اتبع التعليمات أدناه لإعداد الطابعة.
إعداد المكونات المادية للطابعة
راجع دليل الإعداد الورقي للاطلاع على تفاصيل بشأن إعداد المكونات المادية للطابعة، مثل تعبئة الحبر وتركيب خراطيش الحبر أو وحدات تزويد الحبر وتحميل الورق.
تثبيت برامج التشغيل
ثبِّت برامج التشغيل عند الانتهاء من إعداد المكونات المادية للطابعة. توجد برامج التشغيل في هذا القرص المدمج في المسارات التالية:
برنامج تشغيل الطابعة
\Driver\Printer\Driver
برنامج تشغيل الماسحة الضوئية (الطابعة متعددة الوظائف فقط)
\Driver\Scanner2\Driver
أداة Fax Utility (الطابعة المدعومة بالفاكس فقط)
\Apps\FaxUtility
لغة الطباعة PCL أو PS3(PostScript3)‎ برنامج تشغيل الطابعة (الطابعة المدعومة فقط):

لا تتوفر بعض ميزات الطباعة عند استخدام برامج التشغيل التي تدعم لغتي الطباعة PCL وPS3. لاستخدام كل ميزات الطباعة، ثبِّت برنامج تشغيل الطابعة سالف الذكر. راجع دليل المستخدم للتأكد من أن الطابعة تدعم لغة الطباعة PCL أو PS3 ثم اتبع التعليمات لتثبيت برنامج التشغيل.

برنامج تشغيل الطابعة الذي يدعم لغة الطباعة PCL
\Driver\PCLUniversal\
أو
\Driver\Universal\
برنامج تشغيل طابعة PS3(PostScript3)‎
\Driver\PostScript
الاتصال بالشبكة وتهيئتها
وصِّل كبل LAN أو استخدم لوحة تحكم الطابعة للاتصال بالشبكة لاسلكيًا. ثم قم بتشغيل EpsonNet Config لتكوين إعدادات الشبكة.
EpsonNet Config
\Network\EpsonNetConfig
تنزيل أدلة المستخدم
لمزيد من المعلومات بالتفصيل، يمكنك تنزيل الأدلة من مواقع دعم Epson.
http://www.epson.eu/Support (أوروبا)
http://support.epson.net/ (خارج أوروبا)