### Tor ulgamy birikdirmesiniň hasabaty boýunça habarlar we çözgütler

Printer bilen ygtyýar nokadynyň arasynda (kabelsiz LAN router) birikme bilen mesele bar. Tor birikme hasabatyndaky habarlary we ýalňyş şertli belligi barlaň we soňra aşakdaky çözgütlere eýeriň.
a: Ýalňyş şertli bellik

Şertli bellik | Çözgüt
E-1 | Ethernet kabeliniň printere, hub ýa-da beýleki tor enjamlaryna birikdirilendigini tassyklaň. Hub ýa-da beýleki tor enjamlarynyň işe girizilendigini tassyklaň.
E-2 E-3 E-7 | Ygtyýar nokadynyň işe girizilendigini tassyklaň. Ygtyýar nokadyna dogry birikdirilen kompýuteri we beýleki enjamlary barlaň. Printeri ygtyýar nokadynyň golaýynda ýerleşdiriň. Olaryň arasyndaky päsgelçilikleri aýyryň. Eger siz girizen bolsaňyz SSID el usulynda, onuň dogrulygyny barlaň. Siz SSID tor birikme hasabatynda Network Status ekranyndan barlap bilersiňiz.
Tory döretmeklik üçin Sazlama Düwmesini Basyň ulanmak bilen, ygtyýar nokadynyň WPS goldaýanlygyny barlaň. Eger ol WPS, goldamaýan bolsa, siz Sazlama Düwmesini Basyň ulanmak bilen tory döredip bilmersiňiz.
SSID üçin ulanylýan diňe ASCII belgilerini (harp-san belgileri we nyşanlary) barlaň. Printer ASCII belgilerinden başga islendik belgileri özünde jemleýän bolsa SSID ekrana çykaryp bilenok.
Ygtyýar nokadyna birikmezden ozal SSID we açarsözüni barlaň. Eger siz ygtyýar nokady olaryň başky ýagdaýdaky sazlamalary bilen ulanýan bolsaňyz, SSID we açarsözi birkada ýazylandyr. Eger siz SSID we açarsözüni bilmeseňiz, ygtyýar nokadynyň ýany bilen üpjün edilen resminamalara serediň ýa-da ygtyýar nokadyny sazlan şahs bilen habarlaşyň.
Haçan-da siz akylly enjamyň berkidilen funksiýasyny ulanmak bilen döredilen SSID birikdirmek isleseňiz, akylly enjam bilen bile üpjün edilýän resminamalardan SSID we açarsözüni barlaň.
Eger Wi-Fi birikmesi birdenkä kesilse, aşakdakylary barlaň. Eger bularyň haýsy hem bolsa birisi ulanyp bolýan bolsa, üpjün edilen maksatnama üpjünçiligi diskini ýa-da web saýtyndan ýüklenen maksatnama üpjünçiligini ulanmak bilen tor sazlamalaryny başky ýagdaýa getiriň.
http://epson.sn > Gurnama
Beýleki Wi-Fi enjamy Sazlama Düwmesini Bas ulanmak bilen ulgama birikdirildi.
Wi-Fi tory beýleki Sazlamak Düwmesini Basmakdan başga islendik usul bilen sazlanypdyr.
E-5 | Ygtyýar nokadynyň howpsuzlyk görnüşi aşakdakylaryň birine sazlanandygyny tassyklaň. Eger beýle däl bolsa, ygtyýar nokadynyň howpsuzlyk görnüşini üýtgediň we soňra printeriň tor sazlamalaryny başky ýagdaýa getiriň. WEP-64 bit (40 bit) WEP-128 bit (104 bit)
WPA PSK (TKIP/AES)*
WPA2 PSK (TKIP/AES)*
WPA (TKIP/AES)
WPA2 (TKIP/AES)
*: WPA PSK şeýle-de Şahsy WPA hökmünde bellidir. WPA2 PSK şeýle-de Şahsy WPA2 hökmünde bellidir.
E-6 | Barlaň eger MAC salgy arassalaýan öçürilende. Eger ol işe girizilen bolsa, hasaba alyň printeriň MAC salgysyny arassalanmadyk bolansoň. Goşmaça maglumat üçin giriş nokady bilen berlen resminamalara serediň. Siz printeriň MAC salgysyny tor ulgamy birikme hasabatynda Network Status ekranyndan barlap bilersiňiz.
Eger WEP howpsuzlyk usulyýetinde ygtyýar nokadynyň paýlanan awtorlaşdyrma işe girizilen bolsa, awtorlaşdyrma açary we indeksiniň dogrulygyny tassyklaň.
E-8 | Ygtyýar nokadyndan DHCP (Hostlary Dinamiki Sazlamaklygyň Protokoly) haçan-da printeriň alan IP Salgysy sazlanan bolsa, Awto işe giriziň. Eger printeriň Alan IP Salgysy Elde sazlanan bolsa, siziň sazlan IP salgyňyz hyzmat ediş çäginden daşdadyr (mysal üçin: 0.0.0.0) we ol öçürilendir. Printeriň dolandyryş panelinden ýa-da Web Config üsti bilen dogry IP salgysyny belläň.
E-9 | Aşakdakylary barlaň. Enjamlar işe girizilen. Siz şol bir tordan printere birikdirmek isleýän enjamlaryňyzdan Internete we beýleki kompýuterlere ýa-da tor enjamlaryna ygtyýaryňyz bolup biler. Eger ol ýokardakylary barlanyňyzdan soň henizem işlemese, gurnaýjyny ulanyp, tor sazlamalaryny başky ýagdaýa getiriň. Siz ony üpjün edilen programma üpjünçiliginiň diskini ýa-da web saýtyndan ýüklenen programma üpjünçiligini ulanmak bilen işledip bilersiňiz.
http://epson.sn > Gurnama
E-10 | Aşakdakylary barlaň. Tor ulgamyndaky beýleki enjamlar işe girizilen. Eger siz printeriň Alnan IP Salgysyny Elde diýip sazlan bolsaňyz, tor salgylary (IP salgylary, tor aşagy örtük we başky ýagdaý gatlagy) dogrudyr. Eger bular nädogry bolsa, tor salgysyny başdaky ýagdaýa getiriň. Siz IP salgylary, tor aşagy örtük we başky ýagdaý gatlasyny tor birikme hasabatynda Network Status ekranyndan barlap bilersiňiz.
Haçan-da DHCP işe girizilen bolsa, printeriň Alnan IP Salgysyny Awto üýtgediň. Eger siz IP salgyny el usulynda sazlamak isleseňiz, ygtyýar nokadynyň IP salgysyny barlaň, we soňra printeriň gözegçilik panelinden ulgam sazlamalary ekranyndan ýa-da Web Config ekranyndan Elde saýlaň. Tor aşagy örtügi sazlaň [255.255.255.0].
E-11 | Aşakdakylary barlaň. Printeriň TCP/IP Sazlamasyny Elde görnüşde sazlanyňyzda başky ýagdaý giriş gatlagynyň salgysy dogry bolýar. Başky ýagdaý gatlasy hökmünde sazlanan enjam işe girizilen. Başky ýagdaý boýunça dogry gatla salgysyny sazlaň. Siz başky ýagdaý gatlagynyň salgysyny printeriň gözegçilik panelinden ulgam ýagdaýy ekranyndan, Web Config arkaly, şeýle-de ulgam birikme hasabatyny ýa-da ulgam ýagdaýy kagyzyny çap etmek arkaly barlap bilersiňiz.
E-12 | Aşakdakylary barlaň. Tor ulgamyndaky beýleki enjamlar işe girizilen. Eger-de siz ulgamyň salgylaryny (IP salgysy, ulgam aşagy örtügi, we başlangyç giriş gapysy) el bilen girizýän bolsaňyz dogrydyr. Beýleki enjamlar üçin tor salgylary (Tor aşagy örtügi we başky ýagdaý gatla) şol birmeňzeşdir.
IP salgysy beýleki enjamlar bilen dawa edenok.
Ýokardakylary barlaňyzdan soňra, eger şonda-da işlemese, aşakdakylary barlap görüň.
Kompýuterdäki tor sazlamalaryny berlen programma diski ýa-da internet saýtyndan ýazdyrmak arkaly gurnalan programmanyň ulanýan toruna sazlaň.
http://epson.sn > Gurnama
Siz WEP howpsuzlyk görnüşiniň ulanýan ygtyýar nokadynda birnäçe açarsözlerini hasaba alyp bilersiňiz. Eger birnäçe açarsözleri hasaba alnan bolsa, birinji hasaba alnan açarsözüniň printere sazlanandygyny barlaň.
E-13 | Aşakdakylary barlaň. Ygtyýar nokady, hub we router ýaly tor enjamlary işe girizilen. Tor enjamlary üçin TCP/IP Sazlamak el usulynda sazlanylmandyr. (Eger printeriň TCP/IP Sazlamasy beýleki enjamlar üçin el bilen amala aşyrylýan wagty TCP/IP Sazlamasy awtomatik usulda sazlanan bolsa, onda printeriň ulgamy beýleki enjamlar üçin bellenen ulgamdan tapawutlanyp biler.)
Ýokardakylary barlaňyzdan soňra, eger şonda-da işlemese, aşakdakylary barlap görüň.
Kompýuterdäki tor sazlamalaryny berlen programma diski ýa-da internet saýtyndan ýazdyrmak arkaly gurnalan programmanyň ulanýan toruna sazlaň.
http://epson.sn > Gurnama
Siz WEP howpsuzlyk görnüşiniň ulanýan ygtyýar nokadynda birnäçe açarsözlerini hasaba alyp bilersiňiz. Eger birnäçe açarsözleri hasaba alnan bolsa, birinji hasaba alnan açarsözüniň printere sazlanandygyny barlaň.

b: Tor daşky gurşawy barada habarlar

Habar | Çözgüt
*Multiple network names (SSID) that match your entered network name (SSID) have been detected. Confirm network name (SSID). | Şol bir SSID birnäçe ygtyýar nokadyna sazlanylyp bilner. Ygtyýar nokatlaryndaky sazlamalary barlaň we SSID üýtgediň.
The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router. | Printeri ygtyýar nokadyna golaý geçirilenden we olaryň arasyndaky päsgelçilikleri aýranyňyzdan soňra, ygtyýar nokady işe giriziň. Eger ol henizem birikmedik bolsa, ygtyýar nokady bilen üpjün edilen resminamalara serediň.
*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one. | Siz Ýönekeý AP iş tertibinde şol bir wagtyň özünde dörde çenli Wi-Fi enjamlaryny birikdirip bilersiňiz. Beýleki Wi-Fi enjamy goşmaklyk üçin ilki bilen birikdirilen Wi-Fi enjamy aýryň.