### Tõrkeotsing

Wi-Fi
Lülitage pääsupunkti (traadita ruuteri) toide välja ja uuesti sisse. Võtke arvesse teisi kasutajaid, kes võivad seda võrku kasutada.
Klõpsake suvandit Üksikasjad ja seejärel printige võrguühenduse aruanne. Probleemid ja lahendused.
Tehke parandustoimingud sõltuvalt diagnostika tulemustest, järgides järgmisi linke.
Kui kuvatakse [PASS]
Kui kuvatakse [FAIL]
Juhtmega LAN-i korral
Lülitage jaoturi toide välja ja uuesti sisse. Võtke arvesse teisi kasutajaid, kes võivad seda võrku kasutada. Kontrollige võrguühendust veel kord ligikaudu üks minut pärast jaoturi toite uuesti sisse ja välja lülitamist.
Veenduge, et Etherneti kaabel on kindlalt ühendatud. Kui ühenduse oleku indikaator on väljas, kontrollige ühenduse olekut, luues ühenduse teise pordiga või asendades Etherneti kaabli. Kui probleem püsib, asendage jaotur.