### Nazaslıqların Aradan Qaldırılması

Wi-Fi üçün
Giriş nöqtəsini (naqilsiz ruteri) söndürün və yenidən yandırın. Şəbəkədən istifadə edən digər istifadəçiləri nəzərə alın.
Ətraflı məlumat düyməsini basın, sonra isə şəbəkə bağlantısı hesabatnı çap edin. Problemləri və çözümləri yoxlayın.
Yoxlama nəticələrindən asılı olaraq aşağıdakı keçidlər vasitəsilə düzəlişlər edin.
[PASS] üçün
[FAIL] üçün
Naqilli LAN üçün
Şəbəkəni söndürün və yenidən yandırın. Şəbəkədən istifadə edən digər istifadəçiləri nəzərə alın. Şəbəkəni söndürüb yandırdıqdan təxminən bir dəqiqə sonra bağlantını bir daha yoxlayın.
Ethernet naqilinin möhkəm qoşulduğunu yoxlayın. Bağlantı statusu işığı sönübsə, digər portu qoşmaqla və ya Ethernet naqilini dəyişməklə işığın vəziyyətini yoxlayın. Problem həll olunmayıbsa, birləşdiricini dəyişdirin.