Ikuti petunjuk di bawah ini untuk mengkonfigurasi printer.
Konfigurasi Perangkat Keras
Lihat panduan konfigurasi kertas untuk informasi rinci tentang cara mengkonfigurasi perangkat keras printer seperti mengisi tinta, memasang kartrid tinta atau unit persediaan tinta, dan memasukkan kertas.
Penginstalan Driver
Instal driver setelah selesai mengkonfigurasi perangkat keras printer. Driver terdapat dalam CD ini pada jalur berikut:
Driver Printer
\Driver\Printer\Driver
Driver Pemindai (hanya untuk printer multifungsi)
\Driver\Scanner2\Driver
Fax Utility (hanya untuk printer yang mendukung faks)
\Apps\FaxUtility
Driver Printer PCL atau PS3 (PostScript3) (hanya untuk printer yang didukung):

Sejumlah fitur pencetakan tidak tersedia pada driver PCL dan PS3. Untuk menggunakan semua fitur pencetakan, instal driver printer yang disebutkan di atas. Lihat Panduan Pengguna untuk memastikan printer Anda mendukung bahasa pencetakan PCL atau PS3, lalu ikuti petunjuk penginstalan driver.

Driver Printer PCL
\Driver\PCLUniversal\
atau
\Driver\Universal\
Driver Printer PS3 (PostScript3)
\Driver\PostScript
Sambungan dan Konfigurasi Jaringan
Sambungkan kabel LAN atau gunakan panel kontrol printer untuk menyambung secara nirkabel ke jaringan. Lalu jalankan EpsonNet Config untuk mengonfigurasi pengaturan jaringan.
EpsonNet Config
\Network\EpsonNetConfig
Pengunduhan Manual
Untuk informasi yang lebih terperinci, Anda dapat mengunduh manual dari situs web dukungan Epson.
http://www.epson.eu/Support (Eropa)
http://support.epson.net/ (di luar Eropa)