### Fehlersuche

Für Wi-Fi
Schalten Sie den Zugangspunkt (WLAN-Router) aus und wieder ein. Beachten Sie bitte, dass andere Nutzer das Netzwerk verwenden könnten.
Klicken Sie auf Details und drucken Sie dann einen Netzwerkverbindungsbericht. Überprüfen Sie die Probleme und Abhilfemaßnahmen.
Führen Sie je nach Diagnoseergebnis die entsprechenden Abhilfemaßnahmen unter dem jeweiligen Link durch.
Bei [GUT]
Bei [FEHLER]
Für drahtgebundenes LAN
Schalten Sie den Hub aus und wieder ein. Beachten Sie bitte, dass andere Nutzer das Netzwerk verwenden könnten. Überprüfen Sie die Verbindung erneut ca. eine Minute nach Aus- und Wiedereinschalten des Hubs.
Vergewissern Sie sich, dass das Ethernet-Kabel sicher angeschlossen ist. Wenn die Verbindungsstatusanzeige erloschen ist, überprüfen Sie den Anzeigenstatus, indem Sie einen anderen Port oder ein anderes Ethernet-Kabel verwenden. Falls das Problem nicht behoben wird, ersetzen Sie den Hub.