### Şəbəkə bağlantısının yoxlama nəticəsi Qənaətbəxşdir, lakin printer qoşula bilmir

Printer və giriş nöqtəsi (naqilsiz LAN ruteri) uğurla qoşuldu, lakin printer çıxış nöqtəsindən (naqilsiz LAN ruteri) kompüterə qoşula bilmir. Aşağıdakıları sıra ilə sınayın.
Giriş nöqtəsində (naqilsiz LAN ruteri) məxfilik ayırıcısı funksiyasını yoxlayın
Bu, mobil naqilsiz LAN ruterləri üçün ümumi problemdir. Cihazlar arasında əlaqəni kəsən məxfilik ayırıcısı funksiyası giriş nöqtəsində (naqilsiz LAN ruteri) aktiv edilir. Bu, ruter vasitəsilə cihazlar arasında əlaqəni kəsmək üçün təhlükəsizlik funksiyasıdır. Aktiv olduqda, printer və kompüter əlaqəsi kəsildiyindən onlar qoşula bilmir. Giriş nöqtəsində məxfilik ayırıcısı funksiyasını qeyri-aktiv edin və şəbəkəni yenidən qurun. Parametr metodunda təfərrüatlar üçün giriş nöqtəsinin təlimatına baxın. İstehsalçıdan asılı olaraq, məxfilik ayırıcısı funksiyasının fərqli adı ola bilər.
Printerin və kompüterin SSID-lərini yoxlayın
Bəzi giriş nöqtələrinin bir neçə SSID-si ola bilər. Bəziləri SSID-əri əlaqədar naqilsiz standarta ayıra bilir (IEEE802.11a və IEEE802.11g). Hətta eyni giriş nöqtəsi (naqilsiz LAN ruteri) ilə printer və kompüter fərqli SSID-lərdən istifadə edir və onlar əlaqə saxlamaya bilər. Kompüterin SSID-ni printerinki ilə uyğunlaşdırın. Siz Wi-Fi bağlantı menyusunda kompüterin SSID-ni yoxlaya bilərsiniz. Printerin SSID-si çap edilən şəbəkə yoxlama hesabatındadır. SSID-lər uyğun olduqda şəbəkəni yenidən qurun.