Na ovládacím panelu tiskárny vyberte síťový název (SSID), který používá pásmo 2,4 GHz, a potom stiskněte tlačítko OK.

Poznámka:
Používáte-li přístupový bod (bezdrátový směrovač) s výchozími nastaveními, na ovládacím panelu tiskárny vyberte síťový název (SSID) s příponou „_G“. Pokud síťový název (SSID) nelze načíst, zkontrolujte údaje pro přístupový bod (bezdrátový směrovač).
Pokud se SSID nezobrazí, stiskněte tlačítko , zadejte síťový název (SSID), která využívá pásmo 2,4 GHz, vyberte OK a potom stiskněte tlačítko OK.