### Наладка не выканана

Праверце наступныя элементы, пасля чаго нанова задайце сеткавыя налады.
Праверце, каб кропка доступу (бесправадны маршрутызатар) была ўключана. Калі яна ўключана, выключыце і зноў уключыце сілкаванне кропкі доступу (маршрутызатар бесправадной сеткі). Прыміце пад увагу, што сеткай могуць карыстацца іншыя карыстальнікі.
Адключыце раздзяляльнік прыватнасці на кропцы доступу (бесправаднога маршрутызатара).
Размясціце прынтар побач з кропкай доступу (бесправадным маршрутызатарам).
Праверце, каб кропка доступу (бесправадны маршрутызатар) падтрымлівала WPS. Калі WPS не падтрымліваецца, стварыць сетку з дапамогай Наладкі націсканнем кнопкі (WPS) немагчыма.
Калі ўключана функцыя фільтравання MAC-адрасоў, зарэгіструйце MAC-адрас свайго прынтара, каб прадухіліць яго адфільтроўванне. Звярніцеся да дакументацыі, якая пастаўлялася з кропкай доступу, каб выканаць рэгістрацыю.
Праверце, каб рэжым сувязі Wi-Fi (IEEE802.11*), зададзены для вашай кропкі доступу (бесправаднога маршрутызатара), супадаў з рэжымам, які падтрымліваецца прынтарам. (*Дысплей можа адрознівацца ў залежнасці ад вашага месцазнаходжання.)