### Ağ bağlantı tanısı sonucu Geçti şeklinde ama yazıcı bağlanamıyor

Yazıcı ve erişim noktası (kablosuz LAN yönlendirici) başarıyla bağlandı ama yazıcı, bir erişim noktası (kablosuz LAN yönlendirici) aracılığıyla bilgisayara bağlanamıyor. Aşağıdaki çözümleri sırasıyla deneyin.
Erişim noktasındaki (kablosuz LAN yönlendirici) gizlilik ayırıcı işlevini kontrol edin
Bu, mobil kablosuz LAN yönlendiricilerde yaygın bir sorundur. Erişim noktasında (kablosuz LAN yönlendirici), aygıtlar arasındaki iletişimi kesen bir gizlilik ayırıcı işlevi etkinleştirilir. Bu, yönlendirici aracılığıyla aygıtlar arasındaki iletişimi kesmeye yönelik bir güvenlik özelliğidir. Etkinleştirildiğinde, yazıcı ve bilgisayar iletişimi kesildiğinden bağlanamazlar. Erişim noktasındaki gizlilik ayırıcı işlevini devre dışı bırakıp ağı yeniden ayarlayın. Ayar yöntemi konusunda ayrıntılar için erişim noktası kılavuzunuza bakın. Gizlilik ayırıcı işlevi, üreticiye bağlı olarak farklı bir ada sahip olabilir.
Yazıcıya ve bilgisayara yönelik SSID bilgilerini kontrol edin
Bazı erişim noktaları birden fazla SSID bilgisine sahip olabilir. Bazıları, SSID bilgilerini karşılık gelen kablosuz standardına (IEEE802.11a ve IEEE802.11g) ayırabilir. Yazıcı ve bilgisayar, aynı erişim noktasıyla (kablosuz LAN yönlendirici) bile farklı SSID bilgileri kullanır ve iletişim kuramayabilirler. Bilgisayarın SSID bilgisini yazıcınınkiyle eşleyin. Bilgisayarın SSID bilgisini Wi-Fi bağlantısı menüsünde kontrol edebilirsiniz. Yazıcının SSID bilgisi, yazdırılan ağ tanısı raporundadır. SSID bilgileri eşlendiğinde ağı yeniden ayarlayın.