### Решавање проблеми

За Wi-Fi
Исклучете го и повторно вклучете го напојувањето на точката на пристап (на безжичниот насочувач). Имајте ги предвид другите корисници кои можеби ја користат мрежата.
Кликнете Детали, а потоа отпечатете извештај за мрежната врска. Проверете ги проблемите и решенијата.
Во зависност од резултатите од дијагностиката, извршете корективни дејства користејќи една од следниве врски.
За [PASS]
За [FAIL]
За жично поврзана LAN
Исклучете го и повторно вклучете го напојувањето на средиштето. Имајте ги предвид другите корисници кои можеби ја користат мрежата. Проверете ја врската повторно по приближно една минута од исклучувањето и повторното вклучување на средиштето.
Проверете дали кабелот за Етернет е цврсто поврзан. Ако светлото за статус на врска е исклучено, проверете го статусот на светлото со поврзување на друга порта или со менување на кабелот за Етернет. Ако проблемот не е решен, заменете го средиштето.