### عیب‌یابی

جهت Wi-Fi
نقطه دسترسی (روتر بی سیم) را خاموش و مجدداً روشن کنید. در نظر بگیرید که ممکن است کاربران دیگر در حال استفاده از شبکه باشند.
بر روی جزئیات کلیک کرده و سپس گزارش اتصال شبکه را چاپ کنید. مشکلات و راه‌حل‌ها را بررسی کنید.
بسته به نتیجه عیب یابی، با استفاده از یکی از پیوندهای زیر، اقدام لازم را برای برطرف کردن مشکل انجام دهید.
برای [PASS]
برای [FAIL]
در مورد LAN سیمی
هاب را خاموش و دوباره روشن کنید. در نظر بگیرید که ممکن است کاربران دیگر در حال استفاده از شبکه باشند. بعد از گذشت تقریباً یک دقیقه از خاموش کردن هاب و روشن کردن مجدد آن، اتصال را بررسی کنید.
بررسی کنید که کابل اترنت به‌طور محکم وصل باشد. اگر چراغ وضعیت اتصال خاموش است، وضعیت چراغ را با متصل کردن به پورتی دیگر و تعویض کابل اترنت بررسی کنید. اگر مشکل برطرف نشد، هاب را تعویض کنید.