Pada panel kawalan pencetak, pilih nama rangkaian (SSID) yang menggunakan jalur 2.4 GHz dan kemudian, tekan butang OK.

Perhatian:
Jika anda menggunakan titik capaian (penghala wayarles) dengan tetapan lalainya, pilih nama rangkaian (SSID) yang dipaparkan pada panel kawalan pencetak yang mempunyai "_G" di hujungnya. Jika anda tidak boleh memperoleh nama rangkaian (SSID), semak maklumat untuk titik capaian (penghala wayarles).
Jika SSID tidak dipaparkan, tekan , masukkan nama rangkaian (SSID) yang menggunakan jalur 2.4 GHz, pilih OK dan kemudian tekan butang OK.