Printera vadības panelī atlasiet tīkla nosaukumu (SSID), kas izmanto 2,4 GHz joslu, un pēc tam nospiediet pogu OK.

Piezīme:
Ja lietojat piekļuves punktu (bezvadu maršrutētāju) ar tā noklusējuma iestatījumiem, atlasiet printera vadības panelī rādīto tīkla nosaukumu (SSID), kas beidzas ar "_G". Ja nevarat iegūt tīkla nosaukumu (SSID), pārbaudiet informāciju par piekļuves punktu (bezvadu maršrutētāju).
Ja SSID netiek rādīts, nospiediet , ievadiet 2,4 GHz joslas tīkla nosaukumu (SSID), atlasiet Labi, un tad nospiediet pogu OK.