### Kết quả chẩn đoán kết nối mạng báo là Đã thành công, nhưng máy in không thể kết nối

Máy in và bộ thu phát không dây (bộ định tuyến LAN không dây) đã được kết nối thành công nhưng không thể kết nối máy in với máy tính thông qua bộ thu phát không dây (bộ định tuyến LAN không dây). Thử các giải phép sau theo trình tự.
Hãy kiểm tra chức năng bộ phân tách bảo mật trên bộ thu phát không dây (bộ định tuyến LAN không dây)
Đây là sự cố thường gặp đối với các bộ định tuyến LAN không dây di động. Chức năng bộ phân tách bảo mật ngắt kết nối truyền thông giữa các thiết bị sẽ được kích hoạt trong bộ thu phát không dây (bộ định tuyến LAN không dây). Đây là tính năng bảo mật để ngắt kết nối truyền thông giữa các thiết bị thông qua bộ định tuyến. Vì kết nối truyền thông giữa máy in và máy tính đã bị ngắt, nên khi được kích hoạt thì chúng có thể không kết nối được với nhau. Tắt chức năng bộ phân tách bảo mật trên bộ thu phát không dây và sau đó thiết lập lại mạng. Xem sổ hướng dẫn sử dụng bộ thu phát không dây để biết chi tiết về cách thiết lập mạng. Tùy thuộc vào nhà sản xuất, chức năng bộ phân tách bảo mật có thể có tên khác nhau.
Kiểm tra các SSID cho máy in và máy tính
Một số bộ thu phát không dây có thể có nhiều SSID. Một số bộ thu phát không dây có thể phân tách các SSID thành chuẩn không dây tương ứng (IEEE802.11a và IEEE802.11g). Thậm chí với cùng một bộ thu phát không dây (bộ định tuyến LAN không dây), máy in và máy tính sử dụng các SSID khác nhau, và chúng không thể truyền tin với nhau. Chọn SSID của máy tính khớp với SSID của máy in. Bạn có thể chọn SSID của máy tính trên menu kết nối Wi-Fi. SSID của máy in nằm trên báo cáo chẩn đoán mạng vừa in. Một khi các SSID khớp với nhau, hãy thiết lập lại mạng.