### Помилка налаштування

Перевірте зазначені нижче пункти, тоді виконайте налаштування мережі ще раз.
Перевірте, чи ввімкнено точку доступу (безпроводовий маршрутизатор). Якщо її ввімкнено, вимкніть та знову ввімкніть живлення точки доступу (безпроводового маршрутизатора). Пам’ятайте про інших користувачів, які можуть використовувати мережу.
Вимкніть розділювач конфіденційності точки доступу (безпроводового маршрутизатора).
Розмістіть принтер поблизу точки доступу (безпроводового маршрутизатора).
Перевірте, чи підтримує точка доступу (безпроводовий маршрутизатор) WPS. Якщо WPS не підтримується, встановити мережу, використовуючи налаштування за допомогою натискання кнопки (WPS), не можна.
Якщо ввімкнено функцію фільтрування MAC-адреси, зареєструйте MAC-адресу свого принтера, щоб запобігти фільтруванню принтера. Інформацію про реєстрацію див. у документації, що входить у комплект постачання точки доступу.
Переконайтеся, що режим зв’язку Wi-Fi (IEEE802.11*), встановлений для точки доступу (безпроводового маршрутизатора), збігається з режимом, який підтримується принтером. (*Відображення відрізняється залежно від вашого місцезнаходження).