### Error de configuración

Compruebe los siguientes elementos y, a continuación, vuelva a realizar la configuración de red.
Compruebe que el punto de acceso (router inalámbrico) está encendido. Si está encendido, apague y vuelva a encender la alimentación del punto de acceso (router inalámbrico). Tenga en cuenta a otros usuarios que puedan estar utilizando la red.
Deshabilite el separador de privacidad en el punto de acceso (router inalámbrico).
Coloque la impresora cerca del punto de acceso (router inalámbrico).
Compruebe que el punto de acceso (router inalámbrico) admite la funcionalidad WPS. Si no admite la funcionalidad WPS, no podrá establecer una red mediante la funcionalidad Configuración de pulsador (WPS).
Si la función de filtrado de direcciones MAC está habilitada, registre la dirección MAC de la impresora para evitar que se filtre. Consulte la documentación proporcionada con el punto de acceso para registrar.
Compruebe que el modo de comunicación Wi-Fi (IEEE802.11*) establecido para el punto de acceso (router inalámbrico) coincide con el que admite la impresora. (*La información de la pantalla varía conforme a su ubicación.)