Na nadzorni plošči tiskalnika izberite ime omrežja (SSID), ki uporablja pas 2,4 GHz, nato pritisnite gumb V redu.

Opomba:
Če uporabljate dostopno točko (brezžični usmerjevalnik) s privzetimi nastavitvami, izberite ime omrežja (SSID), ki je na nadzorni plošči tiskalnika zapisano kot končnica »_G«. Če se ime omrežja (SSID) ne prikaže, preverite podatke za dostopno točko (brezžični usmerjevalnik).
Če SSID ni prikazan, pritisnite , vnesite ime omrežja (SSID), ki uporablja pas 2,4 GHz, izberite V redu in nato pritisnite gumb V redu.