Klõpsake sellel kuval käsku Kuva parool ja seejärel sisestage printerisse parool.

Märkus.
Parool on tõstutundlik. Kui parooli hankimine ebaõnnestus, vaadake, kas see on kirjutatud pääsupunkti (juhtmeta ruuter) sildile. Kui te kasutate pääsupunkti (juhtmeta ruuter) vaikesätetega, siis kasutage sildile kirjutatud parooli. Parooli võidakse nimetada ka “Key”, “Passphrase” jne.
Kui te ei tea pääsupunkti (juhtmeta ruuter) parooli, vaadake pääsupunktiga (juhtmeta ruuter) kaasa antud dokumentatsiooni või pöörduge seadme paigaldaja poole.

>> Kuidas sisestada tähemärke