Printeri häälestamisel järgige allolevaid juhiseid.
Riistvara häälestamine
Printeri riistvara häälestamise, näiteks tindi lisamise, tindikassettide paigaldamise, tindivarustusseadme paigaldamise ja paberi laadimise kohta vaadake lisateavet trükitud juhendist.
Draiverite installimine
Kui printeri riistvara on üles seatud, installige draiverid. Draiverid on salvestatud laserplaadile järgmistesse kaustadesse:
Printeri draiver
\Driver\Printer\Driver
Skanneri draiver (ainult kombiseadmed)
\Driver\Scanner2\Driver
Fax Utility (ainult faksitoega printer)
\Apps\FaxUtility
PCL- või PS3- (PostScript3) printeridraiver (ainult toetatud printerid):

Mõned printimisfunktsioonid ei ole PCLi ja PS3 draiveri korral kasutatavad. Printeri kõikide funktsioonide kasutamiseks installige eespool mainitud printeridraiver. Vaadake kasutusjuhendist, kas teie printer toetab PCL- või PS3-printimiskeelt ning järgige draiveri installimiseks juhiseid.

PCL-printeri draiver
\Driver\PCLUniversal\
või
\Driver\Universal\
PS3- (PostScript3) printeri draiver
\Driver\PostScript
Võrguga ühendamine ja võrgusätete konfigureerimine
Ühendage kohtvõrgukaabel või kasutage printeri juhtpaneeli traadita ühenduse loomiseks võrguga. Seejärel käitage võrguseadete konfigureerimiseks funktsiooni EpsonNet Config.
EpsonNet Config
\Network\EpsonNetConfig
Juhendite allalaadimine
Üksikasjaliku teabe saamiseks saate juhendid alla laadida Epsoni tugiveebisaitidelt.
http://www.epson.eu/Support (Euroopas)
http://support.epson.net/ (väljaspool Euroopat)