Escriba la contraseña SSID directamente en la impresora.

Nota:
La contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si no conoce la contraseña, compruebe si figura en la etiqueta del punto de acceso (router inalámbrico). Si utiliza el punto de acceso (router inalámbrico) con su configuración predeterminada, utilice la contraseña escrita en la etiqueta. La contraseña también se denomina “Clave”, “Frase de entrada”, etc.
Si no conoce la contraseña para el punto de acceso (router inalámbrico), consulte la documentación proporcionada con dicho punto de acceso (router inalámbrico) o póngase en contacto con la persona que lo configuró.

>> Cómo introducir caracteres