### Rozwiązywanie problemów

Sieć Wi-Fi
Wyłącz i włącz ponownie zasilanie punktu dostępowego (routera bezprzewodowego). Weź pod uwagę innych użytkowników, którzy mogą korzystać z sieci.
Kliknij Szczegóły, a następnie wydrukuj raport połączeń sieciowych. Sprawdź problemy i rozwiązania.
Zależnie od wyników diagnostyki, wykonaj działania korygujące korzystając z jednego z poniższych łączy.
Dla [SUKCES]
Dla [BŁĄD]
Przewodowa sieć LAN
Wyłącz i ponownie włącz zasilanie koncentratora. Weź pod uwagę innych użytkowników, którzy mogą korzystać z sieci. Sprawdź połączenie ponownie po około jednej minucie od wyłączenia i ponownego włączenia zasilania koncentratora.
Sprawdź, czy jest właściwie podłączony kabel Ethernet. Jeśli kontrolka stanu połączenia nie świeci, sprawdź stan kontrolki poprzez podłączenie do innego portu lub zmianę kabla Ethernet. Jeśli problem nie został rozwiązany, wymień koncentrator.