### Вынік дыягностыкі падлучэння – «Пройдзена», але прынтар не можа падлучыцца

Прынтар і кропка доступу (маршрутызатар бесправадной лакальнай сеткі) паспяхова падлучаны, але прынтар не можа падлучыцца да камп’ютара па кропцы доступу (маршрутызатары бесправадной лакальнай сеткі). Паспрабуйце наступныя вырашэнні па парадку.
Праверце функцыю раздзяляльніка прыватнасці на кропцы доступу (маршрутызатары бесправадной лакальнай сеткі)
Гэта распаўсюджаная праблема з мабільнымі маршрутызатарамі бесправадной лакальнай сеткі. Функцыя раздзяляльніка прыватнасці, якая перарывае сувязь паміж прыладамі, уключана на кропцы доступу (маршрутызатары бесправадной лакальнай сеткі). Гэта ахоўная функцыя для перарывання сувязі паміж прыладамі праз маршрутызатар. Калі яна ўключана, прынтар і камп’ютар не могуць быць падключаны, паколькі сувязь паміж імі перарваная. Адключыце функцыю раздзяляльніка прыватнасці на кропцы доступу і паўтарыце настройку сеткі. Паглядзіце кіраўніцтва вашай кропкі доступу, каб даведацца аб падрабязнасцях спосабу настройкі. У залежнасці ад вытворцы, функцыя раздзяляльніка прыватнасці можа мець іншую назву.
Праверце SSID прынтара і камп’ютара
Некаторыя кропкі доступу могуць мець некалькі SSID. Некаторыя з іх могуць раздзяляць розныя SSID на адпаведныя стандарты бесправадной сувязі (IEEE802.11a і IEEE802.11g). Нават з адной і той жа кропкай доступу (маршрутызатарам бесправадной лакальнай сеткі) прынтар і камп’ютар выкарыстоўваюць розныя SSID і могуць не падлучацца адзін да аднаго. Зрабіце аднолькавымі SSID камп’ютара і прынтара. Вы можаце праверыць SSID камп’ютара ў меню Wi-Fi падлучэння. SSID прынтара змешчаны ў надрукаванай справаздачы аб дыягностыцы сеткі. Калі SSID будуць аднолькавыя, паўтарыце настройку сеткі.