### Výsledek diagnostiky připojení k síti je Úspěch, ale tiskárna nemůže tisknout

Připojení mezi tiskárnou a přístupovým bodem (bezdrátovým LAN směrovačem) bylo úspěšné, ale tiskárnu nelze připojit k počítači prostřednictvím přístupového bodu (bezdrátového LAN směrovače). Vyzkoušejte následující řešení v uvedeném pořadí.
Zkontrolujte funkci separátoru soukromí na přístupovém bodu (bezdrátovém LAN směrovači)
Toto je obvyklý problém mobilních bezdrátových LAN směrovačů. V přístupovém bodu (bezdrátovém LAN směrovači) je aktivována funkce separátoru soukromí, která přerušuje komunikaci mezi zařízeními. Jedná se bezpečnostní funkci, která přerušuje komunikaci mezi zařízeními prostřednictvím směrovače. Když je aktivována, komunikace mezi tiskárnou a počítačem je přerušena a tato zařízení nelze spojit. Deaktivujte funkci separátoru soukromí na přístupovém bodu a potom znovu nastavte síť. Podrobný postup nastavení najdete v příručce k přístupovému bodu. Funkce separátoru soukromí může mít různé názvy podle výrobce.
Zkontrolujte názvy SSID pro tiskárnu a počítač
Některé přístupové body mají více názvů SSID. Některé dokáží oddělit názvy SSID do odpovídajícího bezdrátového standardu (IEEE802.11a a IEEE802.11g). I se stejným přístupovým bodem (bezdrátovým LAN směrovačem) používají tiskárna a počítač různé názvy SSID, což jim může bránit ve vzájemné komunikaci. Nastavte SSID počítače na SSID tiskárny. SSID počítače lze zjistit v nabídce připojení Wi-Fi. SSID tiskárny je vytištěno na diagnostickém listu sítě. Jakmile se názvy SSID shodují, znovu nastavte síť.