### Ухіленне няспраўнасцей

Для Wi-Fi
Выключыце і зноў уключыце кропку доступу (маршрутызатар бесправадной сеткі). Прыміце пад увагу, што сеткай могуць карыстацца іншыя карыстальнікі.
Націсніце «Звесткі», а затым надрукуйце справаздачу аб сеткавым падключэнні. Праверце праблемы і рашэнні.
У залежнасці ад вынікаў дыягностыкі, выканайце выпраўленні згодна з адной з наступных спасылак.
Для [PASS]
Для [FAIL]
Для праваднога падключэння LAN
Выключыце канцэнтратар і зноў уключыце сілкаванне. Прыміце пад увагу, што сеткай могуць карыстацца іншыя карыстальнікі. Зноў праверце падключэнне праз прыкладна хвіліну пасля выключэння і паўторнага ўключэння канцэнтратара.
Праверце, каб кабель Ethernet быў правільна падключаны. Калі індыкатар стану злучэння не ўключаны, праверце стан індыкатара шляхам падключэння да іншага порта або замены кабеля Ethernet. Калі праблема не будзе вырашана, замяніце канцэнтратар.