در صفحه کنترل چاپگر، نام شبکه (SSID) را انتخاب کنید که از باند 2.4 گیگاهرتز استفاده می کند، سپس روی دکمه OK فشار دهید.

نکته:
اگر از نقطه دسترسی (روتر بی سیم) با تنظیمات پیش فرض آن استفاده می کنید، نام شبکه (SSID) نمایش داده شده بر روی صفحه کنترل چاپگر را انتخاب کنید که در آخر آن "_G" باشد. اگر نتوانستید نام شبکه (SSID) را پیدا کنید، اطلاعات مربوط به نقطه دسترسی (روتر بی سیم) را بررسی کنید.
اگر SSID نمایش داده نشد، روی فشار دهید و نام شبکه (SSID) را که از باند 2.4 گیگاهرتز استفاده می کند وارد کنید، سپس تایید را انتخاب کنید و روی دکمه OK فشار دهید.