Valitse tulostimen ohjauspaneelissa verkkonimi (SSID), joka käyttää 2,4 GHz:n kaistaa, ja paina sitten OK-painiketta.

Huomautus:
Jos käytät tukiasemaa (langatonta reititintä) sen oletusasetuksilla, valitse verkkonimi (SSID), joka näkyy tulostimen ohjauspaneelissa ja jonka lopussa on "_G". Jollet saa haettua verkkonimeä (SSID), tarkista tukiaseman (langattoman reitittimen) tiedot.
Jos SSID ei näy, paina , syötä verkkonimi (SSID), joka käyttää 2,4 GHz:n kaistaa, valitse OK ja paina sitten OK-painiketta.