Printeriň gözegçilik panelinde, 2,4 GGs ýygylygy ulanýan tor adyny (SSID) saýlaň we soňra OK düwmäni basyň.

Bellik:
Eger siz ygtyýar nokady (kabelsiz router) olaryň başky ýagdaýdaky sazlamalary bilen ulanýan bolsaňyz, onda printeriň gözegçilik panelinden ekrana çykan soňy “_G” bilen tamamlanýan tor adyny (SSID) saýlaň. Eger siz tor adyny (SSID) almak başartmasa, ygtyýar nokady (kabelsiz router) üçin maglumaty barlaň.
Eger SSID görünmeýän bolsa, basyň, 2,4 GGs ýygylygy ulanýan tor adyny (SSID) giriziň, OK saýlaň we soňra OK düwmesini basyň.