### Nosozliklarni tuzatish

Wi-Fi uchun
Internetga kirish nuqtasini (simsiz routerni) o‘chirib, keyin qaytadan yoqing. Tarmoqdan foydalanayotgan boshqa foydalanuvchilarni ham inobatga oling.
Kompyuterda Tafsilotlar tugmasi ustiga bosib, tarmoqqa ulanish haqidagi hisobotni chop eting. Muammo va yechimlarni tekshirib ko‘ring.
Diagnostika natijasiga qarab, quyidagi havolalar yordamida mos amallarni bajaring.
[PASS] uchun
[FAIL] uchun
Simli LAN uchun
Xabni o‘chirib, keyin qaytadan yoqing. Tarmoqdan foydalanayotgan boshqa foydalanuvchilarni ham inobatga oling. Xabni o‘chirib yoqqandan so‘ng, bir daqiqa o‘tgach, aloqani qaytadan tekshiring.
Ethernet kabeli mahkam ulanganini tekshiring. Agar ulanish holati chirog‘i o‘chiq bo‘lsa, boshqa portga ulang yoki Ethernet kabelini almashtirib, chiroq holatini tekshiring. Agar muammo bartaraf etilmasa, xabni almashtiring.