### Otklanjanje poteškoća

Za Wi-Fi
Isključite i opet uključite napajanje pristupne točke (bežični usmjerivač). Imajte na umu da ostali korisnici možda koriste mrežu.
Kliknite Pojedinosti i zatim ispišite izvješće o mrežnoj vezi. Pogledajte probleme i rješenja.
Ovisno o rezultatu dijagnostike, izvedite korektivne radnje koristeći jednu od sljedećih poveznica.
Za [PASS]
Za [FAIL]
Za kabelski LAN
Isključite i zatim uključite napajanje razdjelnika. Imajte na umu da ostali korisnici možda koriste mrežu. Ponovno provjerite vezu oko jednu minutu nakon isključivanja i ponovnog uključivanja razdjelnika.
Provjerite je li kabel za Ethernet čvrsto priključen. Ako je svjetlo stanja veze isključeno, provjerite stanje svjetla tako da priključite u drugi priključak ili promijenite kabel za Ethernet. Ako se problem ne riješi, zamijenite razdjelnik.