Masukkan kata laluan SSID secara terus ke dalam pencetak.

Perhatian:
Kata laluan ialah sensitif huruf. Jika anda tidak mengetahui kata laluannya, semak jika ia ditulis pada label titik capaian (penghala wayarles). Jika anda menggunakan titik capaian (penghala wayarles) dengan tetapan lalainya, gunakan kata laluan yang tertulis pada label. Kata laluan juga dipanggil "Kunci", "Ungkapan Laluan" dan seterusnya.
Jika anda tidak mengetahui kata laluan titik capaian (penghala wayarles), lihat dokumentasi yang disertakan bersama titik capaian (penghala wayarles) atau hubungi individu yang menyediakannya.

>> Bagaimana untuk Memasukkan Aksara