### Riešenie problémov

V prípade siete Wi-Fi
Vypnite a znova zapnite napájanie prístupového bodu (bezdrôtového smerovača). Vezmite do úvahy aj iných používateľov, ktorí môžu používať túto sieť.
Kliknite na položku Podrobnosti a potom vytlačte správu o pripojení k sieti. Skontrolujte problémy a riešenia.
V závislosti od výsledkov diagnostiky vykonajte opravné opatrenia pomocou jedného z nasledujúcich prepojení.
Pre [PROCES PREBEHOL SPRÁVNE]
Pre [PROCES ZLYHAL]
V prípade káblovej siete LAN
Napájanie rozbočovača vypnite a znova zapnite. Vezmite do úvahy aj iných používateľov, ktorí môžu používať túto sieť. Po asi jednej minúte po vypnutí a opätovnom zapnutí napájania rozbočovača skontrolujte pripojenie znova.
Skontrolujte, či je ethernetový kábel pevne zapojený. Ak nesvieti stavová kontrolka pripojenia, stavovú kontrolku skontrolujte pripojením k inému portu alebo výmenou ethernetového kábla. Ak sa problém nevyriešil, vymeňte rozbočovač.