### Qurulmadı

Aşağıdakıları yoxlayın və şəbəkəni yenidən qurun.
Çıxış nöqtəsinin yanılı olmasını yoxlayın (naqilsiz ruter). Yanılı olarsa, giriş nöqtəsini (naqilsiz ruteri) söndürün və yenidən yandırın. Şəbəkədən istifadə edən digər istifadəçiləri nəzərə alın.
Giriş nöqtəsində (naqilsiz ruteri) məxfilik ayırıcısı funksiyasını yoxlayın.
Printerinizi çıxış nöqtəsinə yaxın yerləşdirin (naqilsiz ruter).
Çıxış nöqtəsinin WPS dəstəkləməsini yoxlayın (naqilsiz ruter). WPS dəstəkləmirsə, Düymə ilə Qurulma (WPS) funksiyası ilə şəbəkə bağlantısı yarada bilməzsiniz.
MAC ünvanını filtrləmə funksiyası aktiv olarsa, printerin filtrlənməsinin qarşısını almaq üçün printerin MAC ünvanını qeydiyyatdan keçirin. Giriş nöqtəsi ilə təmin edilmiş sənədlərə baxın.
Giriş nöqtəniz (naqilsiz ruter) üçün qurulan Wi-Fi kommunikasiya rejiminin (IEEE802.11*) printerinizlə dəstəklənən rejimə uyğun olmasını yoxlayın. (*Yerdən asılı olaraq çeşidləri göstər.)