En el panel de control de la impresora, seleccione el nombre de la red (SSID) que usa una banda de 2,4 GHz y, a continuación, pulse el botón OK.

Nota:
Si utiliza el punto de acceso (router inalámbrico) con su configuración predeterminada, seleccione el nombre de red (SSID) mostrado en el panel de control de la impresora que tiene "_G" al final. Si no puede adquirir el nombre de red (SSID), compruebe la información del punto de acceso (router inalámbrico).
Si el SSID no se muestra, pulse , escriba el nombre de la red (SSID) que usa una banda de 2,4 GHz, seleccione OK y, a continuación, pulse OK.