Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, επιλέξτε το όνομα δικτύου (SSID) που χρησιμοποιεί εύρος ζώνης 2,4 GHz και, στη συνέχεια πατήστε το κουμπί OK.

Σημείωση:
Εάν χρησιμοποιείτε το σημείο πρόσβασης (ασύρματο δίκτυο) με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του, επιλέξτε το όνομα δικτύου (SSID) με την κατάληξη «_G» που εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το όνομα δικτύου (SSID), ελέγξτε τα στοιχεία του σημείου πρόσβασης (ασύρματος δρομολογητής).
Εάν το SSID δεν εμφανίζεται, πατήστε , εισαγάγετε το όνομα δικτύου (SSID) που χρησιμοποιεί εύρος ζώνης 2,4 GHz, επιλέξτε OK και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΟΚ.