Valige printeri juhtpaneelil võrgu nimi (SSID), mis kasutab sagedust 2,4 GHz ja seejärel vajutage nuppu OK.

Märkus.
Kui te kasutate pääsupunkti (juhtmeta ruuter) vaikesätetega, siis valige võrgu nimi (SSID), mis on printeri juhtpaneelil ning lõpeb kombinatsiooniga "_G". Kui te võrgunime (SSID) ei tea, vaadake pääsupunkti (juhtmeta ruuter) infot. Kui SSID-i ei kuvata, vajutage , sisestage võrgu nimi (SSID), mis kasutab sagedust 2,4 GHz, valige OK ja seejärel vajutage nuppu OK.