<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<String xml:lang="az" xmlns="http://www.epson.com/EpsonNet/Resource/Common/StringInfo/1-0">
	<s id="APP_CAPTION">EpsonNet Setup</s>
	<s id="FONT_NAME">Arial</s>
	<s id="FONT_SIZE_BUTTON_LABEL">13</s>
	<s id="FONT_SIZE_SUBPAGE">14</s>
	<s id="FONT_SIZE_STEP_HEADER">14</s>
	<s id="FONT_SIZE_STEP_TEXT">10</s>
	<s id="EPSON_URL">http://www.epson.com/</s>
	<s id="GO_EPSON_URL">http://go.epson.com/</s>
	<s id="ABOUTBOX">EpsonNet Setup haqqında...</s>
	<s id="NIFINFO_PANE">%s    MAC Ünvanı: %s</s>
	<s id="STEP_BEFORE_SETUP">Qurulmadan əvvəl</s>
	<s id="STEP_SELECT_PRINTER">%PRODUCT% seçin</s>
	<s id="STEP_PRINTER_SETTING">%PRODUCT%-in qurulması</s>
	<s id="STEP_COMPUTER_SETTING">Kompüter parametri</s>
	<s id="STEP_FINISH">Qurulma başa çatdı</s>
	<s id="TITLE_FIREWALL">Qoruyucu divar xəbərdarlığı</s>
	<s id="TITLE_PROBE">%PRODUCT% axtarılır...</s>
	<s id="TITLE_LIST">%PRODUCT% seçin</s>
	<s id="TITLE_DIAGNOSIS">%PRODUCT% Diaqnozu</s>
	<s id="TITLE_SETTING_MENU">Parametr seçin</s>
	<s id="TITLE_CONNECTION_OPENING">Bağlantı parametrlərini başladın</s>
	<s id="TITLE_SELECT_CONNECTION_TYPE">Bağlantı növünü seçin</s>
	<s id="TITLE_WIRELESS_SSID">Wi-Fi Şəbəkə adı (SSID)</s>
	<s id="TITLE_WIRELESS_SECURITY_WEP">Təhlükəsizlik açarını/Parolu (WEP) daxil edin</s>
	<s id="TITLE_WIRELESS_SECURITY_WPA">Təhlükəsizlik açarını/Parolu (WPA) daxil edin</s>
	<s id="TITLE_WIRELESS_SECURITY_AUTO">Təhlükəsizlik açarını/Parolu daxil edin</s>
	<s id="TITLE_TCPIP">IP ünvanı parametrləri</s>
	<s id="TITLE_STORAGE_ATTRIBUTE">Fayl paylaşmasının qurulması</s>
	<s id="TITLE_CONFIRM">Ötürmə məzmununu təsdiq et</s>
	<s id="TITLE_SENDING">Parametrlər göndərilir</s>
	<s id="TITLE_SWITCH_CONNECTIONSTYLE">Bağlantını dəyiş</s>
	<s id="TITLE_POLLING">Bağlantını təsdiq et</s>
	<s id="TITLE_DRIVER_OPENING">Drayver parametrlərini başlat</s>
	<s id="TITLE_PRINTER_NAME">%PRODUCT% adı</s>
	<s id="TITLE_PRINTSCAN">Kompüter drayveri parametrləri</s>
	<s id="TITLE_COMPLETE">Quraşdırma bitdi</s>
	<s id="TITLE_FAILED">Quraşdırma baş tutmadı</s>
	<s id="TITLE_CONNECTGUIDE_OPENING">%PRODUCT% qurulması üsulunu seçin</s>
	<s id="TITLE_CONNECTGUIDE_USB">USB qurma kabeli ilə Wi-Fi qurulması</s>
	<s id="TITLE_CONNECTGUIDE_WIRED">Naqilli LAN (Ethernet) qurulması</s>
	<s id="TITLE_CONNECTGUIDE_PUSH">Basma düymələri ilə Wi-Fi qurulması (WPS)</s>
	<s id="TITLE_CONNECTGUIDE_PIN">PIN Kod ilə Wi-Fi qurulması (WPS)</s>
	<s id="TITLE_CONNECTGUIDE_STANDALONE">%product%un idarəetmə paneli ilə Wi-Fi qurulması</s>
	<s id="TITLE_CONNECTGUIDE_WIRELESS">Wi-Fi qurulması</s>
	<s id="BUTTON_OK">OK</s>
	<s id="BUTTON_CANCEL">Ləğv et</s>
	<s id="BUTTON_NEXT">Növbəti</s>
	<s id="BUTTON_BACK">Geri</s>
	<s id="BUTTON_SKIP">Ötür</s>
	<s id="BUTTON_FINISH">Bitir</s>
	<s id="BUTTON_EDIT">Parametrləri dəyişdir</s>
	<s id="MSG_ERROR_OSVERSION">EpsonNet Setup cari əməliyyat sistemi ilə başladıla bilməz.</s>
	<s id="MSG_ERROR_DOUBLE">EpsonNet Setup artıq açıqdır.</s>
	<s id="MSG_ERROR_DEFAULT_FILE">Işəsalma məlumat faylı zədəlidir və ya yanlış versiyadır.\nProqramı yenidən quraşdırın.</s>
	<s id="MSG_QUESTION_QUIT">EpsonNet Setup-ı dayandır.\nQurulmanı dayandırmaq istədiyinizdən əminsiniz?</s>
	<s id="MSG_ERROR_NO_PRINTER">%product%u tapmaq mümkün deyil.</s>
	<s id="MSG_ERROR_NO_PRINTER_EASYMODE">%PRODUCT% tapılmadı. Qurulmanı yenidən icra etmək üçün &quot;OK&quot; klikləyin və ekrandakı təlimatlara əməl edin.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_VALUE">Tərkibində yanlış qiymət var.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_SSID">1 - 32 simvol daxil edin.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_CHAR">Tərkibində dəstəklənməyən simvollar var.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_WEP">Təhlükəsizlik açarını/parolu (WEP) ASCII simvolları ilə daxil etmək üçün ya 5, ya da 13 simvol daxil edin.\nTəhlükəsizlik açarını/parolu (WEP) HEX ilə daxil etmək üçün ya 10, ya da 26 simvol daxil edin.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_WEPHEX">Daxil edilmiş təhlükəsizlik açarı/parol (WEP) HEX formatında deyil.\nDüzgün təhlükəsizlik açarını/parolu (WEP) daxil edin.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_WPA">Təhlükəsizlik açarını/parolu (WPA) ASCII simvolları ilə daxil etmək üçün 8 - 63 simvol daxil edin.\nTəhlükəsizlik açarını/parolu (WPA) HEX ilə daxil etmək üçün 64 rəqəm daxil edin.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_WPAHEX">Daxil edilmiş təhlükəsizlik açarı/parol (WPA) HEX formatında deyil.\nDüzgün təhlükəsizlik açarını/parolu (WPA) daxil edin.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_AUTO">Təhlükəsizlik açarını/parolu 5 simvol və ya 8 - 64 simvol ilə daxil edin.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_AUTOHEX">Daxil edilmiş təhlükəsizlik açarı/parol HEX formatında deyil.\nDüzgün təhlükəsizlik açarını/parolu daxil edin.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_IP">Yanlış IP ünvanı.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_SUBNET">Yanlış altşəbəkə maskası.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_GATEWAY">Yanlış susmaya görə şlüz.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_IP_LOCAL">&quot;%s&quot; yanlışdır.\nDüzgün IP ünvanını daxil edin.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_IP_PARE">IP ünvanı və altşəbəkə maskasının kombinasiyası yanlışdır.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_IP_PARE2">IP ünvanı və susmaya görə şlüzün kombinasiyası yanlışdır.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_GATEWAY_PARE">Susmaya görə şlüz və altşəbəkə maskasının kombinasiyası yanlışdır.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_PRINTERNAME">1 - 220 simvol daxil edin.</s>
	<s id="MSG_ERROR_ALREADY_USED">Göstərilən %product% adı artıq istifadədədir.</s>
	<s id="MSG_ERROR_UNINPUT">Parametr dəyərləri natamamdır.\nParametrləri bitirin.</s>
	<s id="MSG_ERROR_GETDETAIL">%product% ilə əlaqə zamanı səhv baş verdi.\n%product% ilə əlaqədar problem ola bilər.\nParametrləri yenidən icra etmək üçün %product%-i söndürüb yenidən yandırmağa cəhd edin.</s>
	<s id="MSG_ERROR_NOMATCH_PASSWD">Yanlış parol.\nDüzgün parolu daxil edin.</s>
	<s id="MSG_ERROR_SETDETAIL_NOMATCH_PASSWD">Parametr icra edilə bilmədi, çünki parol yanlışdır.</s>
	<s id="MSG_QUESTION_CONTINUE_SETTING">Quraşdırma üsulu fərqli olsa belə, şəbəkə bağlantısı qurulub.\nBu parametrlərlə davam etmək istəyirsinizmi?</s>
	<s id="MSG_ERROR_NO_NETWORK">Əlaqəni işə salmaq baş tutmadı.</s>
	<s id="MSG_QUESTION_EPSONSCAN_MAX">EPSON Scan ünvan siyahısında qeydiyyatdan keçirilmiş şəbəkə ünvanlarının sayı həddinə çatmışdır.\nƏgər əlavə ünvanlar qeydiyyatdan keçirmək istəyirsinizsə, hər hansı lazımsız ünvanı silin.\nSkaneri seçin və lazımsız bir ünvanı EPSON Scan konfiqurasiya aləti ilə silin.\nEPSON Scan konfiqurasiya alətini başlatmaq üçün &quot;Bəli&quot; klikləyin.\nEPSON Scan şəbəkəsinin konfiqurasiyasını keçmək üçün &quot;Xeyr&quot; klikləyin.</s>
	<s id="MSG_QUESTION_EPSONSCAN2_MAX">Əməliyyat ləğv edildi. Epson Scan 2-yə qeydiyyata alınan ünvanların sayı qoyulmuş həddi keçdi. Epson Scan 2 Utility-dəki istifadə edilməyən ünvanları silin.</s>
	<s id="MSG_ERROR_NO_BROUSER">Heç bir veb brauzer aşkarlanmadı.</s>
	<s id="MSG_ERROR_FAILED_BROUSER">Veb brauzeri işə salmaq baş tutmadı.</s>
	<s id="ERROR_SETDETAIL">Qurulma məlumatını göndərmək baş tutmadı. Aşağıdakılar mümkün səbəblərdir.\n1. %product% aktiv deyil.\n2. %product% düzgün qoşulmayıb.\nBağlantını yoxladıqdan sonra qurulma məlumatını yenidən göndərmək üçün &quot;Geri&quot; klikləyin.</s>
	<s id="ERROR_REBOOTPOLLING_CONNECTTYPE">Bağlantı baş tutmadı.\nMəhsulun bağlanma tərzi seçilən bağlantı növü ilə eyni deyil.\nBağlantı növünü təsdiq etmək üçün &quot;Geri&quot; klikləyin.</s>
	<s id="ERROR_REBOOTPOLLING_CONNECT_STYLE">Qurulma üsulu seçilən üsul ilə eyni deyil.\nAşağıdakı məlumatı təsdiq edin.\nSiz %1-dən istifadəni seçmisiniz, lakin %product% hazırda %2 ilə qoşulub.\n&quot;Geri&quot; klikləyin və düzgün bağlantı vəziyyətinə keçin.</s>
	<s id="ERROR_REBOOTPOLLING_NOT_BROADCAST_WIRED">Bağlantı baş tutmadı. Aşağıdakılar mümkün səbəblərdir.\n1. %product% aktiv deyil.\n2. %product% düzgün qoşulmayıb.\n3. Kompüterinizin şəbəkə parametrləri düzgün deyil.\nBağlantını yoxladıqdan sonra, onu yenidən yoxlamaq üçün &quot;Geri&quot; klikləyin.</s>
	<s id="ERROR_REBOOTPOLLING_NOT_BROADCAST_WIRELESS">Bağlantı baş tutmadı.\n1. Aşağıdakıları yoxlayın:\n- %product% üçün düzgün Wi-Fi şəbəkəsi (SSID) qurulub\nSSID:%1\n- %product% aktivləşdirilib\n- Yönləndirici/giriş nöqtəsi aktivdir\n- Kompüter yönləndirici/giriş nöqtəsi ilə əlaqə qura bilir\n- Kompüterin %product% ilə eyni şəbəkəyə girişi var\n2. Qurulma dəyişikliklərini icra etməzdən əvvəl bağlantı üsulunuzdan asılı olaraq aşağıdakı addımları icra edin.\n&lt;Yerli (USB) ilə Wi-Fi Qurulması&gt;\n1. %product%-i kompüterə USB kabeli ilə qoşun.\n2. &quot;Geri&quot; klikləyin.\n3. Qurulma məlumatlarını yenidən göndərmək üçün ekrandakı təlimatlara əməl edin.\n&lt;%product%-in idarəetmə paneli ilə Wi-Fi qurulması&gt;\n1. &quot;Geri&quot; klikləyin.\n2. %product%-in şəbəkə parametrlərini təsdiq etmək üçün ekrandakı təlimatlara əməl edin.\n&lt;Qurulmanı Naqill LAN-dan Naqilsiz LAN-a dəyişin&gt;\n1. %product%-in Wi-Fi bağlantısını qeyri-aktivləşdirin.\n2. %product%-i Ethernet kabeli ilə yönləndiriciyə/mərkəzə/giriş nöqtəsinə qoşun.\n3. &quot;Geri&quot; klikləyin.\n4. Qurulma məlumatlarını yenidən göndərmək üçün ekrandakı təlimatlara əməl edin.</s>
	<s id="ERROR_REBOOTPOLLING_NOT_UNICAST_IP_AUTO">%product%-inizin IP ünvanı yanlış ola bilər.\nDHCP-nin şəbəkənizdə etibarlı olduğunu yoxlayın.\nBağlantını yoxladıqdan sonra qurulma məlumatını yenidən göndərmək üçün &quot;Geri&quot; klikləyin.</s>
	<s id="ERROR_REBOOTPOLLING_NOT_UNICAST_IP_MANUAL">%product%-inizin IP ünvanı yanlış ola bilər.\nDüzgün IP ünvanını daxil edin.\nBağlantını yoxladıqdan sonra qurulma məlumatını yenidən göndərmək üçün &quot;Geri&quot; klikləyin.</s>
	<s id="ERROR_REBOOTPOLLING_IP_CONFLICT">Sizin %product%-in IP ünvanı digər cihazla münaqişədədir.\nDüzgün IP ünvanını daxil edin.\nBağlantını yoxladıqdan sonra qurulma məlumatını yenidən göndərmək üçün &quot;Geri&quot; klikləyin.</s>
	<s id="ERROR_REBOOTPOLLING_STOP">Bağlantının təsdiqi ləğv edildi.\nYenidən qurmaq üçün &quot;Geri&quot; klikləyin.\nÇıxmaq üçün &quot;Bitir&quot; klikləyin.</s>
	<s id="ERROR_NO_PRINTER_DRIVER">Printer drayverini tapmaq mümkün deyil.\nPrinter drayverini quraşdırın.</s>
	<s id="ERROR_NO_SCANNER_DRIVER">Skaner drayverini tapmaq mümkün deyil.\nSkaner drayverini quraşdırın.</s>
	<s id="ERROR_INSTALL_DRIVER_FAILED">Printer portunu yaratmaq baş tutmadı.\nPrinter drayverinin quraşdırılmasını ləğv edin və yenidən quraşdırın.</s>
	<s id="ERROR_PORT_CREATE_FAILED">Printer portunu qurmaq baş tutmadı.\nPrinter drayverinin quraşdırılmasını ləğv edin və yenidən quraşdırın.</s>
	<s id="ERROR_CALL_EPSONSCAN">EPSON Scan konfiqurasiya alətini işə salmaq baş tutmadı.\nEPSON Scan quraşdırılmasını ləğv edin, sonra yenidən quraşdırın.</s>
	<s id="ERROR_FAILED_EPSONSCAN_SETTING">EPSON Scan parametrlərini dəyişdirmək baş tutmadı.\nEPSON Scan quraşdırılmasını ləğv edin, sonra yenidən quraşdırın.</s>
	<s id="ERROR_FAILED_TESTPRINT">Sınaq səhifəsini çap etmək baş tutmadı.</s>
	<s id="ERROR_FAILED_EPSONSCAN">EPSON Scan-ı işə salmaq baş tutmadı.\nEPSON Scan quraşdırılmasını ləğv edin, sonra yenidən quraşdırın.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_A01">Şəbəkə kabelinin qoşulduğunu və mərkəz, yönləndirici və ya giriş nöqtəsi\nkimi şəbəkə cihazlarının yanılı olduğunu təsdiq edin.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_B02">Heç bir Wi-Fi şəbəkəsi (SSID) tapılmadı.\nYönləndiricinin/giriş nöqtəsinin yanılı olduğunu və\nWi-Fi-nin düzgün qurulduğunu təsdiq edin.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_B03">Heç bir Wi-Fi şəbəkəsi (SSID) tapılmadı.\nQoşulmaq istədiyiniz kompüterin Wi-Fi qurulmasını təsdiq edin.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_C04">IEEE802.11b/g/n qurulmasını təsdiq edin.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_D05">Təhlükəsizlik rejimini təsdiq edin.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_E06">Yönləndiricinizin/giriş nöqtənizin MAC ünvan filtrlənməsi\nkimi məhdudiyyətləri olduğunu yoxlayın.\nYönləndiricinin/giriş nöqtəsinin sənədlərinə baxın.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_F07">Təhlükəsizlik açarını/parolu təsdiq edin.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_G08">Şşəbəkə cihazının (mərkəz, yönləndirici və ya giriş nöqtəsi) IP ünvanını təsdiq edin.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_H09">Qurulma natamamdır.\nBağlantını və kompüterün və ya digər cihazın şəbəkə qurulmasını təsdiq edin.\nEpsonNet Setup ilə bağlantıdan istifadə edilə bilər.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_H10">Qurulma natamamdır.\nIP ünvanını, altşəbəkə maskasını və susmaya görə şlüzün qurulmasını təsdiq edin.\nEpsonNet Setup ilə bağlantıdan istifadə edilə bilər.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_H11">Qurulma natamamdır.\nSusmaya görə şlüzün qurulmasını təsdiq edin.\nEpsonNet Setup ilə bağlantıdan istifadə edilə bilər.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_H12A">Aşağıdakıları təsdiq edin:\n-Daxil edilən təhlükəsizlik açarı/parol düzgündür\n-Təhlükəsizlik açarının/parolun indeksi birinci rəqəmə qurulub</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_H12B">Aşağıdakıları təsdiq edin:\n-IP ünvanı, altşəbəkə maskası və ya susmaya görə şlüzün qurulması düzgündür</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_H13A">Aşağıdakıları təsdiq edin:\n-Daxil edilən təhlükəsizlik açarı/parol düzgündür\n-Təhlükəsizlik açarının/parolun indeksi birinci rəqəmə qurulub</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_H13B">Aşağıdakıları təsdiq edin:\n-Kompüterin və ya digər cihazın bağlantısı və şəbəkə qurması düzgündür</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X01">1. Ethernet kabelin %product%-ə düzgün bağlandığını yoxlayın.\n2. &quot;Geri&quot; klikləyin.\n3. Qurulma məlumatını yenidən göndərmək üçün &quot;Növbəti&quot; klikləyin.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X02A">%product% üçün qurulmuş Wi-Fi şəbəkəsi (SSID):%1\n1. Aşağıdakıları yoxlayın:\n- Yönləndirici/giriş nöqtəsi aktivdir\n- Düzgün Wi-Fi şəbəkəsi (SSID) seçilib/%product%-ə daxil edilib\n2. &quot;Geri&quot; klikləyin.\n3. Bağlantını yenidən yoxlamaq üçün ekrandakı təlimatlara əməl edin.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X02B">1. Yönləndiricinin/giriş nöqtəsinin aktiv olduğunu yoxlayın.\n2. &quot;Geri&quot; klikləyin.\n3. Bağlantını yenidən yoxlamaq üçün ekrandakı təlimatlara əməl edin.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X03">%product% üçün qurulmuş Wi-Fi şəbəkəsi (SSID):%1\n1. Aşağıdakıları yoxlayın:\n- Kompüter üçün Ad Hoc şəbəkə parametri aktivləşdirilib\n- Düzgün Wi-Fi şəbəkəsi (SSID) seçilib/%product%-ə daxil edilib\n2. &quot;Geri&quot; klikləyin.\n3. Bağlantını yenidən yoxlamaq üçün ekrandakı təlimatlara əməl edin.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X04">1. Yönləndiricinizin/giriş nöqtənizin əməliyyat rejimini &quot;802.11 b/g/n uyğun rejim&quot;ə və ya &quot;802.11n 2.4QHs&quot;ə dəyişin.\nƏməliyyat rejiminin necə dəyişməsi haqqında əlavə məlumat üçün yönləndiricinizin/giriş nöqtəsinin təlimat kitabçasına baxın.\n2. &quot;Geri&quot; klikləyin.\n3. Bağlantını yenidən yoxlamaq üçün ekrandakı təlimatlara əməl edin.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X05">Yönləndirici/giriş nöqtəsi üçün qurulmuş təhlükəsizlik %product% tərəfindən dəstəklənmir.\nMəsələn, WPA-PSK (TKIP) təhlükəsizliyi ilə 802.11n kimi qurulmuş yönləndirici/giriş nöqtəsi dəstəklənmir.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X06">1. %product%-inizin MAC ünvanını yönləndiricinizə/giriş nöqtənizə qeydiyyatdan keçirin.\n%product%-inizin MAC ünvanının təsdiq tərzi ilə əlaqədar əlavə məlumat üçün %product%-inizin İstifadəçi Təlimatına baxın.\nMAC ünvanının necə qeydiyyatdan keçirilməli olduğunu bilmirsinizsə, yönləndirici/giriş nöqtəsi təlimat kitabçasına baxın və ya sizin üçün Wi-Fi qurmuş şəxslə əlaqə saxlayın.\n2. &quot;Geri&quot; klikləyin.\n3. Bağlantını yenidən yoxlamaq üçün ekrandakı təlimatlara əməl edin.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X07A">%product% üçün qurulmuş Wi-Fi şəbəkəsi (SSID):%1\n1. Təhlükəsizlik açarının/parolun düzgün olduğunu yoxlayın.\nTəhlükəsizlik açarınızı/parolunuzu bilmirsinizsə, təhlükəsizlik açarı/parol üçün təlimat kitabçasna baxın və ya sizin üçün Wi-Fi qurmuş şəxslə əlaqə saxlayın.\n2. &quot;Geri&quot; klikləyin.\n3. Düzgün Wi-Fi şəbəkəsini (SSID) seçin/daxil edin.\n4. Düzgün təhlükəsizlik açarını/parolu daxil edinnu.\n5. Ekrandakı təlimatlara əməl edin.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X07B">Daxil etdiyiniz Wi-Fi şəbəkəsi (SSID) %1-ə uyğun gələn çoxsaylı Wi-Fi şəbəkəsi (SSID) tapılıb.\n1. Təhlükəsizlik açarının/parolun düzgün olduğunu yoxlayın.\nTəhlükəsizlik açarınızı/parolunuzu bilmirsinizsə, təhlükəsizlik açarı/parol üçün təlimat kitabçasna baxın və ya sizin üçün Wi-Fi qurmuş şəxslə əlaqə saxlayın.\n2. &quot;Geri&quot; klikləyin.\n3. Düzgün Wi-Fi şəbəkəsini (SSID) seçin/daxil edin.\n4. Düzgün təhlükəsizlik açarını/parolu daxil edinnu.\n5. Ekrandakı təlimatlara əməl edin.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X07C">%product% üçün qurulmuş Wi-Fi şəbəkəsi (SSID) %1, təhlükəsizlik açarı/parol isə %2-dir.\n1. Təhlükəsizlik açarının/parolun düzgün olduğunu yoxlayın.\nTəhlükəsizlik açarınızı/parolunuzu bilmirsinizsə, təhlükəsizlik açarı/parol üçün təlimat kitabçasna baxın və ya sizin üçün Wi-Fi qurmuş şəxslə əlaqə saxlayın.\n2. &quot;Geri&quot; klikləyin.\n3. Düzgün Wi-Fi şəbəkəsini (SSID) seçin/daxil edin.\n4. Düzgün təhlükəsizlik açarını/parolu daxil edinnu.\n5. Ekrandakı təlimatlara əməl edin.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X07D">%product% üçün qurulmuş Wi-Fi şəbəkəsi (SSID):%1\nDaxil etdiyiniz Wi-Fi şəbəkəsi (SSID) %1-ə uyğun gələn çoxsaylı Wi-Fi şəbəkəsi (SSID) tapılıb.\n1. Təhlükəsizlik açarının/parolun düzgün olduğunu yoxlayın.\nTəhlükəsizlik açarınızı/parolunuzu bilmirsinizsə, təhlükəsizlik açarı/parol üçün təlimat kitabçasna baxın və ya sizin üçün Wi-Fi qurmuş şəxslə əlaqə saxlayın.\n2. &quot;Geri&quot; klikləyin.\n3. Düzgün Wi-Fi şəbəkəsini (SSID) seçin/daxil edin.\n4. Düzgün təhlükəsizlik açarını/parolu daxil edinnu.\n5. Ekrandakı təlimatlara əməl edin.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X08">1. DHCP-nin şəbəkənizdə etibarlı olduğunu yoxlayın.\n2. &quot;Geri&quot; klikləyin.\n3. IP ünvanı parametrlərini yoxlayın.\n4. Qurulma məlumatlarını yenidən göndərmək üçün ekrandakı təlimatlara əməl edin.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X09">%product%-iniz üçün IP ünvanı yanlış ola bilər.\n1. IP ünvanı parametrlərini yoxlayın.\n2. &quot;Geri&quot; klikləyin.\n3. Düzgün IP ünvanını daxil edin.\n4. Qurulma məlumatlarını yenidən göndərmək üçün ekrandakı təlimatlara əməl edin.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X10">Bağlantı baş tutmadı.\n1. Aşağıdakıları yoxlayın:\n- %product% aktivləşdirilib\n- Kompüter yönləndirici/giriş nöqtəsi ilə əlaqə qura bilir\n- Kompüterin %product% ilə eyni şəbəkəyə girişi var\n2. %product%-i kompüterə USB kabeli ilə qoşun.\n3. &quot;Geri&quot; klikləyin.\n4. Qurulma məlumatlarını yenidən göndərmək üçün ekrandakı təlimatlara əməl edin.\n</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X11">Sizin %product% üçün əllə qurulmuş IP ünvanı yanlış ola bilər.\n1. IP ünvanı parametrlərini yoxlayın.\n2. &quot;Geri&quot; klikləyin.\n3. Düzgün IP ünvanını daxil edin.\n4. Qurulma məlumatlarını yenidən göndərmək üçün ekrandakı təlimatlara əməl edin.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X12">Daxil edilmiş susmaya görə şlüz yanlış ola bilər.\n1. Susmaya görə şlüz parametrlərini yoxlayın.\n2. &quot;Geri&quot; klikləyin.\n3. Susmaya görə şlüz parametrlərini düzgün dəyərə qurun.\nƏgər susmaya görə şlüz üçün düzgün dəyəri bilmirsinizsə, sizin üçün Wi-Fi qurmuş şəxslə əlaqə saxlayın və ya onu boş, yaxud &quot;0.0.0.0&quot; kimi qurmağa cəhd edin.\n4. Qurulma məlumatlarını yenidən göndərmək üçün ekrandakı təlimatlara əməl edin.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X13A">%product% üçün qurulmuş Wi-Fi şəbəkəsi (SSID):%1\n1. Aşağıdakıları yoxlayın:\n- Təhlükəsizlik açarı/parol düzgündür\n- Təhlükəsizlik açarı/parol üçün indeks birinci nömrəyə qurulmuşdur\n- Təhlükəsizlik açarınız/parolunuz üçün təhlükəsizlik rejimi qeyri-WEP (152-bit) rejiminə qurulmuşdur\n2. &quot;Geri&quot; klikləyin.\n3. Düzgün Wi-Fi şəbəkəsini (SSID) seçin/daxil edin.\n4. Düzgün təhlükəsizlik açarını/parolu daxil edin.\nTəhlükəsizlik açarınızı/parolunuzu bilmirsinizsə, təhlükəsizlik açarı/parol üçün təlimat kitabçasna baxın və ya sizin üçün Wi-Fi qurmuş şəxslə əlaqə saxlayın.\n5. Ekrandakı təlimatlara əməl edin.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X13B">%product% üçün qurulmuş Wi-Fi şəbəkəsi (SSID):%1\nDaxil etdiyiniz Wi-Fi şəbəkəsi (SSID) %1-ə uyğun gələn çoxsaylı Wi-Fi şəbəkəsi (SSID) tapılıb.\n1. Aşağıdakıları yoxlayın:\n- Təhlükəsizlik açarı/parol düzgündür\n- Təhlükəsizlik açarı/parol üçün indeks birinci nömrəyə qurulmuşdur\n- Təhlükəsizlik açarınız/parolunuz üçün təhlükəsizlik rejimi qeyri-WEP (152-bit) rejiminə qurulmuşdur\n2. &quot;Geri&quot; klikləyin.\n3. Düzgün Wi-Fi şəbəkəsini (SSID) seçin/daxil edin.\n4. Düzgün təhlükəsizlik açarını/parolu daxil edin.\nTəhlükəsizlik açarınızı/parolunuzu bilmirsinizsə, təhlükəsizlik açarı/parol üçün təlimat kitabçasna baxın və ya sizin üçün Wi-Fi qurmuş şəxslə əlaqə saxlayın.\n5. Ekrandakı təlimatlara əməl edin.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X13C">%product% üçün qurulmuş Wi-Fi şəbəkəsi (SSID) %1, təhlükəsizlik açarı/parol isə %2-dir.\n1. Aşağıdakıları yoxlayın:\n- Təhlükəsizlik açarı/parol düzgündür\n- Təhlükəsizlik açarı/parol üçün indeks birinci nömrəyə qurulmuşdur\n- Təhlükəsizlik açarınız/parolunuz üçün təhlükəsizlik rejimi qeyri-WEP (152-bit) rejiminə qurulmuşdur\n2. &quot;Geri&quot; klikləyin.\n3. Düzgün Wi-Fi şəbəkəsini (SSID) seçin/daxil edin.\n4. Düzgün təhlükəsizlik açarını/parolu daxil edin.\nTəhlükəsizlik açarınızı/parolunuzu bilmirsinizsə, təhlükəsizlik açarı/parol üçün təlimat kitabçasna baxın və ya sizin üçün Wi-Fi qurmuş şəxslə əlaqə saxlayın.\n5. Ekrandakı təlimatlara əməl edin.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X13D">%product% üçün qurulmuş Wi-Fi şəbəkəsi (SSID) %1, təhlükəsizlik açarı/parol isə %2-dir.\nDaxil etdiyiniz Wi-Fi şəbəkəsi (SSID) %1-ə uyğun gələn çoxsaylı Wi-Fi şəbəkəsi (SSID) tapılıb.\n1. Aşağıdakıları yoxlayın:\n- Təhlükəsizlik açarı/parol düzgündür\n- Təhlükəsizlik açarı/parol üçün indeks birinci nömrəyə qurulmuşdur\n- Təhlükəsizlik açarınız/parolunuz üçün təhlükəsizlik rejimi qeyri-WEP (152-bit) rejiminə qurulmuşdur\n2. &quot;Geri&quot; klikləyin.\n3. Düzgün Wi-Fi şəbəkəsini (SSID) seçin/daxil edin.\n4. Düzgün təhlükəsizlik açarını/parolu daxil edin.\nTəhlükəsizlik açarınızı/parolunuzu bilmirsinizsə, təhlükəsizlik açarı/parol üçün təlimat kitabçasna baxın və ya sizin üçün Wi-Fi qurmuş şəxslə əlaqə saxlayın.\n5. Ekrandakı təlimatlara əməl edin.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X14">Sizin %product% üçün əllə qurulmuş IP ünvanı yanlış ola bilər.\n1. IP ünvanı parametrlərini yoxlayın.\n2. &quot;Geri&quot; klikləyin.\n3. Düzgün IP ünvanını daxil edin.\n4. Qurulma məlumatlarını yenidən göndərmək üçün ekrandakı təlimatlara əməl edin.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X15">Bağlantı baş tutmadı.\n1. Aşağıdakıları yoxlayın:\n- %product% aktivləşdirilib\n- Kompüter yönləndirici/giriş nöqtəsi ilə əlaqə qura bilir\n- Kompüterin %product% ilə eyni şəbəkəyə girişi var\n2. %product%-i kompüterə USB kabeli ilə qoşun.\n3. &quot;Geri&quot; klikləyin.\n4. Qurulma məlumatlarını yenidən göndərmək üçün ekrandakı təlimatlara əməl edin.\n</s>
	<s id="LABEL_FIREWALL_ENABLE">Qoruyucu divar mesajı görsəniz, EpsonNet Setup-ın davam etməsinə icazə vermək üçün &quot;Bloklamanı ləğv et&quot; və ya &quot;İcazə ver&quot; klikləyin. Epson proqram təminatını bloklasanız, quraşdırma uğurlu olmaya bilər.\n\nWindows Qoruyucu divarınızın bloklanmasını avtomatik ləğv etmək üçün aşağıda &quot;Girişə icazə ver&quot; klikləyin.</s>
	<s id="LABEL_FIREWALL_DISABLE">Qoruyucu divar və ya anti-casus proqram təminatı quraşdırmaya aid həyəcan siqnallarını göstərə bilər.\nQoruyucu divar mesajı peyda olarsa, EpsonNet Setup-ın davamına icazə vermək üçün &quot;Bloklamanı ləğv et&quot; və ya &quot;İcazə ver&quot; klikləyin.</s>
	<s id="LABEL_FIREWALL_FORMAC">Qoruyucu divar və ya anticasus proqramı quraşdırmaya maneçilik törədə bilər.</s>
	<s id="LABEL_FIREWALL_URL">Daha ətraflı məlumat üçün bura klikləyin.</s>
	<s id="CHECK_FIREWALL">Girişə icazə ver (yalnız Windows Qoruyucu divarı)</s>
	<s id="LABEL_PROBE">%product%-ə qoşulur...</s>
	<s id="LABEL_PROBE2">Qurmaq istədiyiniz %product%-in yanılı olduğunu yoxlayın.\nZəhmər olmasa nəzərə alın ki, bu, 1 dəqiqə sürə bilər.</s>
	<s id="LABEL_LIST_EASY">&quot;Yenidən axtar&quot; klikləyin. Əgər %product% hələ də göstərilmirsə, &quot;%PRODUCT% Qurulma sulu&quot; klikləyin və ekrandakı təlimatlara əməl edin.</s>
	<s id="GROUP_PRINTER_NAVI">%product%-i siyahıda tapa bilmirsinizsə</s>
	<s id="BUTTON_REPROBE">Yenidən axtarın</s>
	<s id="BUTTON_ANOTHER">%PRODUCT%-in qurulması üsulu</s>
	<s id="LABEL_SETTING_MENU_ALL">Sizin %product% üçün şəbəkə qurulması və kompüterinizin şəbəkə vasitəsilə sizin %product%-dən istifadə etməsi üçün drayver qurulması.</s>
	<s id="LABEL_SETTING_MENU_PCSETTING">Drayveri yalnız kompüterinizin şəbəkə ilə %product% istifadə etməsi üçün qurun.\nƏlavə kompüter qurmaq üçün bunu seçin.</s>
	<s id="RADIO_SETTING_MENU_ALL">%PRODUCT% və kompüter parametrləri</s>
	<s id="RADIO_SETTING_MENU_PCSETTING">Yalnız kompüter parametrləri</s>
	<s id="LABEL_CONNECTION_OPENING">Əgər aşağıda göstərilən cari parametrləri dəyişmək istəyirsinizsə, &quot;Parametrləri dəyiş&quot; klikləyin.\nƏgər cari parametrləri saxlamaq istəyirsinizsə, &quot;Növbəti&quot; klikləyin.</s>
	<s id="LABEL_CONNECTION_OPENING2">Cari parametrlər</s>
	<s id="RADIO_CONNECTSTYLE_WIRED">Naqilli LAN ilə çap edin</s>
	<s id="RADIO_CONNECTSTYLE_WIRELESS_AUTO">Wi-Fi ilə çap - Avtomatik quraşdırma</s>
	<s id="RADIO_CONNECTSTYLE_WIRELESS_MANUAL">Wi-Fi ilə çap - Mexaniki quraşdırma</s>
	<s id="LABEL_CONNECTSTYPE">%product%-inizdən necə istifadə etmək istədiyinizi seçin. %product%-inizi Wi-Fi ilə istifadə etmək istəyirsinizə, qurma üsulunu seçin.</s>
	<s id="LABEL_CONNECTSTYLE_WIRED">Əgər %product%-inizi naqilli LAN ilə istifadə etmək istəyirsinizsə, bu üsulu seçin və &quot;Növbəti&quot; klikləyin.</s>
	<s id="LABEL_CONNECTSTYLE_WIRELESS_AUTO">Əgər Wi-Fi ilə çap etmək istəyirsinizsə və yönləndiriciniz/giriş nöqtəniz Basma Düyməsi (WPS) kimi şəbəkə qurulması funksiyalarını dəstəkləyirsə, bu üsulu seçin və &quot;Növbəti&quot; klikləyin.</s>
	<s id="LABEL_CONNECTSTYLE_WIRELESS_MANUAL">Əgər Wi-Fi ilə çap etmək və Wi-Fi bağlantınızı əllə qurmaq istəyirsinizsə, bu üsulu seçin və &quot;Növbəti&quot; klikləyin.</s>
	<s id="BUTTON_SSID_REFRESH">Yenilə</s>
	<s id="LABEL_WIRELESS_SSID">Printeri qoşmaq üçün şəbəkəni (SSID) seçin və ya daxil edin.</s>
	<s id="LABEL_SSID_SCAN">Axtarılır...</s>
	<s id="LABEL_SSID_VIEW_MODE">Əlaqə rejimi:</s>
	<s id="LABEL_SSID">SSID:</s>
	<s id="LABEL_STA_MODE">Əlaqə rejimi:</s>
	<s id="LABEL_SECURITY_MODE">Təhlükəsizlik rejimi:</s>
	<s id="LABEL_WIRELESS_PASSWD">Parol:</s>
	<s id="CHECK_SSID_MANUAL">Əllə daxil et</s>
	<s id="LABEL_WEP">Təhlükəsizlik açarını/Parolu (WEP) daxil edin</s>
	<s id="LABEL_WEP2">Təhlükəsizlik açarınızı/parolunuzu bilmirsinizsə, yönləndiricinizin/giriş nöqtənizin aşağısını yoxlayın və ya Wi-Fi-nizi quran şəxslə əlaqə saxlayın.</s>
	<s id="LABEL_WPA">Təhlükəsizlik açarını/Parolu (WPA) daxil edin</s>
	<s id="LABEL_WPA2">Təhlükəsizlik açarınızda/parolunuzda böyük və ya kiçik registrli hərflər varsa, onları düzgün daxil edin.\nTəhlükəsizlik açarınızı/parolunuzu bilmirsinizsə, yönləndiricinizin/giriş nöqtənizin aşağısını yoxlayın və ya Wi-Fi-nizi quran şəxslə əlaqə saxlayın.</s>
	<s id="LABEL_AUTO">Təhlükəsizlik açarını/Parolu daxil edin</s>
	<s id="LABEL_AUTO2">Təhlükəsizlik açarını/parolu 5 simvol və ya 8 - 64 simvol ilə daxil edin. Yuxarı və ya aşağı registrli hərfləri düzgün daxil etməyə çalışın.\nTəhlükəsizlik açarınızı/parolunuzu bilmirsinizsə, yönləndiricinizin/giriş nöqtənizin aşağısını yoxlayın və ya Wi-Fi-nizi quran şəxslə əlaqə saxlayın.</s>
	<s id="BUTTON_HELP">Yardım</s>
	<s id="LABEL_TCPIP">%product% üçün cari IP ünvanı aşağıdakı kimi qurulur. Parametrləri dəyişmək üçün [Dəyişdir] klikləyin və ya davam etmək üçün [Növbəti] klikləyin.</s>
	<s id="RADIO_TCPIP_AUTO">IP ünvanının Avtomatik Konfiqurasiyası (DHCP)</s>
	<s id="RADIO_TCPIP_MANUAL">IP ünvanının Əl ilə Konfiqurasiyası (Statik ünvan)</s>
	<s id="LABEL_TCPIP_IP">IP ünvanı:</s>
	<s id="LABEL_TCPIP_SUBNET">Altşəbəkə maskası:</s>
	<s id="LABEL_TCPIP_GATEWAY">Susmaya görə şlüz:</s>
	<s id="LABEL_STORAGE">Yaddaş kartları və ya USB fləş yaddaşı kimi %product%a qoşulmuş xarici saxlama cihazlarına yazı girişi verin.\nQurulma bitənə qədər xarici saxlama cihazlarına daxil olmayın. Bu parametri sonra dəyişə bilərsiniz.</s>
	<s id="CHECK_STORAGE">Yaddaş kartlarının şəbəkə ilə paylaşılması</s>
	<s id="LABEL_CONFIRM">Aşağıdakı parametr dəyərləri sizin %product%-ə göndərilir.\nQuraşdırma bitənə qədər yaddaş kartları və ya USB fləş yaddaşı kimi xarici saxlama cihazlarına daxil olmayın.</s>
	<s id="LABEL_CONFIRM_NO_MEMORYCARD">Aşağıdakı parametrlər sizin %product%-ə göndərilir.</s>
	<s id="LABEL_SENDING">Parametrlər %product%-ə göndərilir. Lütfən, gözləyin.</s>
	<s id="LABEL_SWITCH_CONNECTION_STYLE_WIRELESS">Wi-Fi rejiminə keçmək üçün LAN kabelini %product%-dən ayırın\nvə &quot;Növbəti&quot; klikləyin.</s>
	<s id="LABEL_SWITCH_CONNECTION_STYLE_WIRED">LAN kabelini %product%-ə qoşun və &quot;Növbəti&quot; klikləyin.</s>
	<s id="LABEL_POLLING">%product%-in (şəbəkəyə) düzgün qoşulduğunun təsdiqi.\nLütfən, gözləyin. Bu, 5 dəqiqə sürə bilər.</s>
	<s id="BUTTON_POLLING">Təsdiqi dayandır</s>
	<s id="WARNING_CAPTION">Xəbərdarlıq</s>
	<s id="LABEL_SETUPAGAIN">Seçilmiş qurulma üsulu:</s>
	<s id="LABEL_SETUPAGAIN2">Istifadə edilən bağlantı üsulu:</s>
	<s id="BUTTON_NO_SETUP_AGAIN">Xeyr. Yenidən qur</s>
	<s id="BUTTON_YES_CONTNUE">Bəli</s>
	<s id="LABEL_DRIVER_OPENING">Əgər kompüteriniz üçün drayver parametrlərini dəyişmək istəyirsinizsə, &quot;Parametrləri dəyiş&quot; klikləyin.\nHeç bir dəyişiklik etmək istəmirsinizsə, &quot;Növbəti&quot; klikləyin.</s>
	<s id="LABEL_DRIVER_OPENING2">Cari parametrlər</s>
	<s id="LABEL_PRINTER_DRIVER">Printer drayveri:</s>
	<s id="LABEL_PRINTER_DRIVER_INSTALLED">Quraşdırıldı</s>
	<s id="LABEL_PRINTER_DRIVER_NOT_INSTALLED">Quraşdırılmayıb</s>
	<s id="LABEL_PRINTER_PORT">Printer portu:</s>
	<s id="LABEL_PRINTER_PORT_CAN_USE">Çapa hazırdır</s>
	<s id="LABEL_PRINTER_PORT_NOT_SETTING">Çap etmək mümkün deyil</s>
	<s id="LABEL_SCANNER">Skan parametrləri:</s>
	<s id="LABEL_SCANNER_CAN_USE">Skanlamaya hazırdır</s>
	<s id="LABEL_SCANNER_NOT_SETTING">Skanlamaq olmur</s>
	<s id="LABEL_PRINTSCAN">Lütfən, gözləyin...</s>
	<s id="LABEL_COMPLETE">Qurulma uğurla başa çatdı. Qurulmanı bağlamaq üçün &quot;Bitir&quot; klikləyin.</s>
	<s id="GROUP_TEST_PRINT">Printer</s>
	<s id="GROUP_SCAN">Skaner</s>
	<s id="GROUP_NETWORK_DRIVE">Yaddaş kartı</s>
	<s id="BUTTON_TEST_PRINT">Sınaq səhifəsini çap et</s>
	<s id="BUTTON_SCAN">EPSON Scan-ı işə sal</s>
	<s id="BUTTON_NETWORK_DRIVE">Giriş kartına giriş</s>
	<s id="BUTTON_SAVE">Saxla...</s>
	<s id="LABEL_COMPLETE_TEST_PRINT">Şəbəkə çapı indi aktivləşdirilib.\nŞəbəkə ilə çapa cəhd etmək üçün &quot;Sınaq səhifəsi çap et&quot; klikləyin.\nKağızın yüklənməsi haqqında ətraflı məlumat üçün sənədlərinizə baxın.</s>
	<s id="LABEL_COMPLETE_SCAN">Şəbəkə skanlaması apı indi aktivləşdirilib.\nEPSON Scan-ı işə salmaq üçün &quot;EPSON Scan-ı işə sal&quot; klikləyin.</s>
	<s id="LABEL_COMPLETE_NETWORK_DRIVE">Şəbəkə ilə yaddaş kartı girişi indi aktivləşdirilib.\nYaddaş kartı yerləşdirin və &quot;Yaddaş kartına giriş&quot; klikləyin.</s>
	<s id="LABEL_COMPLETE_SAVE">%product%-inizin yaddaş kartına girişə icazə vermək üçün köməkçi proqramı saxlamaq istəyirsinizsə,\naşağıdakı &quot;Yaddaşda saxla...&quot; düyməsini klikləyin və köməkçi proqramı saxlamaq üçün məkanı göstərin.</s>
	<s id="LABEL_FAILED">Qurulma zamanı səhv baş verdi.\nSəhv hesabatına baxın və təkrar cəhd etmək üçün &quot;Geri&quot; klikləyin. Əgər &quot;Geri&quot; düyməsi qeyri-aktivləşdirilibsə, quraşdırıcını bağlayın və yenidən qurmağa cəhd edin.\nQurulmanı bağlamaq üçün &quot;Bitir&quot; klikləyin.</s>
	<s id="LABEL_FAILED2">Səhv bildirişi</s>
	<s id="RADIO_USB">USB qurma kabeli ilə Wi-Fi qurulması</s>
	<s id="RADIO_WIRED">Naqilli şəbəkə (Ethernet) qurulması</s>
	<s id="RADIO_AOSS">Basma düymələri ilə Wi-Fi qurulması (WPS)</s>
	<s id="RADIO_WPS">PIN Kod ilə Wi-Fi qurulması (WPS)</s>
	<s id="RADIO_STANDALONE">%product%un idarəetmə paneli ilə Wi-Fi qurulması</s>
	<s id="LABEL_CONNECT_GUIDE_USB">USB qurma kabeli ilə Wi-Fi qurulmasını təsvir edən təlimatı göstərir.</s>
	<s id="LABEL_CONNECT_GUIDE_WIRED">Naqilli şəbəkənin qurulmasını təsvir edən təlimatı göstərir.</s>
	<s id="LABEL_CONNECT_GUIDE_AOSS">Basma düyməsi (WPS) ilə Wi-Fi şəbəkəsinin qurulmasını təsvir edən təlimatı göstərir.</s>
	<s id="LABEL_CONNECT_GUIDE_WPS">PIN Kod (WPS) ilə Wi-Fi şəbəkəsinin qurulmasını göstərən təlimatı göstərir</s>
	<s id="LABEL_CONNECT_GUIDE_STANDALONE">%product%-in idarəetmə paneli ilə Wi-Fi şəbəkəsinin qurulmasını təsvir edən təlimatı göstərir.</s>
	<s id="PASSWD_CAPTION">Parol</s>
	<s id="GROUP_PASSWD">Cihaza giriş</s>
	<s id="LABEL_PASSWD">Cari inzibatçı parolunu daxil edin.</s>
	<s id="LABEL_PASSWD2">Parol:</s>
	<s id="TEXT_MODEL">Məhsulun adı</s>
	<s id="TEXT_STATUS">Vəziyyət</s>
	<s id="TEXT_MAC">MAC Ünvanı</s>
	<s id="TEXT_IP">IP Ünvanı</s>
	<s id="TEXT_SUBNETMASK">Altşəbəkə maskası</s>
	<s id="TEXT_GATEWAY">Susmaya görə şlüz</s>
	<s id="TEXT_READWRITE">Wi-Fi/Şəbəkə</s>
	<s id="TEXT_READONLY">USB</s>
	<s id="TEXT_WIRELESS">Naqilsiz</s>
	<s id="TEXT_WIRED">Naqilli</s>
	<s id="TEXT_GETMETHOD_MANUAL">Əl ilə</s>
	<s id="TEXT_GETMETHOD_AUTO">Avtomatik</s>
	<s id="TEXT_ENABLE">Aktivləşdirilib</s>
	<s id="TEXT_DISABLE">Qeyri-aktivləşdirilib</s>
	<s id="TEXT_ALL">Bütün</s>
	<s id="TEXT_EXIST">Təyin edilmiş</s>
	<s id="TEXT_NONE">Təyin edilməmiş</s>
	<s id="TEXT_CONNECTSTYLE">Bağlantı növü</s>
	<s id="TEXT_SSID">SSID</s>
	<s id="TEXT_STA">Əlaqə rejimi</s>
	<s id="TEXT_SECURITY">Təhlükəsizlik rejimi</s>
	<s id="TEXT_INFRASTRUCTURE">Infrastruktur</s>
	<s id="TEXT_ADHOC">Ad Hoc</s>
	<s id="TEXT_WEP">WEP</s>
	<s id="TEXT_WPA_TKIP">WPA-TKIP</s>
	<s id="TEXT_WPA_AES">WPA-AES</s>
	<s id="TEXT_WEP_KEY">Təhlükəsizlik açarı/Parol (WEP)</s>
	<s id="TEXT_WPA_PASSPHRASE">Təhlükəsizlik açarı/Parol (WPA)</s>
	<s id="TEXT_WIRELESS_PASSWD">Təhlükəsizlik açarı/Parol</s>
	<s id="TEXT_IPADDRESS_GETMETHOD">IP ünvanının əldə edilməsi üsulu</s>
	<s id="TEXT_ACCESS_ATTRIBUTE">Fayl paylaşmasının qurulması</s>
	<s id="TEXT_MULTICASTADDRESS">Çoxünvanlı ünvan (224.0.0.0 - 239.255.255.255)</s>
	<s id="NIFLIST_ITEM_NONE">-- HEÇ BİRİ --</s>
	<s id="NIFLIST_ITEM_NETWORK_DEVICE">Şəbəkə cihazı</s>
	<s id="NIFLIST_ITEM_COMPLETE_PRINTSCAN">Çap etməyə/Skanlamağa hazırdır</s>
	<s id="NIFLIST_ITEM_COMPLETE_PRINT">Çapa hazırdır</s>
	<s id="NIFLIST_ITEM_NOT_COMPLETE_PRINTSCAN">Drayver qurulmayıb</s>
	<s id="NIFLIST_ITEM_NETWORK_SETTINGS_COMPLETE">Şəbəkə artıq qurulub</s>
	<s id="NIFLIST_ITEM_NETWORK_SETTINGS_NOT_COMPLETE">Şəbəkə qurulmayıb</s>
	<s id="LABEL_LOCAL_SETTINGS">Kompüter aşağıdakı şəbəkəyə (SSID) qoşulub. %PRODUCT% şəbəkəyə (SSID) qoşulsun?</s>
	<s id="LABEL_LOCAL_SETTINGS_SL">EpsonNet Setup Wi-Fi şəbəkənizi (SSID) aşkar etmişdir.\nBu şəbəkəyə qoşulmaq istəyirsinizsə, &quot;OK&quot; klikləyin və çıxan təsdiq dialoqunda &quot;İcazə ver&quot; klikləyin.\n\nKompüterinizin Wi-Fi məlumatı:</s>
	<s id="ABOUTBOX_CAPTION">EpsonNet Setup haqqında</s>
	<s id="TEXT_CONNECTSTYLE_MANUAL">Wi-Fi Mexaniki Qurulması (USB və Panel parametrləri)</s>
	<s id="TEXT_CONNECTSTYLE_AOSS">Wi-Fi Basma düyməsinin qurulması (WPS)</s>
	<s id="TEXT_CONNECTSTYLE_WPS">Wi-Fi PIN kodun qurulması (WPS)</s>
	<s id="TEXT_MEMORYCARD">%s üçün yaddaş kartları</s>
	<s id="MSG_QUESTION_USB_RELEASE">USB kabeli hələ də qoşulmuşdursa, onu indi çıxara bilərsiniz.</s>
	<s id="TEXT_NETWORK">(Şəbəkə)</s>
	<s id="TEXT_COPY">(Kopyalama %d)</s>
	<s id="TEXT_SHORTCUT">%s Şəbəkə qurulması</s>
	<s id="LABEL_CONNECT_GUIDE_USB_DETAIL1">1. Wi-Fi qurulması üçün USB qurma kabelini düzgün qoşduğunuzu yoxlayın. Bu kabelin çıxarılması sizdən daha sonra, qurulma zamanı xahiş ediləcək.\n2. %product%-inizin yanılı olduğunu yoxlayın.</s>
	<s id="LABEL_LOCAL_SETTINGS_SSID">Wi-Fi şəbəkəsinin adı (SSID):</s>
	<s id="LABEL_LOCAL_SETTINGS_SECURITY">Təhlükəsizlik məlumatı:</s>
	<s id="LABEL_CONNECT_GUIDE_WIRED_DETAIL1">%product%-inizi Ethernet kabeli ilə yönləndiriciyə/mərkəzə/giriş nöqtəsinə qoşun.\nKompüterinizin %product%-inizlə eyni şəbəkəyə girişinin olmasını yoxlayın.\nHəmçinin %product%-inizin Wi-Fi bağlantısının %product%-in idarəetmə panelində qeyri-aktivləşdirildiyini təsdiq edin.</s>
	<s id="LABEL_CONNECT_GUIDE_WIRED_DETAIL1_AUTOCONNECT">%product%-inizi yönləndiriciyə/mərkəzə/giriş nöqtəsinə Ethernet kabeli ilə qoşun.</s>
	<s id="LABEL_CONNECT_GUIDE_WIRELESS">Təlimata baxın, sonra %product%-in şəbəkə parametrlərini yoxlayın.</s>
	<s id="LABEL_CONNECT_GUIDE_PCONLY">%product%-i tapmaq mümkün deyil.\n1. Aşağıdakıları yoxlayın:\n- %product% aktivləşdirilib.\n- %product% Ethernet kabeli ilə düzgün qoşulub. (Ethernet üçün)\n- Kompüterin %product% ilə eyni şəbəkəyə girişi var.\n- %product%-in şəbəkə parametrləri düzgündür.\n2. &quot;Növbəti&quot; klikləyin.\n3. %product%-i axtarmaq üçün ekrandakı təlimatlara əməl edin.</s>
	<s id="LABEL_PRINTER_NAME">%PRODUCT% adı:</s>
	<s id="CHECK_USUALLY_USE">Susmaya görə printer təyin et</s>
	<s id="PRODUCT_NAME">EPSON</s>
	<s id="PAGE_TITLE">Sınaq səhifəsini çap et</s>
	<s id="TEXT_YES">Bəli</s>
	<s id="TEXT_NO">Xeyr</s>
	<s id="ERROR_ADDNET_NOTFOUND">Qurulma üçün zəruri olan bəzi fayllar quraşdırılmayıb. Qurulmanı proqram təminatı diskindən yenidən icra edin.</s>
	<s id="LABEL_LIST_DIAGNOSIS">%product%-inizlə bağlı probleminiz varsa, &quot;%PRODUCT% Diaqnostik yoxlanması&quot; klikləyin.\nBu zaman problemi təsvir edən və ya nasazlıqların aşkarlanması məlumatını təmin edən mesaj görünəcək.</s>
	<s id="BUTTON_DIAGNOSIS">%PRODUCT% diaqnostik yoxlanması</s>
	<s id="GROUP_PRINTER_DIAGNOSIS">Əgər %product% ilə əlaqədar probleminiz varsa...</s>
	<s id="LABEL_DIAGNOSIS">%product%-iniz üçün diaqnostik nəticələr aşağıda göstərilir.\n%product%-inizdə problem aşkar edilərsə, nasazlıqların aşkarlanması təlimatına istinad etməklə yenidən qurmaya cəhd edin.</s>
	<s id="LABEL_DIAGNOSIS2">%PRODUCT% diaqnostik nəticələri</s>
	<s id="LABEL_DIAGNOSIS3">Nasazlıqların aşkarlanması</s>
	<s id="TEXT_NETWORK_SETTING">Şəbəkə konfiqurasiyası</s>
	<s id="TEXT_PRINTER_DRIVER">Printer drayveri parametləri</s>
	<s id="TEXT_SCANNER_DRIVER">Skaner drayveri parametləri</s>
	<s id="TEXT_ADDNET">Epson Network Utility üçün şəbəkə modulu</s>
	<s id="TEXT_EPSONNET_PRINT">EpsonNet Print</s>
	<s id="TEXT_PRINTER_PORT">Printer portu</s>
	<s id="TEXT_SCANNER_SETTING">Skan parametrləri</s>
	<s id="TEXT_OTHER">Qoruyucu divar, Wi-Fi mühiti problemləri, və s.</s>
	<s id="TEXT_OK">Məqbul</s>
	<s id="TEXT_NG">Qeyri-məqbul</s>
	<s id="TEXT_UNDIAGNOSIS">-</s>
	<s id="TS_NETWORK_SETTING_OK">%product%-in şəbəkəsi düzgün konfiqurasiya edilib.</s>
	<s id="TS_NETWORK_SETTING_NG">%product%-in şəbəkə konfiqurasiyası natamamdır.\n%product%-in IP ünvanını, altşəbəkə maskasını və susmaya görə şlüzünü yoxlayın.\nŞəbəkənizdə DHCP aktivləşdirilibsə, biz &quot;IP Ünvanı parametrləri&quot;ndə &quot;DHCP ilə IP ünvanını avtomatik əldə edin (Tövsiyə edilir)&quot; seçin.\n\nIP parametrlərini təsdiq etdikdən sonra &quot;%PRODUCT% Diaqnostik yoxlanması&quot; təkrar klikləyin və %product%-in düzgün konfiqurasiyasını təsdiq edin.</s>
	<s id="TS_PRINTER_DRIVER_OK">Printer drayveri artıq quraşdırılıb.</s>
	<s id="TS_PRINTER_DRIVER_NG">Printer drayveri quraşdırılmayıb.\nÇap etmək üçün sizə printer drayveri lazımdır.\nPrinterlə təchiz edilən proqram təminatı diskindən quraşdırın və ya EPSON vebsaytından yükləyin və quraşdırın.</s>
	<s id="TS_SCANNER_DRIVER_OK">Skaner drayveri artıq quraşdırılıb.</s>
	<s id="TS_SCANNER_DRIVER_NG">Skaner drayveri quraşdırılmayıb.\nSkanlamaq üçün sizə skaner drayveri lazımdır.\nPrinterlə təchiz edilən proqram təminatı diskindən quraşdırın və ya EPSON vebsaytından yükləyin və quraşdırın.\nQuraşdırmadan sonra şəbəkə skanını aktivləşdirmək üçün &quot;EPSON Scan Settings&quot;-i işə salın.</s>
	<s id="TS_ADDNET_OK">Epson Network Utility üçün şəbəkə modulu artıq quraşdırılıb.</s>
	<s id="TS_ADDNET_NG">Printerin vəziyyətini şəbəkədən əldə etmək üçün lazım olan proqram təminatı (Epson Network Utility üçün şəbəkə modulu) quraşdırılmayıb.\nBu, capa təsir göstərmir, lakin qalan mürəkkəblə əlaqədar xəbərdarlıq mesajları və ya printerlə əlaqədar səhv mesajları qeyri-aktivləşdirilə bilər. Biz Epson Network Utility üçün şəbəkə modulunun quraşdırılmasını tövsiyə edirik. Printerlə təchiz edilən proqram təminatı diskindən quraşdırın və ya EPSON vebsaytından yükləyin və quraşdırın.</s>
	<s id="TS_EPSONNET_PRINT_OK">EpsonNet Print artıq quraşdırılıb.</s>
	<s id="TS_EPSONNET_PRINT_NG">EpsonNet Print quraşdırılmayıb.\nBiz şəbəkə çap portunun asan qurulması və idarə edilməsinə icazə vermək üçün EpsonNet Print-dən istifadəni tövsiyə edirik.\nTCP/IP çap portu ilə çap mövcuddur, lakin EpsonNet Print-dən istifadə daha asan fəaliyyətə imkan yaradır. EpsonNet Print printerin IP ünvanında dəyişiklikləri avtomatik aşkarlayır və müvafiq yeniləmələri tətbiq edir.\nPrinterlə təchiz edilən proqram təminatı diskindən quraşdırın və ya EPSON vebsaytından yükləyin və quraşdırın. Quraşdırmadan sonra siz printerin Xüsusiyyətlərindən EpsonNet Print portunu əlavə etməlisiniz.\nƏlavə məlumat üçün təlimata baxın.</s>
	<s id="TS_PRINTER_PORT_OK">Çapa hazırdır</s>
	<s id="TS_PRINTER_PORT_NG">Printer portu parametrləri natamamdır.\nPortu təkrar qurun. Printerin Xüsusiyyətlərindən EpsonNet Print portunu əlavə edin.\nƏlavə məlumat üçün təlimata baxın.</s>
	<s id="TS_SCANNER_SETTING_OK">Skanlamaya hazırdır</s>
	<s id="TS_SCANNER_SETTING_NG">Skan parametrləri natamamdır.\n&quot;Başlat&quot; menyusundan &quot;EPSON Scan Settings&quot;-i açın və şəbəkə skanerini yenidən seçin.\nƏlavə məlumat üçün təlimata baxın.</s>
	<s id="TS_OTHER">%PRODUCT% Diaqnostik yoxlanması zamanı heç bir səhv aşkarlanmayıb. Əgər hələ də %product%-dən istifadə edə bilmirsinizsə, %product% idarəetmə panelindən &quot;Şəbəkə bağlantısını yoxla&quot;nı sınayın.</s>
	<s id="TS_OTHER_MAC">Əgər %product%-dən istifadə edə bilmirsinizsə, %product% idarəetmə panelindən &quot;Şəbəkə bağlantısını yoxla&quot;nı sınayın.</s>
	<s id="TS_OTHER_LINK"></s>
	<s id="TS_UNDIAGNOSIS">IP parametrlərini təsdiq etdikdən sonra &quot;%PRODUCT% Diaqnostik yoxlanması&quot;nı təkrar icra etməyə çalışın və %product%-in düzgün konfiqurasiyasını təsdiq edin.</s>
	<s id="LABEL_CABLELESS_OPENING_PASSWORD">Parol tələb olunarsa, inzibatçı parolunu daxil edin.</s>
	<s id="LABEL_CABLELESS_OPENING_KEYCHAIN">Açarlı təsdiq dialoqu görünərsə, &quot;İcazə ver&quot; klikləyin.</s>
	<s id="MSG_ERROR_CANNOT_CABLELESS_SETTINGS">Qurma ləğv edildi. Eyni zamanda Wi-Fi qurmağa çalışan bir neçə %product% vardır və ya %product% səhvə dair məlumat vermişdir.\nQurmanı yenidən icra etmək üçün &quot;OK&quot; klikləyin və ekrandakı təlimatlara əməl edin.</s>
	<s id="MSG_ERROR_NO_PRINTER_ADHOC">%product%-i tapmaq mümkün deyil. Qurmanı təkrar icra etmək üçün &quot;OK&quot; klikləyin və ekrandakı təlimatlara əməl edin.</s>
	<s id="MSG_ERROR_MSG_ERROR_5GHZ_FREQUENCY_BAND">Sizin Wi-Fi şəbəkənizə təyin edilmiş şəbəkə kanalı %product% tərəfindən dəstəklənmir. Bu, %product%-inizin Wi-Fi bağlantısını qeyri-aktivləşdirə bilər.</s>
	<s id="MSG_ERROR_WPA_ADHOC">Kompüteriniz üçün WPA təhlükəsizlik rejimi ilə qurulmuş ad hoc bağlantı %product% tərəfindən dəstəklənmir.</s>
	<s id="MSG_ERROR_UNSUPPORTED_WEP_KEY_INDEX">WEP təhlükəsizlik rejimində kompüterinizin təhlükəsizlik açarı birinci nömrədən fərqli rəqəmə qurulmuşdur. İndeksi birinci nömrəyə qurun.</s>
	<s id="MSG_ERROR_ADMIN_REQUIRED">EpsonNet Setup-ı icra etmək üçün inzibatçı imtiyazı tələb edilir.\nİnzibatçı imtiyazı olan istifadəçi kimi yenidən qoşulun.\nEpsonNet Setup indi bağlanacaq.</s>
	<s id="LABEL_READWRITE">Yaddaş kartı və ya USB fləş yaddaşı kimi xarici saxlama cihazlarına Wi-Fi/Şəbəkə ilə bağlanan kompüterlərdən yazı girişinə icazə verir. USB ilə bağlanan kompüter yalnız oxuna bilər.</s>
	<s id="LABEL_READONLY">Yaddaş kartı və ya USB fləş yaddaşı kimi xarici saxlama cihazlarına USB ilə bağlanan kompüterlərdən yazı girişinə icazə verir. Wi-Fi/Şəbəkə ilə bağlanan kompüterlər yalnız oxuna bilər.</s>
	<s id="MSG_ERROR_CABLELESS_FAILED">Wi-Fi AvtoBağlantı qurulması baş tutmadı, çünki digər %product%-lər və ya kompüterlər hazırda Wi-Fi AvtoBağlantı qururlar.\n1. Aşağıdakıları yoxlayın:\n- Siz eyni zamanda ikidən çox kompüterdə Wi-Fi AvtoBağlantı qurulmasını icra edirsinizsə, kompüterləri bir-bir qurun.\n- Siz eyni zamanda ikidən çox %product%-də Wi-Fi AvtoBağlantı qurulmasını icra edirsinizsə, %product%-ləri bir-bir qurun.\n2. &quot;Geri&quot; klikləyin.\n3. Parametrləri təkrar qurmaq üçün ekrandakı təlimatlara əməl edin.</s>
	<s id="MSG_ERROR_CABLELESS_TIMEOUT">Wi-Fi AvtoBağlantının zaman limiti ərzində qurulması mümkün olmadı.\n1. Aşağıdakıları yoxlayın:\n- %product%-in idarəetmə panelində Wi-Fi AvtoBağlantı qurulması prosedurlarını yoxlayın.\n- %product% kompüterdən uzaqdadırsa, onu kompüterə yaxınlaşdırın.\n2. &quot;Geri&quot; klikləyin.\n3. Parametrləri təkrar qurmaq üçün ekrandakı təlimatlara əməl edin.</s>
	<s id="MSG_ERROR_CABLELESS_OTHER_ERROR">Wi-Fi AvtoBağlantı qurulması baş tutmadı.\n1. &quot;Geri&quot; klikləyin.\n2. Parametrləri təkrar qurmaq üçün ekrandakı təlimatlara əməl edin.</s>
	<s id="MSG_ERROR_CABLELESS_REBOOTPOLLING_TIMEOUT">%product%-ə qoşulmaq baş tutmadı.\n1. Aşağıdakıları yoxlayın:\n- Yönləndirici/giriş nöqtəsi aktivdir.\n- Kompüter yönləndirici/giriş nöqtəsi ilə əlaqə qura bilir.\n- %product% və ya kompüter yönləndiricidən/giriş nöqtəsindən uzaqdadırsa, onları yönləndiriciyə/giriş nöqtəsinə yaxınlaşdırın.\n2. &quot;Geri&quot; klikləyin.\n3. Parametrləri təkrar qurmaq üçün ekrandakı təlimatlara əməl edin.</s>
	<s id="MSG_ERROR_CABLELESS_TERMINATED">Wi-Fi AvtoBağlantı qurulması baş tutmadı.\nEpsonNet Setup-dan çıx.</s>
	<s id="MSG_ERROR_CABLELESS_NOT_WIRELESSLAN">Wi-Fi AvtoBağlantı qurulması baş tutmadı.\n1. Aşağıdakıları yoxlayın:\n- Yönləndirici/giriş nöqtəsi aktivdir.\n- Kompüter yönləndirici/giriş nöqtəsi ilə əlaqə qura bilir.\n2. &quot;Geri&quot; klikləyin.\n3. Parametrləri təkrar qurmaq üçün ekrandakı təlimatlara əməl edin.</s>
	<s id="ERROR_PROBE">Bağlantı baş tutmadı.\nMəhsulun bağlanma tərzi seçilən bağlantı növü ilə eyni deyil.\nBağlantı növünü təsdiq etmək üçün &quot;Geri&quot; klikləyin.</s>
	<s id="ERROR_NOT_UNICAST_WIFI_DIRECT">Kompüteriniz üçün IP ünvanı avtomatik əldə edilə bilməz.\nIP ünvanını avtomatik əldə etməyi qur.</s>
	<s id="NIFLIST_ITEM_NOT_SUPPORTED">----------</s>
	<s id="LABEL_ERROR_NO_PRINTER">%product%u tapmaq mümkün deyil.</s>
	<s id="TITLE_CS_SIMPLE_AP">Wi-Fi AvtoBağlantı %PRODUCT% Qurulması</s>
	<s id="LABEL_CS_SIMPLE_AP_OPENING">Quraşdırıcı %product%-iniz və kompüteriniz üçün Wi-Fi bağlantısı qurur.\n%product%-iniz davam etməyə hazır olduqda, bu ekran avtomatik yenilənəcək. Qurmanı başa çatdırmaq üçün ekran təlimatlarına riayət edin.\n\nLütfən, gözləyin...</s>
	<s id="LABEL_CS_SIMPLE_AP_SENDING">Quraşdırıcı %product%-iniz və kompüteriniz üçün Wi-Fi bağlantısı qurur.\n\nQurma prosesi başa çatdıqdan sonra bu ekran avtomatik yenilənəcək.\n\nLütfən, gözləyin...</s>
	<s id="LABEL_CABLELESS_SENDING">Quraşdırıcı %product%-iniz üçün Wi-Fi bağlantısı qurur.\nQurma prosesi başa çatdıqdan sonra bu ekran avtomatik yenilənəcək.\n\nLütfən, gözləyin...</s>
	<s id="LABEL_LIST">İstifadə etmək istədiyiniz %product% seçin və [Növbəti] düyməsini basın.</s>
	<s id="TITLE_CABLELESS_SETTINGS">Wi-Fi AvtoBağlantı %PRODUCT% Qurulması</s>
	<s id="LABEL_CABLELESS_OPENING">Quraşdırıcı %product%-iniz üçün Wi-Fi parametrlərini avtomatik konfiqurasiya edir.\nNaqilsiz şəbəkə bağlantısı qurularkən İnternet bağlantısı qeyri-aktivləşdirilə bilər.\n%product%-iniz davam etməyə hazır olduqda bu ekran avtomatik yenilənəcək.</s>
	<s id="LABEL_CABLELESS_PRINTER_OPERATION">%product% idarəetmə panelindən istifadə etməklə şəbəkə bağlantınızı qurmaq üçün aşağıdakı təlimatlara əməl edin.\nSiz təlimatları bitirdikdən sonra bu ekran avtomatik yenilənəcək.</s>
	<s id="BUTTON_LIST_WIFI_SETUP">Wi-Fi Bağlantısının qurulması</s>
	<s id="LABEL_LIST2">EpsonNet Setup aşağıda adları çəkilən %product%(lər)in artıq qurulduğunu və şəbəkənizə bağlandığını aşkar edib. Qoşulmaq istədiyiniz %product%-i seçin və sonra [Növbəti] klikləyin.</s>
	<s id="LABEL_LIST_WIFI_SETUP">Əgər sizin %product% yuxarıdakı siyahıda görünmürsə, bu kompüterlə %product% arasında naqilsiz bağlantı qurmaq üçün aşağıdakı [Wi-Fi Bağlantısının qurulması] düyməsini klikləyin.</s>
	<s id="LABEL_WIRELESS_SETUP_METHOD">%product% ilə naqilsiz bağlantı qurmaq üçün aşağıdakı seçimlərdən birini seçin. Sonra [Növbəti] klikləyin.</s>
	<s id="TITLE_WIRELESS_SETUP_METHOD">Wi-Fi Bağlantısının qurulması</s>
	<s id="RADIO_WIRELESS_SETUP_AUTO">Avto Wi-Fi Qurulması (Tövsiyə edilir)</s>
	<s id="LABEL_WIRELESS_SETUP_AUTO">%product% ilə avtomatik Wi-Fi bağlantısı qurur.</s>
	<s id="RADIO_WIRELESS_SETUP_MANUAL">Mexaniki Wi-Fi qurulması</s>
	<s id="LABEL_WIRELESS_SETUP_MANUAL">%product% ilə mexaniki Wi-Fi bağlantısı qurur. \nBu qurulma seçimi yalnız %product%-in LCD ekranı olduqa istifadə edilə bilər.</s>
	<s id="RADIO_WIRELESS_SETUP_USB">Avto Wi-Fi qurulması (USB kabelindən müvəqqəti istifadə etməklə)</s>
	<s id="LABEL_WIRELESS_SETUP_USB">Şəbəkə parametrlərini %product%-ə USB kabeli ilə göndərməklə %product% ilə avtomatik Wi-Fi bağlantısı qurur.</s>
	<s id="TEXT_ROUTE">Bağlantı növü</s>
	<s id="TEXT_USB">USB</s>
	<s id="TEXT_WIRED_LAN">Naqilli LAN</s>
	<s id="TEXT_WIRELESS_LAN">Naqilsiz LAN</s>
	<s id="TEXT_SIMPLE_AP">Sadə AP</s>
	<s id="MSG_ERROR_CABLELESS_FATAL_ERROR">Lütfən, %product% və kompüteri yenidən işə salın, sonra qurulma proqramını yenidən icra edin.</s>
	<s id="LABEL_CABLELESS_OPERATION_PROGRESS">%product%-in qoşulmasını gözləyir</s>
	<s id="TITLE_LISENCE">Proqram təminatı Lisenziya müqaviləsi</s>
	<s id="TEXT_LISENCE_1">Aşağıdakı proqram təminatı Lisenziya müqaviləsini oxuyun.</s>
	<s id="TEXT_LISENCE_2">Siz Lisenziya müqaviləsindəki bütün şərtlərlə razısınızmı?\nRazısınızsa, [Razıyam] seçin, sonra [Növbəti] klikləyin.\n</s>
	<s id="RADIO_AGREE">Razıyam.</s>
	<s id="RADIO_NOTAGREE">Razı deyiləm.</s>
	<s id="SAVEFILE_NAME">Proqram təminatı Lisenziya müqaviləsi</s>
	<s id="SAVEFILE_FILTER">Mətn faylı (*.txt)|*.txt|Bütün fayl (*.*)|*.*||</s>
	<s id="LABEL_PANEL_CABLELESSSETUP">Bu, %product% ilə avtomatik Wi-Fi bağlantısı quracaq. \n\nNaqilsiz şəbəkə bağlantısı qurularkən İnternet bağlantısı müvəqqəti olaraq söndürüləcək.\nQurulmaya başlamazdan əvvəl bütün tətbiqi proqramları bağlayın.</s>
	<s id="BUTTON_GET_WIRELESS_PASSWORD">Parolu göstər</s>
	<s id="TITLE_PANEL_CABLELESSSETUP">Avto Wi-Fi Qurulması</s>
	<s id="TITLE_MANUAL_WIRELESS_SETUP">Mexaniki Wi-Fi qurulması</s>
	<s id="MSG_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION">Bu tətbiqi proqramla dəstəklənməyən printer tapıldı. Tətbiqi proqramı yeniləyin.</s>
	<s id="LBL_SCANNER">Skaner</s>
	<s id="LBL_SCANNER_S">skaner</s>
	<s id="LBL_PRINTER">Printer</s>
	<s id="LBL_PRINTER_S">printer</s>
	<s id="BUTTON_TCPIP_EDIT">Dəyişdir</s>
	<s id="MSG_QUESTION_TCPIP_SETTING">Konfiqurasiya metodu və ya %product% üçün IP ünvanı dəyişəcək.\nDavam et?</s>
	<s id="LABEL_TCPIP_SETTING">%product% üçün IP ünvanı aşağıdakı kimi dəyişəcək. Davam etmək üçün [Növbəti] klikləyin.\n[Qaytar] klikləməklə dəyişikliklərdən imtina edə bilərsiniz.</s>
	<s id="BUTTON_UNDO">Qaytar</s>
	<s id="STEPINFO_BEGIN">Quraşdırmaya Başla</s>
	<s id="STEPINFO_EULA">Lisenziya müqaviləsi</s>
	<s id="STEPINFO_SYSTEMCHECK">Sistem Yoxlaması</s>
	<s id="STEPINFO_INSTALL">Quraşdırma</s>
	<s id="STEPINFO_CONNECTION">Qoşulma Parametri</s>
	<s id="STEPINFO_ADDINSTALL">Əlavə Quraşdırma</s>
	<s id="STEPINFO_FINISH">Bitir</s>
	<s id="STEPINFO_END">Qurulma başa çatdı</s>
	<s id="STEP0_WAC">%product% axtarılır</s>
	<s id="STEP1_WAC">%product% üçün şəbəkə məlumatı quraşdırılır</s>
	<s id="STEP2_WAC">Bağlantı yoxlanılır</s>
	<s id="STEP3_WAC">Şəbəkə %product% kompüterə əlavə edilir</s>
	<s id="STEP0_USB">Şəbəkə məlumatını daxil edin</s>
	<s id="STEP1_USB">%product% üçün şəbəkə məlumatı quraşdırılır</s>
	<s id="STEP2_USB">Bağlantı yoxlanılır</s>
	<s id="STEP3_USB">Şəbəkə %product% kompüterə əlavə edilir</s>
</String>
