Al tauler de control de la impressora, seleccioneu el nom de la xarxa (SSID) que utilitza una banda de 2,4 GHz i, a continuació, premeu el botó OK.

Nota:
Si feu servir la configuració predeterminada del punt d'accés (encaminador sense fil), seleccioneu el nom de la xarxa (SSID) que apareix al tauler de control de la impressora amb "_G" al final. Si no podeu obtenir el nom de la xarxa (SSID), consulteu la informació del punt d'accés (encaminador sense fil).
Si no apareix l'SSID, toqueu , introduïu el nom de la xarxa (SSID) que fa servir una banda de 2,4 GHz, seleccioneu D'ac. i premeu el botó OK.