Introduza a palavra-passe do SSID diretamente na impressora.

Nota:
A palavra-passe é sensível a maiúsculas e minúsculas. Se não souber a palavra-passe, verifique se a mesma está indicada na etiqueta do ponto de acesso (router sem fios). Se estiver a utilizar as predefinições do ponto de acesso (router sem fios), utilize a palavra-passe indicada na etiqueta. A palavra-passe pode também ser chamada de "Chave", "Frase de acesso", etc.
Se não souber a palavra-passe do ponto de acesso (router sem fios), consulte a documentação fornecida com o ponto de acesso (router sem fios) ou contacte a pessoa que o configurou.

>> Como introduzir caracteres