### A beállítás nem sikerült

Ellenőrizze az alábbiakat, majd végezze el újra a hálózati beállításokat.
Ellenőrizze, hogy a hozzáférési pont (vezeték nélküli router) be van-e kapcsolva. Ha be van kapcsolva, akkor kapcsolja ki a hozzáférési pont (vezeték nélküli router) áramellátását, majd kapcsolja be újra. Újraindításkor legyen tekintettel azokra a felhasználókra, akik a hálózatot használják.
Kapcsolja ki az adatvédelmi elválasztót a hozzáférési ponton (vezeték nélküli routeren).
Tegye közel a nyomtatót a hozzáférési ponthoz (vezeték nélküli routerhez).
Ellenőrizze, hogy a hozzáférési pont (vezeték nélküli router) támogatja-e a WPS használatát. Ha nem támogatja a WPS használatát, akkor nem lehet hálózatot létrehozni a nyomógombos beállítás (WPS) segítségével.
Ha a MAC-cím szűrése be van kapcsolva, regisztrálja a nyomtató MAC-címét, hogy a nyomtató ne legyen kiszűrve. A részleteket lásd a hozzáférési pont regisztrálásához kapott dokumentációban.
Ellenőrizze, hogy a hozzáférési ponthoz (vezeték nélküli routerhez) beállított Wi-Fi-kommunikációs mód (IEEE802.11*) megfelel-e a nyomtató által támogatott kommunikációs módnak. (*A megjelenítés a tartózkodási helye szerint változik.)