<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<String xml:lang="tk" xmlns="http://www.epson.com/EpsonNet/Resource/Common/StringInfo/1-0">
	<s id="APP_CAPTION">EpsonNet Setup</s>
	<s id="FONT_NAME">Arial</s>
	<s id="FONT_SIZE_BUTTON_LABEL">13</s>
	<s id="FONT_SIZE_SUBPAGE">14</s>
	<s id="FONT_SIZE_STEP_HEADER">14</s>
	<s id="FONT_SIZE_STEP_TEXT">10</s>
	<s id="EPSON_URL">http://www.epson.com/</s>
	<s id="GO_EPSON_URL">http://go.epson.com/</s>
	<s id="ABOUTBOX">EpsonNet Setup Hakynda...</s>
	<s id="NIFINFO_PANE">%s    MAC Salgysy: %s</s>
	<s id="STEP_BEFORE_SETUP">Sazlamazdan Öň</s>
	<s id="STEP_SELECT_PRINTER">%PRODUCT% Saýla</s>
	<s id="STEP_PRINTER_SETTING">%PRODUCT% Sazla</s>
	<s id="STEP_COMPUTER_SETTING">Kompýuteri Sazlama</s>
	<s id="STEP_FINISH">Sazlama Tamamlandy</s>
	<s id="TITLE_FIREWALL">Howpsuzlyk Diwarynyň Duýduryşy</s>
	<s id="TITLE_PROBE">%PRODUCT% gözlenýär...</s>
	<s id="TITLE_LIST">%PRODUCT% Saýla</s>
	<s id="TITLE_DIAGNOSIS">%PRODUCT% Anyklaýyş</s>
	<s id="TITLE_SETTING_MENU">Sazlamanyň Birini Saýlama</s>
	<s id="TITLE_CONNECTION_OPENING">Çatylyş Sazlamalaryna Başla</s>
	<s id="TITLE_SELECT_CONNECTION_TYPE">Çatylmagyň Görnüşini Saýla</s>
	<s id="TITLE_WIRELESS_SSID">Wi-Fi Torunyň Ady (SSID)</s>
	<s id="TITLE_WIRELESS_SECURITY_WEP">Howpsuzlyk Açaryny/Açarsözi Giriziň (WEP)</s>
	<s id="TITLE_WIRELESS_SECURITY_WPA">Howpsuzlyk Açaryny/Açarsözi Giriziň (WPA)</s>
	<s id="TITLE_WIRELESS_SECURITY_AUTO">Howpsuzlyk Açaryny/Açarsözi Giriziň</s>
	<s id="TITLE_TCPIP">IP Salgy Sazlamalary</s>
	<s id="TITLE_STORAGE_ATTRIBUTE">Faýly Paýlamagyň Sazlamalary</s>
	<s id="TITLE_CONFIRM">Iberiljek Zatlaryň Mazmunyny Tassyklaň</s>
	<s id="TITLE_SENDING">Ibermek Sazlamalary</s>
	<s id="TITLE_SWITCH_CONNECTIONSTYLE">Aragatnaşygy Aç</s>
	<s id="TITLE_POLLING">Aragatnaşygy Tassykla</s>
	<s id="TITLE_DRIVER_OPENING">Draýweriň Sazlamalaryny Başlat</s>
	<s id="TITLE_PRINTER_NAME">%PRODUCT%iň Ady</s>
	<s id="TITLE_PRINTSCAN">Kompýuteriň Draýweriniň Sazlamalary</s>
	<s id="TITLE_COMPLETE">Gurnama Tamamlandy</s>
	<s id="TITLE_FAILED">Gurnamak Başa Barmady</s>
	<s id="TITLE_CONNECTGUIDE_OPENING">%PRODUCT% Sazlamagyň Usulyny Saýla</s>
	<s id="TITLE_CONNECTGUIDE_USB">USB sazlaýjy kabelini ulanmak arkaly Wi-Fi gurnamak</s>
	<s id="TITLE_CONNECTGUIDE_WIRED">Kabelli LAN (Ethernet) Gurnamak</s>
	<s id="TITLE_CONNECTGUIDE_PUSH">Basylýan Düwmeleri Ulanmak Arkaly Wi-Fi sazlamalary (WPS)</s>
	<s id="TITLE_CONNECTGUIDE_PIN">PIN Kody Ulanmak Arkaly Wi-Fi Sazlamalary (WPS)</s>
	<s id="TITLE_CONNECTGUIDE_STANDALONE">%product%iň dolandyryş panelini ulanmak arkaly Wi-Fi sazlamalary</s>
	<s id="TITLE_CONNECTGUIDE_WIRELESS">Wi-Fi sazlama</s>
	<s id="BUTTON_OK">Bolýar</s>
	<s id="BUTTON_CANCEL">Goýbolsun et</s>
	<s id="BUTTON_NEXT">Indiki</s>
	<s id="BUTTON_BACK">Yza</s>
	<s id="BUTTON_SKIP">Goýber</s>
	<s id="BUTTON_FINISH">Gutar</s>
	<s id="BUTTON_EDIT">Sazlamalary Üýtgetme</s>
	<s id="MSG_ERROR_OSVERSION">EpsonNet Setup şu operatiw ulgamda işläp bilenok.</s>
	<s id="MSG_ERROR_DOUBLE">EpsonNet Setup eýýäm açyk.</s>
	<s id="MSG_ERROR_DEFAULT_FILE">Başlamagy üçin zerur maglumatly faýl zaýa ýa-da goýberilişi nädogry .\nProgrammany gaýtadan gurnaň.</s>
	<s id="MSG_QUESTION_QUIT">EpsonNet Setup-dan çyk.\nÇykmak isleýäniňiz çynmy?</s>
	<s id="MSG_ERROR_NO_PRINTER">%product%i tapyp bilenok.</s>
	<s id="MSG_ERROR_NO_PRINTER_EASYMODE">%PRODUCT% tapylmady. &quot;Bolýar&quot; düwmesini basyň, soňra gurnama programmasyny gaýtadan açmak üçin ekrandaky görkezmeleri berjaý ediň.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_VALUE">Düzümindäki baha nädogry.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_SSID">1-den 32-ä çenli belgileri giriziň.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_CHAR">Goldanmaýan harakterler bar.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_WEP">Howpsuzlyk açaryny/açarsözi (WEP) ASCII harakterlerinde girizmek üçin, 5 ýa-da 13 harakterli söz giriziň.\nHowpsuzlyk açaryny/açarsözi (WEP) HEX harakterlerinde girizmek üçin, 10 ýa-da 26 harakterli söz giriziň.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_WEPHEX">Girizilen howpsuzlyk açary/açarsözi (WEP) HEX formatynda däl.\nDogry howpsuzlyk açaryny/açarsözi (WEP) giriziň.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_WPA">Howpsuzlyk açaryny/açarsözi (WPA) ASCII harakterlerinde girizmek üçin, 8-den 63-e çenli harakterli söz giriziň.\nHowpsuzlyk açaryny/açarsözi (WPA) HEX harakterlerinde girizmek üçin, 64 sifrli söz giriziň.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_WPAHEX">Girizilen howpsuzlyk açary/açarsözi (WPA) HEX formatynda däl.\nDogry howpsuzlyk açaryny/açarsözi (WPA) giriziň.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_AUTO">Howpsuzlyk açary/açarsözi üçin 5 harakterli ýa-da 8-den 64 çenli harakterli söz giriziň.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_AUTOHEX">Girizilen howpsuzlyk açary/açarsözi HEX formatynda däl.\nDogry howpsuzlyk açaryny/açarsözi giriziň.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_IP">Nädogry IP salgy.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_SUBNET">Nädogry Torasty Maska.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_GATEWAY">Nädogry Esasy Şlýuz.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_IP_LOCAL">&quot;%s&quot; nädogry.\nDogry IP salgysyny giriziň.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_IP_PARE">IP salgysy we Torasty Maskanyň utgaşmasy nädogry.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_IP_PARE2">IP salgy we Esasy Şlýuzyň utgaşmasy nädogry.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_GATEWAY_PARE">Esasy Şlýuz we Torasty Maskanyň utgaşmasy nädogry.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_PRINTERNAME">1-den 220-ä çenli belgileri giriziň.</s>
	<s id="MSG_ERROR_ALREADY_USED">Bellenen %product%iň ady eýýäm ulanyşda.</s>
	<s id="MSG_ERROR_UNINPUT">Sazlanan bahalar doly däl.\nSazlamalar tamamlaň.</s>
	<s id="MSG_ERROR_GETDETAIL">%product% bilen aragatnaşyga geçilende näsazlyk ýüze çykdy.\n%product% bilen mesele ýüze çykan bolmagy ahmal.\n%product%i öçürmäge synanyşyň we gaýtadan sazlamak üçin açyň.</s>
	<s id="MSG_ERROR_NOMATCH_PASSWD">Nädogry açarsöz.\nDogry açarsözi giriziň.</s>
	<s id="MSG_ERROR_SETDETAIL_NOMATCH_PASSWD">Açarsöz nädogry bolandygy sebäpli sazlama başa barmady.</s>
	<s id="MSG_QUESTION_CONTINUE_SETTING">Sazlama usulynyň başgadygyna garamazdan, tor ulgamyna çatyldy.\nBu sazlamalary dowam etdirmek isleýäňizmi?</s>
	<s id="MSG_ERROR_NO_NETWORK">Çatylmagy başlatmak başa barmady.</s>
	<s id="MSG_QUESTION_EPSONSCAN_MAX">EPSON Scan salgylar sanawynda hasaba alnan tor salgylarynyň sany öz limitini geçdi.\nBaşga salgy hasaba almakçy bolsaňyz, gereksiz salgylary bozuň.\nSkaneri saýlaň we EPSON Scan konfigurasiýa guraly bilen gereksiz salgylary bozuň.\nEPSON Scan konfigurasiýa guralyny başlatmak üçin &quot;Hawa&quot; düwmesine basyň.\nEPSON Scan toruny sazlaman geçmek üçin &quot;Ýok&quot; düwmesine basyň.</s>
	<s id="MSG_QUESTION_EPSONSCAN2_MAX">Iş amaly ret edildi. Epson Scan 2 hasaba alnyp bilinjek salgylaryň sany çäklendirmelerden geçdi. Ulanylmadyk salgylary Epson Scan 2 Utility häsiýetlerinden aýryň.</s>
	<s id="MSG_ERROR_NO_BROUSER">Internet brauzer tapylmady.</s>
	<s id="MSG_ERROR_FAILED_BROUSER">Internet brauzerini açmak başartmady.</s>
	<s id="ERROR_SETDETAIL">Sazlama maglumatlaryny ugratmak başa barmady. Aşakdakylar bolup biläýjek sebäpler.\n1. %product% açylmadyk.\n2. %product% nädogry çatylypdyr.\nArabaglanyşygy barlanyňyzdan soň sazlama maglumatlaryny gaýtadan ugratmak üçin &quot;Yza&quot; düwmesini basyň.</s>
	<s id="ERROR_REBOOTPOLLING_CONNECTTYPE">Birikme başa barmady.\nÖnümiň birikdiriliş usuly saýlanan görnüşine meňzeş däl.\n&quot;Yza&quot; düwmäni birikme görnüşini tassyklamak üçin basyň.</s>
	<s id="ERROR_REBOOTPOLLING_CONNECT_STYLE">Gurnamagyň usuly saýlanan bilen meňzeş däl.\nAşakdaky maglumaty tassyklaň.\nSiz %1 ulanmagy saýladyňyz, emma %product% häzirki wagtda %2 arkaly çatyldy.\n&quot;Yza&quot; düwmesini basyň we şu wagtky dogry arabaglanyşyk ýagdaýyna geçiriň.</s>
	<s id="ERROR_REBOOTPOLLING_NOT_BROADCAST_WIRED">Arabaglanyşyk başa barmady. Aşakdakylar bolup biläýjek sebäpler.\n1. %product% açylmadyk.\n2. %product% nädogry çatylypdyr.\n3. Kompýuteriňiziň tor sazlamalary nädogry.\nArabaglanyşygyňyzy barlanyňyzdan soň sazlama maglumatlaryny gaýtadan ugratmak üçin &quot;Yza&quot; düwmesini basyň.</s>
	<s id="ERROR_REBOOTPOLLING_NOT_BROADCAST_WIRELESS">Arabaglanyşyk başa barmady.\n1. Aşakdakylary barlaň:\n- Wi-Fi tory (SSID) dogry sazlanandygyny %product%\nSSID:%1\n- %product% açyk\n- Ruteriň/priýomoperedatçigiň açykdygyny\n- Kompýuteriň ruter/priýomoperedatçik bilen arabaglanyşyga geçip bilýändigini\n- Kompýuteriň %product% bilen bir tora çatylandygyny.\n2. Gurnama üýtgetmeleri girizmezden öň arabaglanyşyk usulyňyza baglylykda aşakdaky düzgünlere eýeriň.\n&lt;Ýerli (USB) arkaly Wi-Fi Sazlama&gt;\n1. %product%i kompýutere USB kabeli bilen çatyň.\n2. &quot;Yza&quot; Düwmesine Basyň.\n3. Sazlama maglumatlaryny gaýtadan ugratmak üçin ekrandaky görkezmelere eýeriň.\n&lt;%product%iň Dolandyryş Paneli arkaly Wi-Fi Sazlama&gt;\n1. &quot;Yza&quot; Düwmesine Basyň.\n2. %product%&apos;-iň tor sazlamalaryny tassyklamak üçin ekrandaky görkezmelere eýeriň.\n&lt;Kabelli LAN-dan Kabelsiz LAN-a Üýtgedilmegini Sazla&gt;\n1. %product%iň Wi-Fi arabaglanyşygyny öçür.\n2. %product%i rutere/haba/priýomoperedatçige Ethernet kabeli arkaly çatyň.\n3. &quot;Yza&quot; Düwmesine Basyň.\n4. Sazlama maglumatlaryny gaýtadan ugratmak üçin ekrandaky görkezmeleri berjaý ediň.</s>
	<s id="ERROR_REBOOTPOLLING_NOT_UNICAST_IP_AUTO">Siziň %product%iňiziň IP salgysy nädogry bolup biler.\nToruňyzdaky DHCP protokolynyň dogrulygyny anyklaň.\nArabaglanyşygyňyzy barlanyňyzdan soň sazlama maglumatlaryny gaýtadan ugratmak üçin &quot;Yza&quot; düwmesini basyň.</s>
	<s id="ERROR_REBOOTPOLLING_NOT_UNICAST_IP_MANUAL">Siziň %product%iňiziň IP salgysy nädogry bolup biler.\nDogry IP salgysyny giriziň.\nArabaglanyşygyňyzy barlanyňyzdan soň sazlama maglumatlaryny gaýtadan ugratmak üçin &quot;Yza&quot; düwmesini basyň.</s>
	<s id="ERROR_REBOOTPOLLING_IP_CONFLICT">Siziň %product%iňiziň IP salgysy beýleki enjamyňky bilen çaknyşýar.\nDogry IP salgysyny giriziň.\nArabaglanyşygyňyzy barlanyňyzdan soň sazlama maglumatlaryny gaýtadan ugratmak üçin &quot;Yza&quot; düwmesini basyň.</s>
	<s id="ERROR_REBOOTPOLLING_STOP">Arabaglanyşygyň tassyklanmagy goýbolsun edildi.\nGaýtadan sazlamak üçin &quot;Yza&quot; düwmesini basyň.\nÇykmak üçin &quot;Gutar&quot; düwmesini basyň.</s>
	<s id="ERROR_NO_PRINTER_DRIVER">Printeriň draýwerini tapyp bilenok.\nPrinteriň draýwerini gurnaň.</s>
	<s id="ERROR_NO_SCANNER_DRIVER">Skaneriň draýwerini tapyp bilenok.\nSkaneriň draýwerini gurnaň.</s>
	<s id="ERROR_INSTALL_DRIVER_FAILED">Printeriň portuny döretmek başa barmady.\nPrinteriň draýwerini bozuň we gaýtadan gurnaň.</s>
	<s id="ERROR_PORT_CREATE_FAILED">Printeriň portuny sazlamak başa barmady.\nPrinteriň draýwerini bozuň we gaýtadan gurnaň.</s>
	<s id="ERROR_CALL_EPSONSCAN">EPSON Scan konfigurasiýa guraly başlamaklyk başa barmady.\nEPSON Scan programmasyny bozuň we gaýtadan gurnaň.</s>
	<s id="ERROR_FAILED_EPSONSCAN_SETTING">EPSON Scan sazlamalaryny üýtgetmek başa barmady.\nEpson Scan programmasyny bozuň we gaýtadan gurnaň.</s>
	<s id="ERROR_FAILED_TESTPRINT">Synag sahypany çap etmek başartmady.</s>
	<s id="ERROR_FAILED_EPSONSCAN">EPSON Scan programmasyny işletmek başa barmady.\nEPSON Scan programmasyny bozuň we täzeden gurnaň.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_A01">Tor kabeliniň çatylandygyny, hab, ruter ýaly enjamlaryň\n ýa-da priýomoperedatçigiň açylandygyny anyklaň.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_B02">Hiç hili Wi-Fi tory (SSID) tapylmady.\nRuteriň/priýomoperedatçigiň açykdygyny\nwe Wi-Fi dogry sazlanandygyny anyklaň.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_B03">Hiç hili Wi-Fi tory (SSID) tapylmady.\nKompýuteriňize çatmak islän Wi-Fi aragatnaşygynyň sazlandygyny tassyklaň.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_C04">IEEE802.11b/g/n sazlandygyny tassyklaň.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_D05">Howpsuzlyk rejesini tassyklaň.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_E06">Rutere/priýomoperedatçige MAC salgy filtrleme ýaly çäklendirmeleriň\ngoýlup goýulmandygyny anyklaň.\nRuteriň/priýomoperedatçigiň resminamalaryna serediň.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_F07">Howpsuzlyk açary/açarsözi tassyklaň.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_G08">Tor enjamlarynyň (hab, ruter ýa-da priýomoperedatçik) IP salgysyny tassyklaň.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_H09">Sazlama doly däl.\nKompýuteriň ýa-da beýleki enjamyň çatylyşynyň we tor sazlamalarynyň dogrudygyny tassyklaň.\nEpsonNet Setup programmasyny ulanyp aragatnaşyga geçip bolýar.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_H10">Sazlama doly däl.\nIP salgynyň, torasty maskanyň we esasy şlýuzyň sazlanandygyny tassyklaň.\nEpsonNet Setup programmasyny ulanyp aragatnaşyga geçip bolýar.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_H11">Sazlama doly däl.\nEsasy şlýuzyň sazlanandygyny tassyklaň.\nEpsonNet Setup programmasyny ulanyp aragatnaşyga geçip bolýar.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_H12A">Aşakdakylary tassyklaň:\n-Girizilen howpsuzlyk açarynyň/açarsözüniň dogrudygyny\n-Howpsuzlyk açary/açarsöz üçin indeksiň birinji sana sazlanandygyny</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_H12B">Aşakdakylary tassyklaň:\n-IP salgysynyň, torasty maskanyň we esasy şlýuzyň dogry sazlanandygyny</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_H13A">Aşakdakylary tassyklaň:\n-Girizilen howpsuzlyk açarynyň/açarsözüniň dogrudygyny\n-Howpsuzlyk açary/açarsöz üçin indeksiň birinji sana sazlanandygyny</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_H13B">Aşakdakylary tassyklaň:\n-Kompýuteriň ýa-da beýleki enjamyň çatylyşynyň we tor sazlamalarynyň dogrudygyny</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X01">1. Ethernet kabeliniň %product%e dogry çatylandygyny anyklaň.\n2. &quot;Yza&quot; Düwmesine Basyň.\n3. Sazlama maglumatlaryny gaýtadan ugratmak üçin &quot;Indiki&quot; düwmesine basyň.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X02A">Wi-Fi tory (SSID) %product%:%1-e sazlanan\n1. Aşakdakylary barlaň:\n- Ruteriň/priýomoperedatçigiň açylandygyny\n- Dogry Wi-Fi torunyň (SSID) saýlanandygyny/%product%e girilendigini\n2. &quot;Yza&quot; Düwmesine Basyň.\n3. Arabaglanyşygy gaýtadan barlamak üçin ekrandaky görkezmeleri berjaý ediň.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X02B">1. Ruteriň/priýomoperedatçigiň açylandygyny barlaň.\n2. &quot;Yza&quot; Düwmesine Basyň.\n3. Arabaglanyşygy gaýtadan barlamak üçin ekrandaky görkezmeleri berjaý ediň.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X03">Wi-Fi tory (SSID) %product%:%1-e sazlanan\n1. A\akdakylary barlaň:\n- Birwagtlyk tor sazlamasynyň kompýuter üçin açylandygyny\n- Dogry Wi-Fi torunyň (SSID) saýlanandygyny/%product%e girilendigini\n2. &quot;Yza&quot; Düwmesine Basyň.\n3. Arabaglanyşygy gaýtadan barlamak üçin ekrandaky görkezmeleri berjaý ediň.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X04">1. Router/ygtyýar nokadyňyzyň operasiýon režimini &quot;802.11 b/g/n laýyk gelýän&quot; ýa-da &quot;802.11n 2.4GHz&quot; režime üýtgdeiň.\nRouter/Ygtyýar nokadynyň Operasiýon režimi nähili üýtgetmelidigi barada köp maglumat üçin gollanmanyň görkezmelerine serediň.\n2. &quot;Yza&quot; Düwmesine Basyň.\n3. Arabaglanyşygy gaýtadan barlamak üçin ekrandaky görkezmeleri berjaý ediň.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X05">Ruter/priýomoperedatçik üçin howpsuzlyk sazlamasy %product% tarapyndan goldananok.\nMysal üçin, 802.11n WPA-PSK (TKIP) howpsuzlyk derejesine sazlanan ruter/giriş goldananok.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X06">1. Öz %product%iňiziň MAC salgysyny ruterde/priýomoperedatçikde hasaba alyň.\n%product%iňiz MAC salgysynyň nähili tassyklanýandygy barada goşmaça üçin berlen %product%iňiziň Ulanyjy Gollanmasyna serediň.\nEger-de MAC salgysyny nähili hasaba almalydygyny bilmeýän bolsaňyz, ruter/priýomoperedatçik üçin berlen görkezmeli gollanma serediň ýa-da Wi-Fi-ňyzy gurnan adama ýüz tutuň.\n2. &quot;Yza&quot; Düwmesine Basyň.\n3. Arabaglanyşygy gaýtadan barlamak üçin ekrandaky görkezmeleri berjaý ediň.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X07A">Wi-Fi tory (SSID) %product%:%1-e sazlanan\n1. Howpsuzlyk açarynyň/açarsözüň dogrulygyny barlaň.\nEger howpsuzlyk açaryňyzy/açarsözüňizi bilmeýän bolsaňyz, ruter/priýomoperedatçik üçin berlen görkezmeli gollanma serediň ýa-da Wi-Fi-ňyzy gurnan adama ýüz tutuň.\n2. &quot;Yza&quot; Düwmesine Basyň.\n3. Dogry Wi-Fi toruny (SSID) saýlaň/giriziň.\n4. Dogry howpsuzlyk açaryny/açarsözi.\n5. Ekrandaky görkezmelere eýeriň.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X07B">Siziň girizen Wi-Fi toruňyza (SSID) %1 meňzeş birnäçe Wi-Fi tor (SSID) tapyldy.\n1. Howpsuzlyk açarynyň/açarsözüň dogrulygyny barlaň.\nEger howpsuzlyk açaryňyzy/açarsözüňizi bilmeýän bolsaňyz, ruter/priýomoperedatçik üçin berlen görkezmeli gollanma serediň ýa-da Wi-Fi-ňyzy gurnan adama ýüz tutuň.\n2. &quot;Yza&quot; Düwmesine Basyň.\n3. Dogry Wi-Fi toruny (SSID) saýlaň/giriziň.\n4. Dogry howpsuzlyk açaryny/açarsözi.\n5. Ekrandaky görkezmelere eýeriň.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X07C">%product%e sazlanan Wi-Fi tory (SSID) %1 we howpsuzlyk açary/açarsözi %2.\n1. Howpsuzlyk açarynyň/açarsözüň dogrulygyny barlaň.\nEger howpsuzlyk açaryňyzy/açarsözüňizi bilmeýän bolsaňyz, ruter/priýomoperedatçik üçin berlen görkezmeli gollanma serediň ýa-da Wi-Fi-ňyzy gurnan adama ýüz tutuň.\n2. &quot;Yza&quot; Düwmesine Basyň.\n3. Dogry Wi-Fi toruny (SSID) saýlaň/giriziň.\n4. Dogry howpsuzlyk açaryny/açarsözi.\n5. Ekrandaky görkezmelere eýeriň.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X07D">Wi-Fi tory (SSID) %product%:%1-e sazlanan.\nSiziň girizen Wi-Fi toruňyza (SSID) %1 meňzeş birnäçe Wi-Fi tor (SSID) tapyldy.\n1. Howpsuzlyk açarynyň/açarsözüň dogrulygyny barlaň.\nEger howpsuzlyk açaryňyzy/açarsözüňizi bilmeýän bolsaňyz, ruter/priýomoperedatçik üçin berlen görkezmeli gollanma serediň ýa-da Wi-Fi-ňyzy gurnan adama ýüz tutuň.\n2. &quot;Yza&quot; Düwmesine Basyň.\n3. Dogry Wi-Fi toruny (SSID) saýlaň/giriziň.\n4. Dogry howpsuzlyk açaryny/açarsözi.\n5. Ekrandaky görkezmelere eýeriň.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X08">1. Toruňyzdaky DHCP protokolynyň dogrulygyny barlaň.\n2. &quot;Yza&quot; Düwmesine Basyň.\n3. IP salgysynyň sazlamalaryny barlaň.\n4. Sazlama maglumatlaryny gaýtadan ugratmak üçin ekrandaky görkezmeleri berjaý ediň.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X09">Siziň %product%iňiz üçin IP salgysy nädogry bolup biler.\n1. IP salgysynyň sazlamalaryny barlaň.\n2. &quot;Yza&quot; Düwmesine Basyň.\n3. Dogry IP salgysyny giriziň.\n4. Sazlama maglumatlaryny gaýtadan ugratmak üçin ekrandaky görkezmeleri berjaý ediň.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X10">Arabaglanyşyk başa barmady.\n1. Aşakdakylary barlaň:\n- %product% açyk\n- Kompýuter ruter/priýomoperedatçik bilen arabaglanyşyga geçip bilýändigini\n- Kompýuter %product% bilen bir tora çatylandygyny\n2. %product%i kompýutere USB kabeli bilen çatyň.\n3. &quot;Yza&quot; Düwmesine Basyň.\n4. Sazlama maglumalaryny gaýtadan ugratmak üçin ekrandaky görkezmelere eýeriň.\n</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X11">Siziň %product%iňiz üçin el bilen sazlanan IP salgysy nädogry bolup biler.\n1. IP salgysynyň sazlamalaryny barlaň.\n2. &quot;Yza&quot; Düwmesine Basyň.\n3. Dogry IP salgysyny giriziň.\n4. Sazlama maglumatlaryny gaýtadan ugratmak üçin ekrandaky görkezmeleri berjaý ediň.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X12">Girizilen esasy şlýuz nädogry bolup biler.\n1. Esasy şlýuzyň sazlamalaryny barlaň.\n2. &quot;Yza&quot; Düwmesine Basyň.\n3. Esasy şlýuzyň bahasyny dogry sazlaň.\nEger-de esasy şlýuz üçin dogry bahanyň nähili sazlanýandygyny bilmeýän bolsaňyz, siziň Wi-Fi-ňyzy gurnan adam ýüz tutuň ýa-da ony boş ýa-da &quot;0.0.0.0&quot;goýmaga çalyşyň.\n4. Sazlama maglumatlaryny gaýtadan ugratmak üçin ekrandaky görkezmeleri berjaý ediň.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X13A">Wi-Fi tory (SSID) %product%:%1-e sazlanan\n1. Aşakdakylary barlaň:\n- Howpsuzlyk açarynyň/açarsözüniň dogrudygyny\n- Howpsuzlyk açary/açarsözi üçin indeksiň birinji belgä sazlanandygyny\n- Ruteriňiziň/priýomoperedatçigiň howpsuzlyk rejesiniň WEP-den (152-bit) başgasyna sazlanandygyny\n2. &quot;Yza&quot; Düwmesine Basyň.\n3. Dogry Wi-Fi toruny (SSID) saýlaň/giriziň.\n4. Dogry howpsuzlyk açaryny/açasözi giriziň.\nEger-de howpsuzlyk açaryny/açarsözi bilmeýän bolsaňyz, ruter/priýomoperedatçik üçin berlen görkezmeli gollanma serediň ýa-da Wi-Fi-ňyzy gurnan adama ýüz tutuň.\n5. Ekrandaky görkezmelere eýeriň.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X13B">Wi-Fi tory (SSID) %product%:%1-e sazlanan.\nSiziň girizen Wi-Fi toruňyza (SSID) %1 meňzeş birnäçe Wi-Fi tor (SSID) tapyldy.\n1. Aşakdakylary barlaň:\n- Howpsuzlyk açarynyň/açarsözüniň dogrudygyny\n- Howpsuzlyk açary/açarsözi üçin indeksiň birinji belgä sazlanandygyny\n- Ruteriňiziň/priýomoperedatçigiň howpsuzlyk rejesiniň WEP-den (152-bit) başgasyna sazlanandygyny\n2. &quot;Yza&quot; Düwmesine Basyň.\n3. Dogry Wi-Fi toruny (SSID) saýlaň/giriziň.\n4. Dogry howpsuzlyk açaryny/açasözi giriziň.\nEger-de howpsuzlyk açaryny/açarsözi bilmeýän bolsaňyz, ruter/priýomoperedatçik üçin berlen görkezmeli gollanma serediň ýa-da Wi-Fi-ňyzy gurnan adama ýüz tutuň.\n5. Ekrandaky görkezmelere eýeriň.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X13C">%product%e sazlanan Wi-Fi tory (SSID) %1 we howpsuzlyk açary/açarsözi %2.\n1. Aşakdakylary barlaň:\n- Howpsuzlyk açarynyň/açarsözüniň dogrudygyny\n- Howpsuzlyk açary/açarsözi üçin indeksiň birinji belgä sazlanandygyny\n- Ruteriňiziň/priýomoperedatçigiň howpsuzlyk rejesiniň WEP-den (152-bit) başgasyna sazlanandygyny\n2. &quot;Yza&quot; Düwmesine Basyň.\n3. Dogry Wi-Fi toruny (SSID) saýlaň/giriziň.\n4. Dogry howpsuzlyk açaryny/açasözi giriziň.\nEger-de howpsuzlyk açaryny/açarsözi bilmeýän bolsaňyz, ruter/priýomoperedatçik üçin berlen görkezmeli gollanma serediň ýa-da Wi-Fi-ňyzy gurnan adama ýüz tutuň.\n5. Ekrandaky görkezmelere eýeriň.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X13D">Wi-Fi tory (SSID) %product%:%1-e sazlanan we howpsuzlyk açary %2.\nSiziň girizen %1 Wi-Fi toruňyza (SSID) meňzeş birnäçe Wi-Fi tor (SSID) tapyldy.\n1. Aşakdakylary barlaň:\n- Howpsuzlyk açarynyň/açarsözüniň dogrudygyny\n- Howpsuzlyk açary/açarsözi üçin indeksiň birinji belgä sazlanandygyny\n- Ruteriňiziň/priýomoperedatçigiň howpsuzlyk rejesiniň WEP-den (152-bit) başgasyna sazlanandygyny\n2. &quot;Yza&quot; Düwmesine Basyň.\n3. Dogry Wi-Fi toruny (SSID) saýlaň/giriziň.\n4. Dogry howpsuzlyk açaryny/açasözi giriziň.\nEger-de howpsuzlyk açaryny/açarsözi bilmeýän bolsaňyz, ruter/priýomoperedatçik üçin berlen görkezmeli gollanma serediň ýa-da Wi-Fi-ňyzy gurnan adama ýüz tutuň.\n5. Ekrandaky görkezmelere eýeriň.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X14">Siziň %product%iňiz üçin el bilen sazlanan IP salgysy nädogry bolup biler.\n1. IP salgysynyň sazlamalaryny barlaň.\n2. &quot;Yza&quot; Düwmesine Basyň.\n3. Dogry IP salgysyny giriziň.\n4. Sazlama maglumatlaryny gaýtadan ugratmak üçin ekrandaky görkezmeleri berjaý ediň.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X15">Arabaglanyşyk başa barmady.\n1. Aşakdakylary barlaň:\n- %product% açyk\n- Kompýuter ruter/priýomoperedatçik bilen arabaglanyşyga geçip bilýändigini\n- Kompýuter %product% bilen bir tora çatylandygyny\n2. %product%i kompýutere USB kabeli bilen çatyň.\n3. &quot;Yza&quot; Düwmesine Basyň.\n4. Sazlama maglumalaryny gaýtadan ugratmak üçin ekrandaky görkezmelere eýeriň.\n</s>
	<s id="LABEL_FIREWALL_ENABLE">Eger-de howpsuzlyk diwarynyň hatyny görseňiz, EpsonNet Setup işine dowam etmegi üçin &quot;Blokirleme&quot; ýa-da &quot;Rugsat ber&quot; düwmesine basyň. Eger-de Epson programmalaryny blokirleseňiz, programmalaryň gurnalmagy şowsuz bolup biler.\n\nWindows Howpsuzlyk Diwaryny öçürmeklik üçin aşakdaky&quot;Aralaşmaga Rugsat Ber&quot; düwmesine basyň.</s>
	<s id="LABEL_FIREWALL_DISABLE">Gurnama bilen bagly howpsuzlyk diwary we anti-şpionçylyk programmalary duýduryş berip bilerler.\nEger-de Howpsuzlyk diwary duýduryş görnen ýagdaýynda EpsonNet Setup programmasynyň dowam etmegi üçin &quot;Blokirleme&quot; ýa-da &quot;Rugsat ber&quot; düwmesine basyň.</s>
	<s id="LABEL_FIREWALL_FORMAC">Howsuzlyk diwary ýa-da anti-şpionçylyk programmasy gurnalmagyna päsgelçilik döredip biler.</s>
	<s id="LABEL_FIREWALL_URL">Jikme-jik maglumat üçin şu ýere basyň.</s>
	<s id="CHECK_FIREWALL">Aralaşmaga Rugsat Ber (diňe Windows Howpsuzlyk Diwaryna)</s>
	<s id="LABEL_PROBE">%product%e çatylýar...</s>
	<s id="LABEL_PROBE2">Sazlamak isleýän %product%iňiziň açylandygyny anyklaň.\n1 minut töweregi wagtyňyzy almagy mümkin.</s>
	<s id="LABEL_LIST_EASY">&quot;Gaýtadan Gözle&quot; düwmesine basyň. %product% entegem ekrana çykmadyk bolsa, &quot;%PRODUCT% Setup Method&quot; düwmesine basyň we ekrandaky görkezmelere eýeriň.</s>
	<s id="GROUP_PRINTER_NAVI">Eger siz sanawdan %product%i tapyp bilmeseňiz</s>
	<s id="BUTTON_REPROBE">Gaýtadan Gözläň</s>
	<s id="BUTTON_ANOTHER">%PRODUCT% Sazlama Usuly</s>
	<s id="LABEL_SETTING_MENU_ALL">Siziň %product%iňiz üçin tor sazlamasy we kompýuteriňiz arkaly %product%i tor ulanmagy üçin draýwer gurnamasy.</s>
	<s id="LABEL_SETTING_MENU_PCSETTING">Diňe kompýuteriňiz üçin %product%i tor ulgamynyň üsti bilen ulanmak üçin kompýutere draýweri gurnaň.\nOny goşmaça kompýutere gurnamak üçin saýlaň.</s>
	<s id="RADIO_SETTING_MENU_ALL">%PRODUCT% we kompýuter sazlamalary</s>
	<s id="RADIO_SETTING_MENU_PCSETTING">Diňe kompýuter sazlamalary</s>
	<s id="LABEL_CONNECTION_OPENING">Eger aşakdaky sazlamalary üýtgetmek isleýän bolsaňyz, &quot;Sazlamalary Üýtget&quot; düwmesine basyň.\nEger şu wagtly sazlamalaryň durmagyny isleýän bolsaňyz, &quot;Indiki&quot; düwmesini basyň.</s>
	<s id="LABEL_CONNECTION_OPENING2">Häzirki Sazlamalar</s>
	<s id="RADIO_CONNECTSTYLE_WIRED">Kabelli LAN torunyň üsti bilen çap et</s>
	<s id="RADIO_CONNECTSTYLE_WIRELESS_AUTO">Wi-Fi arkaly Çap - Awtomatik Usulda Sazla</s>
	<s id="RADIO_CONNECTSTYLE_WIRELESS_MANUAL">Wi-Fi arkaly Çap - Özüň Sazla</s>
	<s id="LABEL_CONNECTSTYPE">Bu %product%iňizi nähili ulanmak isleýändigiňizi saýlaň. Eger siz %product%i Wi-Fi üsti bilen ulanmak isleseňiz, sazlama usulyny saýlaň.</s>
	<s id="LABEL_CONNECTSTYLE_WIRED">Eger-de %product%iňizi kabelli LAN arkaly ulanmak isleýän bolsaňyz, bu usuly saýlaň we &quot;Indiki&quot; düwmesine basyň.</s>
	<s id="LABEL_CONNECTSTYLE_WIRELESS_AUTO">Eger-de siz Wi-Fi arkaly çap etmek isleýän bolsaňyz, siziň ruteriňiz/priýomoperedatçigiňiz Basylýan Düwme (WPS) ýaly tor sazlama funskiýalaryny goldaýan bolsalar, bu usuly saýlaň we &quot;Indiki&quot; düwmesini basyň.</s>
	<s id="LABEL_CONNECTSTYLE_WIRELESS_MANUAL">Eger-de siz Wi-Fi üsti bilen çap etmek hem-de Wi-Fi arabaglanyşygyny el bilen sazlamak isleýän bolsaňyz, bu usuly saýlaň we &quot;Indiki&quot;düwmesine basyň.</s>
	<s id="BUTTON_SSID_REFRESH">Täzele</s>
	<s id="LABEL_WIRELESS_SSID">Printere birikdirmeklik üçin tor ulgamyny (SSID) saýlaň ýa-da giriziň.</s>
	<s id="LABEL_SSID_SCAN">Gözleýär...</s>
	<s id="LABEL_SSID_VIEW_MODE">Aragatnaşyk Rejesi:</s>
	<s id="LABEL_SSID">SSID:</s>
	<s id="LABEL_STA_MODE">Aragatnaşyk Rejesi:</s>
	<s id="LABEL_SECURITY_MODE">Howpsuzlyk Rejesi:</s>
	<s id="LABEL_WIRELESS_PASSWD">Açarsöz:</s>
	<s id="CHECK_SSID_MANUAL">El Bilen Giriziň</s>
	<s id="LABEL_WEP">Howpsuzlyk Açaryny/Açarsözi Giriziň (WEP)</s>
	<s id="LABEL_WEP2">Eger howpsuzlyk açaryňyzy/açarsözüňizi bilmeýän bolsaňyz, ruteriňiziň/priýomoperedatçigiň aşagyny barlaň ýa-da siziň Wi-Fi ulgamyňyzy sazlan adama ýüz tutuň.</s>
	<s id="LABEL_WPA">Howpsuzlyk Açaryny/Açarsözi Giriziň (WPA)</s>
	<s id="LABEL_WPA2">Howpsuzlyk açaryňyzda/açarsözüňizde baş we kiçi harplar bar bolsa, olaryň ýalňyşsyz girizilendigini anyklaň.\nEger howpsuzlyk açaryňyzy/açarsözüňizi bilmeýän bolsaňyz, ruteriňiziň/priýomoperedatçigiň aşagyny barlaň ýa-da siziň Wi-Fi ulgamyňyzy sazlan adama ýüz tutuň.</s>
	<s id="LABEL_AUTO">Howpsuzlyk Açaryny/Açarsözi Giriziň</s>
	<s id="LABEL_AUTO2">Howpsuzlyk açary/açarsözi üçin 5 harakterli ýa-da 8-den 64 çenli harakterli söz giriziň. Baş ýa-da kiçi harplary dogry girizýändigiňizi anyklaň.\nEger howpsuzlyk açaryňyzy/açarsözüňizi bilmeýän bolsaňyz, ruteriňiziň/priýomoperedatçigiňiziň aşagyny barlaň ýa-da siziň Wi-Fi ulgamyňyzy sazlan adama ýüz tutuň.</s>
	<s id="BUTTON_HELP">Ýardam</s>
	<s id="LABEL_TCPIP">%product% üçin häzirki IP salgysy aşakdaky görnüşde bellendi. Sazlamalary üýtgetme üçin [Üýtget] düwmesine basyň, dowam etmek üçin [Indiki] düwmesine basyň.</s>
	<s id="RADIO_TCPIP_AUTO">IP Salgysyny Awtomatik Usulda Sazlama (DHCP)</s>
	<s id="RADIO_TCPIP_MANUAL">IP Salgysyny El Bilen Sazlama (Statiki salgy)</s>
	<s id="LABEL_TCPIP_IP">IP Salgysy:</s>
	<s id="LABEL_TCPIP_SUBNET">Torasty Maska:</s>
	<s id="LABEL_TCPIP_GATEWAY">Esasy Şlýuz:</s>
	<s id="LABEL_STORAGE">%product%e ötürilen maglumat göteriji kartlary ýa USB göterijiler ýaly daşky maglumat göterijilere ýazdyrmagyna rugsat bermek üçin sazlaň.\nSazlama doly tamamlanýança daşky maglumat göterijilere girmäň. Bu sazlamany soň üýtgedip bilersiňiz.</s>
	<s id="CHECK_STORAGE">Tor Ulgamy Arkaly Maglumat Göteriji Kartlary Paýlaşmak</s>
	<s id="LABEL_CONFIRM">Aşakdaky sazlama bahalary siziň %product%e iberildi.\nSazlama tamamlanýança Maglumat göteriji kartlar ýa-da USB maglumat göteriji ýaly daşky maglumat göterijilere girmäň.</s>
	<s id="LABEL_CONFIRM_NO_MEMORYCARD">Aşakdaky sazlamalar %product%e iberilýär.</s>
	<s id="LABEL_SENDING">Ibermek sazlamalary %product%e iberiler. Garaşyň.</s>
	<s id="LABEL_SWITCH_CONNECTION_STYLE_WIRELESS">Wi-Fi rejesine geçirmek üçin, LAN kabelini %product%den aýryň,\nsoňra &quot;Indiki&quot;düwmesine basyň.</s>
	<s id="LABEL_SWITCH_CONNECTION_STYLE_WIRED">LAN kabelini %product%e çatyň, soňra &quot;Indiki&quot;düwmesine basyň.</s>
	<s id="LABEL_POLLING">%product%iň (tor ulgamyna) dogry çatylandygyny tassyklaýar.\nGaraşyň. Bu 5 minut töweregi wagtyňyzy almagy mümkin.</s>
	<s id="BUTTON_POLLING">Tassyklamany Togtat</s>
	<s id="WARNING_CAPTION">Duýduryş</s>
	<s id="LABEL_SETUPAGAIN">Saýlanan sazlama usuly:</s>
	<s id="LABEL_SETUPAGAIN2">Birikdirme usuly ulanyldy:</s>
	<s id="BUTTON_NO_SETUP_AGAIN">Ýok. Gaýtadan Sazla</s>
	<s id="BUTTON_YES_CONTNUE">Hawa</s>
	<s id="LABEL_DRIVER_OPENING">Eger-de kompýuteriňiz üçin draýwer sazlamalaryny üýtgetmek isleýän bolsaňyz, &quot;Sazlamalary Üýtget&quot; düwmesine basyň.\nEger-de üýtgetme girizmek islemeýän bolsaňyz, &quot;Indiki&quot;düwmesine basyň.</s>
	<s id="LABEL_DRIVER_OPENING2">Häzirki Sazlamalar</s>
	<s id="LABEL_PRINTER_DRIVER">Printeriň Draýweri:</s>
	<s id="LABEL_PRINTER_DRIVER_INSTALLED">Gurnaldy</s>
	<s id="LABEL_PRINTER_DRIVER_NOT_INSTALLED">Gurnalmadyk</s>
	<s id="LABEL_PRINTER_PORT">Printeriň Porty:</s>
	<s id="LABEL_PRINTER_PORT_CAN_USE">Çap Etmäge Taýýar</s>
	<s id="LABEL_PRINTER_PORT_NOT_SETTING">Çap Edip Bilenok</s>
	<s id="LABEL_SCANNER">Skanirlemegiň Sazlamalary:</s>
	<s id="LABEL_SCANNER_CAN_USE">Skanirlemäge Taýýar</s>
	<s id="LABEL_SCANNER_NOT_SETTING">Skanirläp Bilenok</s>
	<s id="LABEL_PRINTSCAN">Garaşyň...</s>
	<s id="LABEL_COMPLETE">Gurnama üstünlikli tamamlandy. Gurnamany ýapmak üçin &quot;Gutar&quot; düwmesine bas.</s>
	<s id="GROUP_TEST_PRINT">Printer</s>
	<s id="GROUP_SCAN">Skaner</s>
	<s id="GROUP_NETWORK_DRIVE">Maglumat Göteriji Kart</s>
	<s id="BUTTON_TEST_PRINT">Synag Sahypany Çap Etmek</s>
	<s id="BUTTON_SCAN">EPSON Scan başlat</s>
	<s id="BUTTON_NETWORK_DRIVE">Maglumat Göteriji Karta Gir</s>
	<s id="BUTTON_SAVE">Ýazdyr...</s>
	<s id="LABEL_COMPLETE_TEST_PRINT">Tor arkaly çap ediş funskiýasy açyldy.\nTor arkaly çap edip görmek üçin &quot;Synag Sahypany Çap Et&quot; düwmesine basyň.\nKagyzy goýmak boýunça goşmaça maglumat üçin resminamalara serediň.</s>
	<s id="LABEL_COMPLETE_SCAN">Tor arkaly skanirleme funksiýasy açyldy.\nEPSON Scan programmasyny işletmek üçin &quot;EPSON Scan başlat&quot; düwmesine bas.</s>
	<s id="LABEL_COMPLETE_NETWORK_DRIVE">Tor arkaly maglumat göteriji karta girmek funksiýasy açyldy.\nMaglumat göteriji karty salyň we &quot;Maglumat Göteriji Ýada Gir&quot; düwmesine bas.</s>
	<s id="LABEL_COMPLETE_SAVE">%product%iň maglumat göteriji kartyna girmäge rugsat berýän programmany ýazdyrmak isleseňiz,\naşakdaky &quot;Ýazdyr...&quot; düwmesine basyň we ýazdyrmaly ýerini görkeziň.</s>
	<s id="LABEL_FAILED">Gurnamanyň barşynda näsazlyk ýüze çykdy.\nNäsazlyk Hasabatyna serediň, gaýtadan synanyşmak üçin &quot;Yza&quot; düwmesine basyň. Eger &quot;Yza&quot; dümwesi öçürilen bolsa, gurnaýjyny ýapyň we täzeden gurnamaga çalşyň.\nGurnamany ýapmak üçin &quot;Gutar&quot; düwmesine basyň.</s>
	<s id="LABEL_FAILED2">Näsazlyk Barada Hasabat</s>
	<s id="RADIO_USB">USB sazlaýjy kabelini ulanmak arkaly Wi-Fi gurnamak</s>
	<s id="RADIO_WIRED">Kabelli Tor (Ethernet) sazlamalary</s>
	<s id="RADIO_AOSS">Basylýan Düwmeleri Ulanmak Arkaly Wi-Fi sazlamalary (WPS)</s>
	<s id="RADIO_WPS">PIN Kody Ulanmak Arkaly Wi-Fi Sazlamalary (WPS)</s>
	<s id="RADIO_STANDALONE">%product%iň dolandyryş panelini ulanmak arkaly Wi-Fi sazlamalary</s>
	<s id="LABEL_CONNECT_GUIDE_USB">USB sazlaýjy kabelini ulanmak arkaly nähili Wi-Fi sazlamalydygyna ugrukdyrýan gollanmany çykarýar.</s>
	<s id="LABEL_CONNECT_GUIDE_WIRED">Kabelli tor ulgamyny nähili sazlamaklygy görkezýän gollanmany ekrana çykarýar.</s>
	<s id="LABEL_CONNECT_GUIDE_AOSS">Basylýan Düwmäni ulanmak arkaly Wi-Fi tor ulgamyny nähili sazlamalydygyny görkezýän gollanmany ekrana çykarýar (WPS).</s>
	<s id="LABEL_CONNECT_GUIDE_WPS">PIN koduny ulanmak arkaly Wi-Fi tor ulgamyny nähili sazlamalydygyny görkezýän gollanmany ekrana çykarýar (WPS)</s>
	<s id="LABEL_CONNECT_GUIDE_STANDALONE">%product%niň dolandyryş panelini ulanmak arkaly Wi-Fi tor ulgamyny nähili sazlamalydygyny görkezýän gollanmany ekrana çykarýar.</s>
	<s id="PASSWD_CAPTION">Açarsöz</s>
	<s id="GROUP_PASSWD">Enjama Giriş</s>
	<s id="LABEL_PASSWD">Administratoryň häzirki açarsözüni giriziň.</s>
	<s id="LABEL_PASSWD2">Açarsöz:</s>
	<s id="TEXT_MODEL">Önümiň Ady</s>
	<s id="TEXT_STATUS">Ýagdaý</s>
	<s id="TEXT_MAC">MAC salgysy</s>
	<s id="TEXT_IP">IP Salgysy</s>
	<s id="TEXT_SUBNETMASK">Torasty Maska</s>
	<s id="TEXT_GATEWAY">Esasy Şlýuz</s>
	<s id="TEXT_READWRITE">Wi-Fi/Tor ulgamy</s>
	<s id="TEXT_READONLY">USB</s>
	<s id="TEXT_WIRELESS">Kabelsiz</s>
	<s id="TEXT_WIRED">Kabelli</s>
	<s id="TEXT_GETMETHOD_MANUAL">El Bilen Sazlama</s>
	<s id="TEXT_GETMETHOD_AUTO">Awtomatik</s>
	<s id="TEXT_ENABLE">Açylan</s>
	<s id="TEXT_DISABLE">Öçürilen</s>
	<s id="TEXT_ALL">Ählisi</s>
	<s id="TEXT_EXIST">Sazlamak</s>
	<s id="TEXT_NONE">Başky ýagdaýyna getirmek</s>
	<s id="TEXT_CONNECTSTYLE">Arabaglanyşygyň Görnüşi</s>
	<s id="TEXT_SSID">SSID</s>
	<s id="TEXT_STA">Çatylyş Rejesi</s>
	<s id="TEXT_SECURITY">Howpsuz Rejesi</s>
	<s id="TEXT_INFRASTRUCTURE">Infrastruktura</s>
	<s id="TEXT_ADHOC">Bir Wagtlyk</s>
	<s id="TEXT_WEP">WEP</s>
	<s id="TEXT_WPA_TKIP">WPA-TKIP</s>
	<s id="TEXT_WPA_AES">WPA-AES</s>
	<s id="TEXT_WEP_KEY">Howpsuzlyk Açary/Açarsöz (WEP)</s>
	<s id="TEXT_WPA_PASSPHRASE">Howpsuzlyk Açary/Açarsöz (WPA)</s>
	<s id="TEXT_WIRELESS_PASSWD">Howpsuzlyk Açary/Açarsöz</s>
	<s id="TEXT_IPADDRESS_GETMETHOD">IP Salgysyny Almaklyk Üçin Usul</s>
	<s id="TEXT_ACCESS_ATTRIBUTE">Faýly Paýlamagyň Sazlamalary</s>
	<s id="TEXT_MULTICASTADDRESS">Toparlaýyn salgy (224.0.0.0 - 239.255.255.255)</s>
	<s id="NIFLIST_ITEM_NONE">-- HIÇISI --</s>
	<s id="NIFLIST_ITEM_NETWORK_DEVICE">Tor Ulgamy Enjamy</s>
	<s id="NIFLIST_ITEM_COMPLETE_PRINTSCAN">Çap Etmäge/Skanirlemäge Taýýar</s>
	<s id="NIFLIST_ITEM_COMPLETE_PRINT">Çap Etmäge Taýýar</s>
	<s id="NIFLIST_ITEM_NOT_COMPLETE_PRINTSCAN">Draýwer Sazlanmady</s>
	<s id="NIFLIST_ITEM_NETWORK_SETTINGS_COMPLETE">Tor Ulgamy Eýýäm Sazlanan</s>
	<s id="NIFLIST_ITEM_NETWORK_SETTINGS_NOT_COMPLETE">Tor Ulgamy Sazlanmadyk</s>
	<s id="LABEL_LOCAL_SETTINGS">Kompýuter aşakdaky tor ulgamyna birikdirilen (SSID). %PRODUCT% tor ulgamyna birikdirmelimi (SSID)?</s>
	<s id="LABEL_LOCAL_SETTINGS_SL">EpsonNet Setup programmasy Wi-Fi torunyň (SSID) bardygyny anyklady.\nEger-de siz bu tora çatylmak isleýän bolsaňyz,&quot;Bolýar&quot; düwmesine basyň, soňra tassyklaýyş gepleşigindäki &quot;Rugsat ber&quot; düwmesine basyň.\n\nSiziň kompýuteriňiziň Wi-Fi maglumaty:</s>
	<s id="ABOUTBOX_CAPTION">EpsonNet Setup Hakynda</s>
	<s id="TEXT_CONNECTSTYLE_MANUAL">Wi-Fi El Bilen Sazlamak (USB we Panel Sazlamalary)</s>
	<s id="TEXT_CONNECTSTYLE_AOSS">Wi-Fi Basylýan Düwmäniň Sazlamasy (WPS)</s>
	<s id="TEXT_CONNECTSTYLE_WPS">Wi-Fi PIN Kodly Sazlamak (WPS)</s>
	<s id="TEXT_MEMORYCARD">%s üçin Göteriji Kart</s>
	<s id="MSG_QUESTION_USB_RELEASE">Eger çatylgy duran bolsa USB kabeli aýryp bilersiňiz.</s>
	<s id="TEXT_NETWORK">(Tor Ulgamy)</s>
	<s id="TEXT_COPY">(Göçür %d)</s>
	<s id="TEXT_SHORTCUT">%s Tor Ulgamyň Sazlanmagy</s>
	<s id="LABEL_CONNECT_GUIDE_USB_DETAIL1">1. Wi-Fi sazlanmagy üçin USB kabeliniň dogry çatylandygyny anyklaň. Sazlama prosesiniň dowamynda kabeli aýyrmagyňyz haýyş ediler.\n2. %product%iňiziň açylandygyny anyklaň.</s>
	<s id="LABEL_LOCAL_SETTINGS_SSID">Wi-Fi tor ulgamynyň ady (SSID):</s>
	<s id="LABEL_LOCAL_SETTINGS_SECURITY">Howpsuzlyk maglumaty:</s>
	<s id="LABEL_CONNECT_GUIDE_WIRED_DETAIL1">%product%i Ethernet kabeli bilen rutere/haba/priýomoperedatçige çatyň.\nKompýuteriňiziň hem %product% ýaly bir tor ulgamyna girýändigini anyklaň.\nŞeýle-de %product%iň Wi-fi aragatnaşygynyň %product%iň dolandyryş panelinden öçürilendigini anyklaň.</s>
	<s id="LABEL_CONNECT_GUIDE_WIRED_DETAIL1_AUTOCONNECT">%product%i Ethernet kabeliniň üsti bilen rutere/haba/priýomoperedatçige çatyň.</s>
	<s id="LABEL_CONNECT_GUIDE_WIRELESS">Gollanma serediň, soňra %product%iň tor ulgamy sazlamalaryny barlaň.</s>
	<s id="LABEL_CONNECT_GUIDE_PCONLY">%product% tapylmady.\n1. Aşakdakylary barlaň:\n- %product% açyk.\n- %product%iň Ethernet kabeli arkaly dogry çatylandygyny. (Ethernet üçin)\n- Kompýuteriň %product% bilen bir tora çatylýandygyny.\n- %product%iň tor sazlamalarynyň dogrudygyny.\n2. &quot;Indiki&quot; düwmesini basyň.\n3. %product% gözlemek üçin ekrandaky görkezmelere eýeriň.</s>
	<s id="LABEL_PRINTER_NAME">%PRODUCT% Ady:</s>
	<s id="CHECK_USUALLY_USE">Standart Printer Hökmünde Sazla</s>
	<s id="PRODUCT_NAME">EPSON</s>
	<s id="PAGE_TITLE">Synag Sahypany Çap Etmek</s>
	<s id="TEXT_YES">Hawa</s>
	<s id="TEXT_NO">Ýok</s>
	<s id="ERROR_ADDNET_NOTFOUND">Sazlamak üçin käbir zerur faýllar gurnalmady. Programma diskinden gaýtadan gurnama faýlyny açyň.</s>
	<s id="LABEL_LIST_DIAGNOSIS">%product% bilen bagly kynçylyk çekýän bolsaňyz, &quot;%PRODUCT% Diagnostika Barlagy&quot; düwmesine basyň.\nBu problemany görkezýän haty ekrana çykarýar we ony çözmek üçin maglumat berýär.</s>
	<s id="BUTTON_DIAGNOSIS">%PRODUCT% Diagnostika Barlagy</s>
	<s id="GROUP_PRINTER_DIAGNOSIS">Eger %product% bilen meseläňiz bar bolsa...</s>
	<s id="LABEL_DIAGNOSIS">%product% üçin diagnostika netijeleri aşakda görkezilen.\nEger %product%de mesele ýüze çyksa, näsazlyklary ýüze çykarýan gollanma salgylanyp gaýtadan gurnamaga çalyşyň.</s>
	<s id="LABEL_DIAGNOSIS2">%PRODUCT% Diagnostika Netijeleri</s>
	<s id="LABEL_DIAGNOSIS3">Näsazlyklary Ýüze Çykarma</s>
	<s id="TEXT_NETWORK_SETTING">Tor Ulgamynyň Konfigurasiýasy</s>
	<s id="TEXT_PRINTER_DRIVER">Printer Draýweriniň Sazlamalary</s>
	<s id="TEXT_SCANNER_DRIVER">Skaner Draýweriniň Sazlamalary</s>
	<s id="TEXT_ADDNET">Epson Network Utility üçin Tor Moduly</s>
	<s id="TEXT_EPSONNET_PRINT">EpsonNet Print</s>
	<s id="TEXT_PRINTER_PORT">Printeriň Porty</s>
	<s id="TEXT_SCANNER_SETTING">Skanirlemegiň Sazlamalary</s>
	<s id="TEXT_OTHER">Howpsuzlyk Diwary, Wi-Fi giňişliginiň meseleleri we ş.m.</s>
	<s id="TEXT_OK">Geç</s>
	<s id="TEXT_NG">Başa barmady</s>
	<s id="TEXT_UNDIAGNOSIS">-</s>
	<s id="TS_NETWORK_SETTING_OK">Bu %product%iň tor ulgamy dogry sazlandy.</s>
	<s id="TS_NETWORK_SETTING_NG">%product%iň tor konfisurasiýasy nädogry.\n%product%iň IP salgysyny, Torasty Maskasyny we Esasy Şlýuzyny barlaň.\nToruňyzda DHCP işleýän bolsa, biz &quot;IP Salgylarynyň Sazlamalary&quot; bölümindäki &quot;DHCP Ulanmak Arkaly Awtomatik Usulda IP Salgysyny Alyň (Maslahat Berilýär)&quot; saýlamagyňyzy maslahat berýäris.\n\nIP sazlamalaryny tassyklanyňyzdan soň, &quot;%PRODUCT% Diagnsotiki Barlagyny&quot; gaýtadan ulanyň we %product%iň dogry sazlanandygyny tassyklaň.</s>
	<s id="TS_PRINTER_DRIVER_OK">Printeriň draýweri eýýäm gurnalan.</s>
	<s id="TS_PRINTER_DRIVER_NG">Printeriň draýweri gurnalmadyk.\nÇap etmek üçin siziň printeriň draýwerini gurnamagyňyz zerur.\nPrinter bilen bile berlen programma diskinden alyp gurnaň ýa-da EPSON INTERNET saýtyndan gurnaň.</s>
	<s id="TS_SCANNER_DRIVER_OK">Skaneriň draýweri eýýäm gurnalan.</s>
	<s id="TS_SCANNER_DRIVER_NG">Skaneriň draýweri gurnalmandyr.\nSize skanirlemek üçin skaneriň draýweri gerek.\nOny printere goşulan programma diskinden gurnaň ýa-da EPSON INTERNET saýtyndan ýazdyryp gurnaň.\nGurnanyňyzdan soň tor arkaly skanirlemegi işjeňleşdirmek üçin &quot;EPSON Scan Sazlamalary&quot; programmasyny işlediň.</s>
	<s id="TS_ADDNET_OK">Epson Network Utility üçin tor moduly eýýäm gurnalan.</s>
	<s id="TS_ADDNET_NG">Printeriň ýagdaýyny tor üsti bilen anyklaýan programma (Epson Network Utility üçin tor moduly) gurnalmandyr.\nBu çap edişe täsir etmese-de, galan syýanyň mukdary ýa-da printerdäki näsazlyklar üçin duýduryşlar görkezilmez. Biz Epson Network Utility üçin tor modulyny gurnamagyňyzy maslahat berýäris. Ony printer bilen bile berlen programma diskinden gurnaň ýa-da EPSON INTERNET saýtyndan ýazdyryp gurnaň.</s>
	<s id="TS_EPSONNET_PRINT_OK">EpsonNet Print eýýäm gurnalan.</s>
	<s id="TS_EPSONNET_PRINT_NG">EpsonNet Print gurnalmadyk.\nBiz ýeňil gurnalmagy we tordan çap ediş portunyň dolandyrylmagy üçin EpsonNet Print programmasyny ulanmagyňyzy maslahat berýäris.\nTCP/IP çap ediş porty arkaly çap edip bolýar, EpsonNet Print programmasy işiň ýeňil dolandyrylmagyna mümkinçilik berýär. EpsonNet Print awtomatik usulda printeriň IP salgylaryny we täzelemelerini ýüze çykarýar.\nPrinter bilen bile berlen diskden programma üpjünçiligini gurnaň ýa-da EPSON INTERNET saýtyndan ýazdyryp gurnaň. Gurnalandan soňra printeriň Aýratynlyklaryndan EpsonNet Print portuny goşmalysyňyz.\nGoşmaça maglumat üçin gollanma serediň.</s>
	<s id="TS_PRINTER_PORT_OK">Çap Etmäge Taýýar</s>
	<s id="TS_PRINTER_PORT_NG">Printer port sazlamalary doly däl.\nPrinter portuny gaýtadan sazlaň. Printeriň Aýratynlyklaryna girip, EpsonNet Print portuny goşuň.\nGoşmaça maglumatlar üçin, gollanma serediň.</s>
	<s id="TS_SCANNER_SETTING_OK">Skanirlemäge Taýýar</s>
	<s id="TS_SCANNER_SETTING_NG">Skanirlemegiň sazlamalary doly edilmedik.\n&quot;EPSON Scan Sazlamalaryny&quot; &quot;Başla&quot; menýusyna girip açyň, soňra tor arkaly skanirlemegi täzeden saýlaň.\nGoşmaça maglumat üçin gollanma serediň.</s>
	<s id="TS_OTHER">%PRODUCT% Diagnostika Barlagynda näsazlyk ýüze çykdy. Eger siz entegem %product%i ulanyp bilmeseňiz, %product%iň dolandyryş panelinden &quot;Tor Arabaglanyşygyny Barla&quot; bölümini ulanyp görüň.</s>
	<s id="TS_OTHER_MAC">Eger %product% ulanyp bilmeseňiz, %product% dolandyryş panelinden &quot;Tor Arabaglanyşygyny Barla&quot; bölümini ulanyp görüň.</s>
	<s id="TS_OTHER_LINK"></s>
	<s id="TS_UNDIAGNOSIS">IP sazlamalary tassyklanandan soňra, &quot;%PRODUCT% Diagnostiki Barlagy&quot; işledip görüň we %product%iň dogry sazlanandygyny tassyklaň.</s>
	<s id="LABEL_CABLELESS_OPENING_PASSWORD">Eger açarsöz talap edilse, administratoryň açarsözüni giriziň.</s>
	<s id="LABEL_CABLELESS_OPENING_KEYCHAIN">Eger Yzygiderli Girişiň tassyklanmagy üçin penjire ekrana çyksa, &quot;Rugsat ber\ düwmesini basyň.</s>
	<s id="MSG_ERROR_CANNOT_CABLELESS_SETTINGS">Sazlama ýatyryldy. Şol bir wagtda Wi-Fi sazlamaga çalyşýan birnäçe %product%ler bar ýa-da %product%den näsazlyk habar geldi.\n&quot;Bolýar&quot; düwmesine basyň we ekrandaky görkezmelere gurnamany gaýtadan açmak üçin eýeriň.</s>
	<s id="MSG_ERROR_NO_PRINTER_ADHOC">%product% tapylanok. &quot;Bolýar&quot; düwmesine basyň we ekrandaky görkezmelere gurnamany gaýtadan açmak üçin eýeriň.</s>
	<s id="MSG_ERROR_MSG_ERROR_5GHZ_FREQUENCY_BAND">Siziň Wi-Fi tor ulgamyňyza çatylan tor kanaly %product% tarapyndan goldananok. Bu siziň %product%iňiziň Wi-Fi arabaglanyşygyny öçürip biler.</s>
	<s id="MSG_ERROR_WPA_ADHOC">Siziň kompýuteriňiz bilen WPA howpsuzlyk rejesinde birwagtlyk çatylma %product% tarapyndan goldananok.</s>
	<s id="MSG_ERROR_UNSUPPORTED_WEP_KEY_INDEX">Kompýuteriňiziň WEP howpsuzlyk rejesindäki howpsuzlyk açary üçin indeks birinji belgiden başga zada sazlanypdyr. Indeksi birinji sana sazlaň.</s>
	<s id="MSG_ERROR_ADMIN_REQUIRED">EpsonNet Setup işletmek üçin administratoryň ygtyýarlyklarynyň bolmagy talap edilýär.\nAdministratoryň ygtyýarlyklaryna eýe ulanyjy hökmünde täzeden ulgama giriň.\nEpsonNet Setup ýapylar.</s>
	<s id="LABEL_READWRITE">Wi-Fi/Tor ulgamy bilen çatylan kompýuterlerden maglumat göteriji kartlar ýa-da USB göterijiler ýaly daşky maglumat göteriji enjamlara ýazdyrmaga mümkinçilik berýär. USB arkaly çatylan kompýuterde diňe maglumatlary görüp bolýar.</s>
	<s id="LABEL_READONLY">USB arkaly çatylan kompýuterlerden maglumat göteriji kartlar ýa-da USB göterijiler ýaly daşky maglumat göteriji enjamlara ýazdyrmaga mümkinçilik berýär. Wi-Fi/Tor ulgamy arkaly çatylan kompýuterde diňe maglumatlary görüp bolýar.</s>
	<s id="MSG_ERROR_CABLELESS_FAILED">Wi-Fi Auto Connect gurnalmagy başa barmady, sebäbi beýleki %product%ler ýa-da kompýuterler häzirki wagtda Wi-Fi Auto Connect gurnamasyny açyp durlar.\n1. Aşakdakylary barlaň:\n- Eger-de siz Wi-Fi Auto Connect gurnamasyny şol bir wagtyň özünde ikiden köp kompýuterde ulanýan bolsaňyz, bir wagtda birini sazlaň.\n- Eger-de siz Wi-Fi Auto Connect gurnamasyny şol bir wagtyň özünde ikiden köp %product%de ulanýan bolsaňyz, bir wagtda bir %product%i sazlaň.\n2. &quot;Yza&quot; Düwmesine Basyň.\n3. Gaýtadan sazlamak üçin ekrandaky görkezmelere eýeriň.</s>
	<s id="MSG_ERROR_CABLELESS_TIMEOUT">Wi-Fi Auto Connect bellenen wagtyň çäginde gurnamagy başarmady.\n1. Aşakdakylary barlaň:\n- Wi-Fi Auto Connect gurnama proseduralaryny %product%iň dolandyryş panelinden barlaň.\n- Eger-de %product% kompýuterden uzakda ýerleşýän bolsa, ony kompýutere golaýlaşdyryň.\n2. &quot;Yza&quot; Düwmesine Basyň.\n3. Gaýtadan sazlamak üçin ekrandaky görkezmelere eýeriň.</s>
	<s id="MSG_ERROR_CABLELESS_OTHER_ERROR">Wi-Fi Auto Connect gurnamasy başa barmady.\n1. &quot;Yza&quot; Düwmesine Basyň.\n2. Gaýtadan sazlamak üçin ekrandaky görkezmelere eýeriň.</s>
	<s id="MSG_ERROR_CABLELESS_REBOOTPOLLING_TIMEOUT">%product% bilen aragatnaşyk başa barmady.\n1. Aşakdakylary barlaň:\n- Ruteriň/priýomoperedatçigiň açykdygyny.\n- Kompýuteriň ruter/priýomoperedatçik bilen aragatnaşyga geçip bilýändigini.\n- Eger-de %product% ýa-da kompýuter ruterden/priýomoperedatçikden uzakda ýerleşýän bolsa, olary rutere/priýomoperedatçige golaý eltilendigini.\n2. &quot;Yza&quot; Düwmesine Basyň.\n3. Gaýtadan sazlamak üçin ekrandaky görkezmelere eýeriň.</s>
	<s id="MSG_ERROR_CABLELESS_TERMINATED">Wi-Fi Auto Connect programmasyny gurnamak başartmady.\nEpsonNet Setup programmasyndan çykmalymy.</s>
	<s id="MSG_ERROR_CABLELESS_NOT_WIRELESSLAN">Wi-Fi Auto Connect gurnamasy başa barmady.\n1. Aşakdakylary barlaň:\n- Ruteriň/priýomoperedatçigiň açykdygyny.\n- Kompýuteriň ruter/priýomoperedatçik bilen aragatnaşyga geçip bilýändigini.\n2. &quot;Yza&quot; Düwmesine Basyň.\n3. Gaýtadan sazlamak üçin ekrandaky görkezmelere eýeriň.</s>
	<s id="ERROR_PROBE">Birikme başa barmady.\nÖnümiň birikdiriliş usuly saýlanan görnüşine meňzeş däl.\n&quot;Yza&quot; düwmäni birikme görnüşini tassyklamak üçin basyň.</s>
	<s id="ERROR_NOT_UNICAST_WIFI_DIRECT">Kompýuteriňiz üçin IP salgysyny awtomatik usulda alyp bolanok.\nIP salgysyny awtomatik usulda almak üçin sazlaň.</s>
	<s id="NIFLIST_ITEM_NOT_SUPPORTED">----------</s>
	<s id="LABEL_ERROR_NO_PRINTER">%product%i tapyp bilenok.</s>
	<s id="TITLE_CS_SIMPLE_AP">Wi-Fi Auto Connect %PRODUCT% Gurnamasy</s>
	<s id="LABEL_CS_SIMPLE_AP_OPENING">Gurnaýjy siziň %product%iňiz üçin we kompýuteriňiz üçin Wi-Fi arabaglanyşygyny sazlaýar.\n%product%iňiz dowam etmäge taýýar bolanda, bu ekran awtomatik usulda täzelener. Ekran ýüzündäki görkezmelere sazlamany tamamlamak üçin gulak salmagyňyz gerek.\n\nGaraşyň...</s>
	<s id="LABEL_CS_SIMPLE_AP_SENDING">Gurnaýjy siziň %product%iňiz üçin we kompýuteriňiz üçin Wi-Fi arabaglanyşygyny sazlaýar.\n\nSazlama prosesi tamamlananda bu ekran awtomatik usulda täzelener.\n\nGaraşyň...</s>
	<s id="LABEL_CABLELESS_SENDING">Gurnaýjy siziň %product%iňiz üçin Wi-Fi arabaglanyşygyny sazlaýar.\nSazlama prosesi tamamlananda bu ekran awtomatik usulda täzelener.\n\nGaraşyň...</s>
	<s id="LABEL_LIST">Birikdirmek isleýän %product% saýlaň we basyň [Indiki].</s>
	<s id="TITLE_CABLELESS_SETTINGS">Wi-Fi Auto Connect %PRODUCT% Gurnamasy</s>
	<s id="LABEL_CABLELESS_OPENING">Gurnaýjy siziň %product%iňiz üçin awtomatiki usulda Wi-Fi sazlamalaryny düzedýär.\nKabelsiz tor arabaglanyşygy döredilýärkä internet arabaglanyşygy öçürilip bilner.\nHaçan-da %product% dowam etmek üçin taýýar bolanda, bu ekran awtomatik suratda täzelener.</s>
	<s id="LABEL_CABLELESS_PRINTER_OPERATION">%product% dolandyryş panelini ulanyp tor arabaglaşygyny gurnamak üçin aşakdaky görkezmelere eýeriň.\nGörkezmeleri berjaý edeniňizden soň, bu ekran awtomatiki usulda täzelener.</s>
	<s id="BUTTON_LIST_WIFI_SETUP">Wi-Fi Birikmesini Sazlama</s>
	<s id="LABEL_LIST2">EpsonNet Setup aşakda ady agzalan %product%(ler)-iň eýýäm gurnalandygyny we tora çatylandygyny anyklady. Çatmak isleýän %product%iňizi saýlaň, soňra [Indiki] düwmesini basyň.</s>
	<s id="LABEL_LIST_WIFI_SETUP">Eger siziň %product% ýokardaky sanawda görünmese, onda bu kompýuter bilen %product%iň arasynda kabelsiz arabaglanyşyk döretmek üçin aşakdaky [Wi-Fi Birikmesini Sazlama] düwmesini sazlaň.</s>
	<s id="LABEL_WIRELESS_SETUP_METHOD">%product%e kabelsiz arabaglanyşyk döretmek üçin aşakdaky opsiýalaryň birini saýlaň. Soň [Indiki] düwmesine basyň.</s>
	<s id="TITLE_WIRELESS_SETUP_METHOD">Wi-Fi Birikmesini Sazlama</s>
	<s id="RADIO_WIRELESS_SETUP_AUTO">Awto. Wi-Fi Gurna (Maslahat berilýär)</s>
	<s id="LABEL_WIRELESS_SETUP_AUTO">%product% bilen Wi-Fi arabaglanyşygyny awtomatik usulda döreder.</s>
	<s id="RADIO_WIRELESS_SETUP_MANUAL">El Bilen Wi-Fi Sazlamak</s>
	<s id="LABEL_WIRELESS_SETUP_MANUAL">%product% bilen Wi-Fi arabaglanyşygyny el bilen döredýär. \nBu sazlama opsiýasy diňe LCD ekranly %product% üçin elýeterli.</s>
	<s id="RADIO_WIRELESS_SETUP_USB">Awtomatik Wi-Fi Sazlama (USB kabelini wagtlaýyn ulanylýar)</s>
	<s id="LABEL_WIRELESS_SETUP_USB">%product%e USB kabelini ulanmak arkaly tor sazlamalaryny ugratmak arkaly %product% bilen awtomatik usulda Wi-Fi arabaglanyşygyny döredýär.</s>
	<s id="TEXT_ROUTE">Arabaglanyşygyň Görnüşi</s>
	<s id="TEXT_USB">USB</s>
	<s id="TEXT_WIRED_LAN">Kabelli LAN</s>
	<s id="TEXT_WIRELESS_LAN">Kabelsiz LAN</s>
	<s id="TEXT_SIMPLE_AP">Ýönekeý AP</s>
	<s id="MSG_ERROR_CABLELESS_FATAL_ERROR">%product%i we kompýuteri öçürip ýakyň, soňra gurnama programmasyny täzeden açyň.</s>
	<s id="LABEL_CABLELESS_OPERATION_PROGRESS">%product% çatylmak üçin garaşýar</s>
	<s id="TITLE_LISENCE">Programma Üpjünçiliginiň Lisenziýa Şertnamasy</s>
	<s id="TEXT_LISENCE_1">Aşakdaky programma üpjünçiliginiň lisenziýa şertnamasyny okaň.</s>
	<s id="TEXT_LISENCE_2">Siz lisenziýa şertnamasynyň ähli şertleri bilen ylalaşýarsyňyzmy?\nEger ylalaşýan bolsaňyz, [Ylalaşýaryn] düwmesini saýlaň, soňra [Indiki] düwmesini basyň.\n</s>
	<s id="RADIO_AGREE">Ylalaşýaryn.</s>
	<s id="RADIO_NOTAGREE">Ylalaşamok.</s>
	<s id="SAVEFILE_NAME">Programma Üpjünçiliginiň Lisenziýa Şertnamasy</s>
	<s id="SAVEFILE_FILTER">Tekst faýly (*.txt)|*.txt|Ähli faýllar (*.*)|*.*||</s>
	<s id="LABEL_PANEL_CABLELESSSETUP">%product% bilen Wi-Fi arabaglanyşygyny awtomatik usulda döreder. \n\nKabelsiz tor arabaglanyşygy döredilýärkä internet arabaglanyşygy wagtlaýynça öçürilip bilner.\nGurnamaga başlamazdan öň ähli programmalary öçüriň.</s>
	<s id="BUTTON_GET_WIRELESS_PASSWORD">Açarsözi Görkez</s>
	<s id="TITLE_PANEL_CABLELESSSETUP">Awtomatik usulda Wi-Fi Sazlamak</s>
	<s id="TITLE_MANUAL_WIRELESS_SETUP">El Bilen Wi-Fi Sazlamak</s>
	<s id="MSG_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION">Bu programmanyň goldamaýan printerini tapdy. Programmanyň düzümini täzele.</s>
	<s id="LBL_SCANNER">Skaner</s>
	<s id="LBL_SCANNER_S">skaner</s>
	<s id="LBL_PRINTER">Printer</s>
	<s id="LBL_PRINTER_S">printer</s>
	<s id="BUTTON_TCPIP_EDIT">Üýtget</s>
	<s id="MSG_QUESTION_TCPIP_SETTING">%Product% üçin Sazlama usuly ýa-da IP salgysy üýtgediler.\nDowam etmelimi?</s>
	<s id="LABEL_TCPIP_SETTING">%Product% üçin IP salgysy aşakdaky görnüşde üýtgediler. Dowam etmek üçin [Indiki] düwmesine basyň.\nSiz [Yzyna gaýtar] düwmesini basmak bilen üýtgetmeleri yzyna gaýtaryp bilersiňiz.</s>
	<s id="BUTTON_UNDO">Yzyna gaýtar</s>
	<s id="STEPINFO_BEGIN">Başlamak sazlamalary</s>
	<s id="STEPINFO_EULA">Lisenziýa Şertnamasy</s>
	<s id="STEPINFO_SYSTEMCHECK">Ulgam barlagy</s>
	<s id="STEPINFO_INSTALL">Gurnamalar</s>
	<s id="STEPINFO_CONNECTION">Birikdirmek sazlamalary</s>
	<s id="STEPINFO_ADDINSTALL">Goşmaça gurnamalary</s>
	<s id="STEPINFO_FINISH">Gutar</s>
	<s id="STEPINFO_END">Sazlama Tamamlandy</s>
	<s id="STEP0_WAC">%product% gözlemek</s>
	<s id="STEP1_WAC">%product% üçin tor ulgamy maglumaty sazlamak</s>
	<s id="STEP2_WAC">Birikdirmäni barlamak</s>
	<s id="STEP3_WAC">Kompýutere tor ulgamy %product% goşmaklyk</s>
	<s id="STEP0_USB">Tor ulgamy maglumaty giriziň</s>
	<s id="STEP1_USB">%product% üçin tor ulgamy maglumaty sazlamak</s>
	<s id="STEP2_USB">Birikdirmäni barlamak</s>
	<s id="STEP3_USB">Kompýutere tor ulgamy %product% goşmaklyk</s>
</String>
