### Ақауларды жою

Wi-Fi үшін
Желі нүктесінің (сымсыз роутердің) қуат көзін өшіріңіз де, қайта қосыңыз. Желіні басқа пайдаланушылардың қолдануы мүмкін екендігін ескеріңіз.
Мәліметтер түймесін басып, желі қосылымы есебін басып шығарыңыз. Мәселелер мен шешімдерді тексеріңіз.
Диагностика нәтижелеріне байланысты келесі сілтемелердің бірін пайдаланып, дұрыстаңыз.
[PASS] үшін
[FAIL] үшін
Сымды LAN үшін
Хаб қуатын өшіріп, қайта қосыңыз. Желіні басқа пайдаланушылардың қолдануы мүмкін екендігін ескеріңіз. Хаб қуатын өшіріп қайта қосқаннан шамамен бір минуттай уақыттан кейін байланысты қайта тексеріңіз.
Ethernet кабелі берік жалғанғанын тексеріңіз. Егер байланыс күйінің шамы өшірулі болса, басқа портқа жалғау немесе Ethernet кабелін алмастыру арқылы шамның күйін тексеріңіз. Мәселе шешілмесе, хабты алмастырыңыз.