### Podešavanje nije uspelo

Proverite sledeće stavke, zatim ponovo izvršite podešavanje mreže.
Proverite da li je pristupna tačka (bežični ruter) uključena. Ako je uključena, isključite i zatim ponovo uključite napajanje pristupne tačke (bežičnog rutera). Imajte u vidu druge korisnike koji možda koriste mrežu.
Deaktivirajte odvajanje za privatnost na pristupnoj tački (bežičnom ruteru).
Postavite štampač blizu pristupne tačke (bežičnog rutera).
Proverite da li pristupna tačka (bežični ruter) podržava WPS. Ako ne podržava WPS, ne možete da uspostavite mrežu koristeći Podešavanje kontrolnog dugmeta (WPS).
Ako je funkcija filtriranja MAC adresa aktivirana, registrujte MAC adresu štampača kako biste sprečili filtriranje štampača. Registraciju potražite u dokumentaciji priloženoj uz pristupnu tačku.
Proverite da li se režim Wi-Fi komunikacije (IEEE802.11*) podešen za pristupnu tačku (bežični ruter) podudara sa onim koji štampač podržava. (*Prikaz se razlikuje u zavisnosti od vaše lokacije.)