### Postavljanje nije uspjelo

Provjerite sljedeće stavke i zatim ponovno namjestite postavke mreže.
Provjerite je li pristupna točka (bežični usmjerivač) uključena. Ako je uključeno, isključite pa ponovno uključite napajanje pristupne točke (bežični usmjerivač). Imajte na umu kako ostali korisnici možda koriste mrežu.
Onemogućite razdjelnik privatnosti na pristupnoj točki (bežični usmjerivač).
Postavite pisač blizu pristupne točke (bežičnog usmjerivača).
Provjerite podržava li pristupna točka (bežični usmjerivač) WPS. Ako ne podržava WPS, neće se uspjeti povezati s mrežom koristeći postavljanje gumbom (WPS).
Ako je omogućena funkcija filtriranja MAC adrese, registrirajte MAC adresu pisača kako biste onemogućili filtriranje vašeg pisača. Za registriranje pogledajte dokumentaciju isporučenu s pristupnom točkom.
Povjerite podržava li pisač način Wi-Fi komunikacije (IEEE802.11*) postavljen za pristupnu točku (bežični usmjerivač). (*Prikaz se razlikuje ovisno o lokaciji.)