<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<String xml:lang="bg" xmlns="http://www.epson.com/EpsonNet/Resource/Common/StringInfo/1-0">
	<s id="APP_CAPTION">EpsonNet Setup</s>
	<s id="FONT_NAME">Arial</s>
	<s id="FONT_SIZE_BUTTON_LABEL">13</s>
	<s id="FONT_SIZE_SUBPAGE">14</s>
	<s id="FONT_SIZE_STEP_HEADER">14</s>
	<s id="FONT_SIZE_STEP_TEXT">10</s>
	<s id="EPSON_URL">http://www.epson.com/</s>
	<s id="GO_EPSON_URL">http://go.epson.com/</s>
	<s id="ABOUTBOX">За EpsonNet Setup...</s>
	<s id="NIFINFO_PANE"> %s    MAC адрес: %s</s>
	<s id="STEP_BEFORE_SETUP">Преди настройка</s>
	<s id="STEP_SELECT_PRINTER">Изберете %product%</s>
	<s id="STEP_PRINTER_SETTING">Настройка на %product%</s>
	<s id="STEP_COMPUTER_SETTING">Настройка на компютър</s>
	<s id="STEP_FINISH">Настройката е завършена</s>
	<s id="TITLE_FIREWALL">Предупреждение на защитната стена</s>
	<s id="TITLE_PROBE">Търсене на %product%...</s>
	<s id="TITLE_LIST">Изберете %product%</s>
	<s id="TITLE_DIAGNOSIS">Диагностика на %product%</s>
	<s id="TITLE_SETTING_MENU">Изберете настройка</s>
	<s id="TITLE_CONNECTION_OPENING">Начало на настройки за свързване</s>
	<s id="TITLE_SELECT_CONNECTION_TYPE">Изберете тип връзка</s>
	<s id="TITLE_WIRELESS_SSID">Име на Wi-Fi мрежа (SSID)</s>
	<s id="TITLE_WIRELESS_SECURITY_WEP">Въведете ключ за сигурност/парола (WEP)</s>
	<s id="TITLE_WIRELESS_SECURITY_WPA">Въведете ключ за сигурност/парола (WPA)</s>
	<s id="TITLE_WIRELESS_SECURITY_AUTO">Въведете ключ за сигурност/парола</s>
	<s id="TITLE_TCPIP">Настройки за IP адрес</s>
	<s id="TITLE_STORAGE_ATTRIBUTE">Настройка за споделяне на файл</s>
	<s id="TITLE_CONFIRM">Потвърдете съдържанието за предаване</s>
	<s id="TITLE_SENDING">Настройки за изпращане</s>
	<s id="TITLE_SWITCH_CONNECTIONSTYLE">Сменете връзката</s>
	<s id="TITLE_POLLING">Потвърдете връзката</s>
	<s id="TITLE_DRIVER_OPENING">Започнете настройка на драйвера</s>
	<s id="TITLE_PRINTER_NAME">Име на %product%</s>
	<s id="TITLE_PRINTSCAN">Настройки на драйвера на компютъра</s>
	<s id="TITLE_COMPLETE">Инсталирането завърши</s>
	<s id="TITLE_FAILED">Инсталирането е неуспешно</s>
	<s id="TITLE_CONNECTGUIDE_OPENING">Изберете метод за настройка на %product%а</s>
	<s id="TITLE_CONNECTGUIDE_USB">Wi-Fi настройка чрез USB кабел за настройка</s>
	<s id="TITLE_CONNECTGUIDE_WIRED">Настройка на кабелна LAN (Ethernet) мрежа</s>
	<s id="TITLE_CONNECTGUIDE_PUSH">Настр. на Wi-Fi мрежа чрез бутони (WPS)</s>
	<s id="TITLE_CONNECTGUIDE_PIN">Настр. на Wi-Fi мрежа чрез PIN код (WPS)</s>
	<s id="TITLE_CONNECTGUIDE_STANDALONE">Wi-Fi настройка чрез контролния панел на %product%а</s>
	<s id="TITLE_CONNECTGUIDE_WIRELESS">Настройка на Wi-Fi мрежа</s>
	<s id="BUTTON_OK">OK</s>
	<s id="BUTTON_CANCEL">Отказ</s>
	<s id="BUTTON_NEXT">Следващ</s>
	<s id="BUTTON_BACK">Обратно</s>
	<s id="BUTTON_SKIP">Прескочи</s>
	<s id="BUTTON_FINISH">Завършване</s>
	<s id="BUTTON_EDIT">Смяна на настройки</s>
	<s id="MSG_ERROR_OSVERSION">EpsonNet Setup не може да стартира в тази операционна система.</s>
	<s id="MSG_ERROR_DOUBLE">EpsonNet Setup вече е отворен.</s>
	<s id="MSG_ERROR_DEFAULT_FILE">Информационният файл за инициализация е повреден или е неправилна версия.\nИнсталирайте повторно приложението.</s>
	<s id="MSG_QUESTION_QUIT">Изход от EpsonNet Setup.\nИскате ли да излезете от настройката?</s>
	<s id="MSG_ERROR_NO_PRINTER">%PRODUCT%ът не може да бъде намерен.</s>
	<s id="MSG_ERROR_NO_PRINTER_EASYMODE">Не е намерен %product%. Щракнете върху &quot;OK&quot; и следвайте инструкциите на екрана, за да стартирате настройката отново.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_VALUE">Съдържа невалидна стойност.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_SSID">Въведете от 1 до 32 символа.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_CHAR">Съдържа неподдържани символи.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_WEP">За да въведете ключа за сигурност/паролата (WEP) в ASCII символи, въведете или 5, или 13 символа.\nЗа да въведете ключа за сигурност/паролата (WEP) в HEX, въведете или 10, или 26 символа.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_WEPHEX">Въведеният ключ за сигурност/парола (WEP) не е в HEX формат.\nВъведете правилния(-та) ключ за сигурност/парола (WEP).</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_WPA">За да въведете ключа за сигурност/паролата (WPA) в ASCII символи, въведете от 8 до 63 символа.\nЗа да въведете ключа за сигурност/паролата (WPA) в HEX, въведете 64 символа.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_WPAHEX">Въведеният ключ за сигурност/парола (WPA) не е в HEX формат.\nВъведете правилния(-та) ключ за сигурност/парола (WPA).</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_AUTO">Въведете ключ за сигурност/парола с 5 символа или от 8 до 64 символа.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_AUTOHEX">Въведеният ключ за сигурност/парола не е в HEX формат.\nВъведете правилния(-та) ключ за сигурност/парола.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_IP">Невалиден IP адрес.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_SUBNET">Невалидна подмрежова маска.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_GATEWAY">Невалиден гейтуей по подразбиране.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_IP_LOCAL">&quot;%s&quot; е невалиден.\nВъведете правилния IP адрес.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_IP_PARE">Комбинацията от IP адреса и подмрежовата маска е невалидна.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_IP_PARE2">Комбинацията от IP адреса и гейтуея по подразбиране е невалидна.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_GATEWAY_PARE">Комбинацията от гейтуея по подразбиране и подмрежовата маска е невалидна.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_PRINTERNAME">Въведете от 1 до 220 символа.</s>
	<s id="MSG_ERROR_ALREADY_USED">Въведеното име на %product% вече се използва.</s>
	<s id="MSG_ERROR_UNINPUT">Стойностите за настройка са непълни.\nЗавършете настройките.</s>
	<s id="MSG_ERROR_GETDETAIL">При свързване с %product%а е възникнала грешка.\nМоже би има проблем с %product%а.\nОпитайте отново да настроите след изключване и включване на %product%а.</s>
	<s id="MSG_ERROR_NOMATCH_PASSWD">Неправилна парола.\nВъведете правилната парола.</s>
	<s id="MSG_ERROR_SETDETAIL_NOMATCH_PASSWD">Настройката е неуспешна, защото паролата е неправилна.</s>
	<s id="MSG_QUESTION_CONTINUE_SETTING">Въпреки че методът за настройката е различен, създадена е мрежова връзка.\nИскате ли да продължите с тези настройки?</s>
	<s id="MSG_ERROR_NO_NETWORK">Инициализирането на връзката е неуспешно.</s>
	<s id="MSG_QUESTION_EPSONSCAN_MAX">Броят на мрежовите адреси, регистрирани в списъка с адреси EPSON Scan, е достигнал лимита.\nАко желаете да регистрирате допълнителни адреси, изтрийте излишните.\nИзберете скенера и изтрийте излишните адреси с конфигурационния инструмент EPSON Scan.\nЩракнете върху &quot;Да&quot;, за да стартирате конфигурационния инструмент на EPSON Scan.\nЩракнете върху &quot;Не&quot;, за да пропуснете конфигурирането на мрежата на EPSON Scan.</s>
	<s id="MSG_QUESTION_EPSONSCAN2_MAX">Операцията е отказана. Броят адреси, който може да се регистрира в Epson Scan 2, надвишава ограничението. Изтрийте неизползваните адреси в помощната Epson Scan 2 Utility.</s>
	<s id="MSG_ERROR_NO_BROUSER">Не е открит уеб браузър.</s>
	<s id="MSG_ERROR_FAILED_BROUSER">Стартирането на уеб браузъра е неуспешно.</s>
	<s id="ERROR_SETDETAIL">Изпращането на информация за настройка е неуспешно. По-долу са дадени възможните причини.\n1. %PRODUCT%ът не е включен.\n2. %PRODUCT%ът не е свързан правилно.\nСлед проверка на връзката, щракнете върху &quot;Назад&quot;, за да изпратите отново информацията за настройката.</s>
	<s id="ERROR_REBOOTPOLLING_CONNECTTYPE">Свързването е неуспешно.\nНачинът, по който продуктът е свързан, не е същият, като типа на връзката, който е избран.\nЩракнете върху &quot;Назад&quot;, за да потвърдите типа връзка.</s>
	<s id="ERROR_REBOOTPOLLING_CONNECT_STYLE">Методът на настройка не е същият като избрания.\nПотвърдете следната информация.\nИзбрали сте %1, но в момента %product%ът е свързан чрез %2.\nЩракнете върху &quot;Назад&quot; и променете на правилния статус на свързване.</s>
	<s id="ERROR_REBOOTPOLLING_NOT_BROADCAST_WIRED">Свързването е неуспешно. По-долу са дадени възможните причини.\n1. %PRODUCT%ът не е включен.\n2. %PRODUCT%ът не е свързан правилно.\n3. Мрежовите настройки за вашия компютър не са правилни.\nСлед проверка на връзката, щракнете върху &quot;Назад&quot;, за да проверите отново връзката.</s>
	<s id="ERROR_REBOOTPOLLING_NOT_BROADCAST_WIRELESS">Свързването е неуспешно.\n1. Проверете следното:\n- На %product%а е зададена правилната Wi-Fi мрежа (SSID)\nSSID:%1\n- %PRODUCT%ът е включен\n- Рутерът/точката за достъп е включен(-а)\n- Компютърът може да комуникира с рутера/точката за достъп\n- Компютърът може да се включи към същата мрежа като %product%a\n2. Преди да направите промяна в настройката, следвайте стъпките по-долу, в зависимост от метода на свързване.\n&lt;Wi-Fi настройка чрез локален порт (USB)&gt;\n1. Свържете %product%а с компютъра чрез USB кабел.\n2. Щракнете върху „Назад”.\n3. Следвайте инструкциите на екрана, за да изпратите повторно информацията за настройката.\n&lt;Wi-Fi настройка чрез контролния панел на %product%а&gt;\n1. Щракнете върху „Назад”.\n2. Следвайте инструкциите на екрана, за да потвърдите мрежовите настройки на %product%а.\n&lt;Променете настройката от кабелна LAN на безжична LAN мрежа&gt;\n1. Деактивирайте Wi-Fi мрежата на %product%а.\n2. Свържете %product%а с рутер/хъб/точка за достъп с Ethernet кабел.\n3. Щракнете върху „Назад”.\n4. Следвайте инструкциите на екрана, за да изпратите повторно информацията за настройката.</s>
	<s id="ERROR_REBOOTPOLLING_NOT_UNICAST_IP_AUTO">IP адресът на вашия %product% може би е неправилен.\nУверете се, че DHCP е валиден за вашата мрежа.\nСлед проверка на връзката, щракнете върху &quot;Назад&quot;, за да изпратите отново информацията за настройката.</s>
	<s id="ERROR_REBOOTPOLLING_NOT_UNICAST_IP_MANUAL">IP адресът на вашия %product% може би е неправилен.\nВъведете правилния IP адрес.\nСлед проверка на връзката, щракнете върху &quot;Назад&quot;, за да изпратите отново информацията за настройката.</s>
	<s id="ERROR_REBOOTPOLLING_IP_CONFLICT">IP адресът на вашия %product% може би е в противоречие с друго устройство.\nВъведете правилния IP адрес.\nСлед проверка на връзката, щракнете върху &quot;Назад&quot;, за да изпратите отново информацията за настройката.</s>
	<s id="ERROR_REBOOTPOLLING_STOP">Потвърждението за свързване е отменено.\nЩракнете върху &quot;Назад&quot;, за да зададете отново настройката.\nЩракнете върху &quot;Край&quot;, за да излезете.</s>
	<s id="ERROR_NO_PRINTER_DRIVER">Драйверът на принтера не може да бъде намерен.\nИнсталирайте драйвера на принтера.</s>
	<s id="ERROR_NO_SCANNER_DRIVER">Драйверът на скенера не може да бъде намерен.\nИнсталирайте драйвера на скенера.</s>
	<s id="ERROR_INSTALL_DRIVER_FAILED">Създаването на порт за принтера е неуспешно.\nДеинсталирайте драйвера на принтера и отново стартирайте настройката.</s>
	<s id="ERROR_PORT_CREATE_FAILED">Настройката на порта за принтера е неуспешна.\nДеинсталирайте драйвера на принтера и отново стартирайте настройката.</s>
	<s id="ERROR_CALL_EPSONSCAN">Стартирането на конфигурационния инструмент EPSON Scan е неуспешно.\nДеинсталирайте EPSON Scan и след това отново стартирайте настройката.</s>
	<s id="ERROR_FAILED_EPSONSCAN_SETTING">Промяната на настройката за EPSON Scan е неуспешна.\nДеинсталирайте EPSON Scan и след това отново стартирайте настройката.</s>
	<s id="ERROR_FAILED_TESTPRINT">Печатът на тестовата страница е неуспешен.</s>
	<s id="ERROR_FAILED_EPSONSCAN">Стартирането на EPSON Scan е неуспешно.\nДеинсталирайте EPSON Scan и след това отново стартирайте настройката.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_A01">Уверете се, че мрежовият кабел е свързан и мрежовите устройства,\nкато хъб, рутер или точка за достъп, са включени.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_B02">Не са намерени Wi-Fi мрежи (SSID).\nУверете се, че рутерът/точката за достъп е включен(-а)\nи Wi-Fi мрежата е настроена правилно.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_B03">Не са намерени Wi-Fi мрежи (SSID).\nПотвърдете Wi-Fi настройката на компютъра, към който желаете да се свържете.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_C04">Потвърдете настройката IEEE802.11b/g/n.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_D05">Потвърдете режима за защита.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_E06">Проверете дали за вашия рутер/точка за достъп има зададени ограничения\nкато филтриране по MAC адрес.\nВижте документацията на рутера/точката за достъп.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_F07">Потвърдете ключа за сигурност/паролата.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_G08">Потвърдете IP адреса на мрежовото устройство (хъб, рутер или точка за достъп).</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_H09">Настройката е непълна.\nПотвърдете връзката и мрежовата настройка на компютъра или друго устройство.\nНа разположение е връзка с помощта на EpsonNet Setup.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_H10">Настройката е непълна.\nПотвърдете настройката за IP адреса, подмрежовата маска и гейтуея по подразбиране.\nНа разположение е връзка с помощта на EpsonNet Setup.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_H11">Настройката е непълна.\nПотвърдете настройката за гейтуея по подразбиране.\nНа разположение е връзка с помощта на EpsonNet Setup.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_H12A">Потвърдете следното:\n-Въведеният(-та) ключ за сигурност/парола е правилен(-а)\n-Индексът на ключа за сигурност/паролата е зададен на първата цифра</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_H12B">Потвърдете следното:\n-IP адресът, подмрежовата маска или настройката за гейтуея по подразбиране е правилна</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_H13A">Потвърдете следното:\n-Въведеният(-та) ключ за сигурност/парола е правилен(-а)\n-Индексът на ключа за сигурност/паролата е зададен на първата цифра</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_H13B">Потвърдете следното:\n-Настройката за свързване и мрежа на компютъра или друго устройство е правилна</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X01">1. Проверете дали Ethernet кабелът е свързан към %product%а правилно.\n2. Щракнете върху &quot;Назад&quot; .\n3. Щракнете върху &quot;Напред&quot;, за да изпратите повторно информацията за настройката.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X02A">Wi-Fi мрежа (SSID), зададена на %product%а:%1\n1. Проверете следното:\n- Рутерът/точката за достъп е включен(-а)\n- За %product%а е избрана/въведена правилната Wi-Fi мрежа (SSID)\n2. Щракнете върху „Назад”.\n3. Следвайте инструкциите на екрана, за да проверите отново връзката.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X02B">1. Проверете дали рутерът/точката за достъп е включен(-а).\n2. Щракнете върху „Назад”.\n3. Следвайте инструкциите на екрана, за да проверите отново връзката.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X03">Wi-Fi мрежа (SSID), зададена на %product%а:%1\n1. Проверете следното:\n- Настройката за Ad Hoc мрежа е разрешена за компютъра\n- За %product%а е избрана/въведена правилната Wi-Fi мрежа (SSID)\n2. Щракнете върху „Назад” .\n3. Следвайте инструкциите на екрана, за да проверите отново връзката.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X04">1. Променете режима на работа на вашия рутер/точка за достъп на „съвместим режим с 802.11 b/g/n” или „802.11n 2,4GHz”.\nВижте ръководството с инструкции за рутера/точката за достъп за повече информация за това как да смените режима на работа.\n2. Щракнете върху „Назад”.\n3. Следвайте инструкциите на екрана, за да проверите отново връзката.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X05">Настройката за сигурност за рутера/точката за достъп не се поддържа от %product%а.\nНапример рутер/точка за достъп, зададен(-а) на 802.11n с WPA-PSK (TKIP), не се поддържа.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X06">1. Регистрирайте MAC aдресa на %product%а в рутера/точката за достъп.\nВижте ръководството за потребителя на %product%а за повече информация за това как да потвърдите MAC адреса на вашия %product%.\nАко не знаете как да регистрирате MAC адреса, вижте ръководството с инструкциите за рутера/точката за достъп или се свържете с лицето, настроило вашата Wi-Fi мрежа.\n2. Щракнете върху „Назад”.\n3. Следвайте инструкциите на екрана, за да проверите отново връзката.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X07A">Wi-Fi мрежа (SSID), зададена на %product%а:%1\n1. Проверете дали ключът за сигурност/паролата е правилен(-а).\nАко не знаете ключа за сигурност/паролата, вижте ръководството с инструкции за рутера/точката за достъп или се свържете с лицето, настроило вашата Wi-Fi мрежа.\n2. Щракнете върху „Назад”.\n3. Изберете/въведете правилната Wi-Fi мрежа (SSID).\n4. Въведете правилния(-та) ключ за сигурност/парола.\n5. Следвайте инструкциите на екрана.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X07B">Намерени са няколко Wi-Fi мрежи (SSID), които съвпадат с въведената от вас Wi-Fi мрежа (SSID) %1.\n1. Проверете дали ключът за сигурност/паролата е правилен(-а).\nАко не знаете ключа за сигурност/паролата, вижте ръководството с инструкциите за рутера/точката за достъп или се свържете с лицето, настроило вашата Wi-Fi мрежа.\n2. Щракнете върху „Назад”.\n3. Изберете/въведете правилната Wi-Fi мрежа (SSID).\n4. Въведете правилния(-та) ключ за сигурност/парола.\n5. Следвайте инструкциите на екрана.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X07C">Wi-Fi мрежата (SSID), зададена на %product%а, е %1, а ключът за сигурност/паролата е %2.\n1. Проверете дали ключът за сигурност/паролата е правилен(-а).\nАко не знаете ключа за сигурност/паролата, вижте ръководството с инструкциите за рутера/точката за достъп или се свържете с лицето, настроило вашата Wi-Fi мрежа.\n2. Щракнете върху „Назад”.\n3. Изберете/въведете правилната Wi-Fi мрежа (SSID).\n4. Въведете правилния(-та) ключ за сигурност/парола.\n5. Следвайте инструкциите на екрана.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X07D">Wi-Fi мрежа (SSID), зададена на %product%а:%1\nНамерени са няколко Wi-Fi мрежи (SSID), които съвпадат с въведената от вас Wi-Fi мрежа (SSID) %1.\n1. Проверете дали ключът за сигурност/паролата е правилен(-а).\nАко не знаете ключа за сигурност/паролата, вижте ръководството с инструкции за рутера/точката за достъп или се свържете с лицето, настроило вашата Wi-Fi мрежа.\n2. Щракнете върху „Назад”.\n3. Изберете/въведете правилната Wi-Fi мрежа (SSID).\n4. Въведете правилния(-та) ключ за сигурност/парола.\n5. Следвайте инструкциите на екрана.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X08">1. Проверете дали DHCP е валиден за вашата мрежа.\n2. Щракнете върху &quot;Назад&quot;.\n3. Проверете настройките за IP адрес.\n4. Следвайте инструкциите на екрана, за да изпратите повторно информацията за настройката.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X09">IP адресът за вашия %product% може би е неправилен.\n1. Проверете настройките за IP адрес.\n2. Щракнете върху &quot;Назад&quot;.\n3. Въведете правилния IP адрес.\n4. Следвайте инструкциите на екрана, за да изпратите повторно информацията за настройката.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X10">Свързването е неуспешно.\n1. Проверете следното:\n- %PRODUCT%ът е включен\n- Компютърът може да комуникира с рутера/точката за достъп\n- Компютърът е включен към същата мрежа, както %product%а\n2. Свържете %product%а към компютъра чрез USB кабел.\n3. Щракнете върху „Назад”.\n4. Следвайте инструкциите на екрана, за да изпратите повторно информацията за настройката.\n</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X11">IP адресът, зададен ръчно за вашия %product%, може би е неправилен.\n1. Проверете настройките за IP адрес.\n2. Щракнете върху &quot;Назад&quot;.\n3. Въведете правилния IP адрес.\n4. Следвайте инструкциите на екрана, за да изпратите повторно информацията за настройката.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X12">Въведеният гейтуей по подразбиране може би е неправилен.\n1. Проверете настройките за гейтуея по подразбиране.\n2. Щракнете върху „Назад”.\n3. Задайте правилната стойност за гейтуея по подразбиране.\nАко не знаете точната стойност за гейтуея по подразбиране, свържете се с лицето, което е настроило вашата Wi-Fi мрежа, или оставете празно поле, или „0.0.0.0”.\n4. Следвайте инструкциите на екрана, за да изпратите повторно информацията за настройката.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X13A">Wi-Fi мрежа (SSID), зададена на %product%а:%1\n1. Проверете следното:\n- Ключът за сигурност/паролата е правилен(-а)\n- Индексът за ключа за сигурност/паролата е зададен на първата цифра\n- Режимът на сигурност за вашия рутер/точка за достъп е настроен на режим, различен от WEP (152-битов)\n2. Щракнете върху „Назад”.\n3. Изберете/въведете правилната Wi-Fi мрежа (SSID).\n4. Въведете правилния(-та) ключ за сигурност/парола.\nАко не знаете ключа за сигурност/паролата, вижте ръководството с инструкциите за рутера/точката за достъп или се свържете с лицето, настроило вашата Wi-Fi мрежа.\n5. Следвайте инструкциите на екрана.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X13B">Wi-Fi мрежа (SSID), зададена на %product%а:%1\nНамерени са няколко Wi-Fi мрежи (SSID), които съвпадат с въведената от вас Wi-Fi мрежа (SSID) %1.\n1. Проверете следното:\n- Ключът за сигурност/паролата е правилен(-а)\n- Индексът за ключа за сигурност/паролата е зададен на първата цифра\n- Режимът на сигурност за вашия рутер/точка за достъп е настроен на режим, различен от WEP (152-битов)\n2. Щракнете върху „Назад”.\n3. Изберете/въведете правилната Wi-Fi мрежа (SSID).\n4. Въведете правилния(-та) ключ за сигурност/парола.\nАко не знаете ключа за сигурност/паролата, вижте ръководството с инструкциите за рутера/точката за достъп или се свържете с лицето, настроило вашата Wi-Fi мрежа.\n5. Следвайте инструкциите на екрана.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X13C">Wi-Fi мрежата (SSID), зададена на %product%а, е %1, а ключът за сигурност/паролата е %2.\n1. Проверете следното:\n- Ключът за сигурност/паролата е правилен(-а)\n- Индексът за ключа за сигурност/паролата е зададен на първата цифра\n- Режимът на сигурност за вашия рутер/точка за достъп е настроен на режим, различен от WEP (152-битов)\n2. Щракнете върху „Назад”.\n3. Изберете/въведете правилната Wi-Fi мрежа (SSID).\n4. Въведете правилния(-та) ключ за сигурност/парола.\nАко не знаете ключа за сигурност/паролата, вижте ръководството с инструкциите за рутера/точката за достъп или се свържете с лицето, настроило вашата Wi-Fi мрежа.\n5. Следвайте инструкциите на екрана.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X13D">Wi-Fi мрежата (SSID), зададена на %product%а, е %1, а ключът за сигурност/паролата е %2.\nНамерени са няколко Wi-Fi мрежи (SSID), които съвпадат с въведената от вас Wi-Fi мрежа (SSID) %1.\n1. Проверете следното:\n-Ключът за сигурност/паролата е правилен(-а)\n- Индексът за ключа за сигурност/паролата е зададен на първата цифра\n- Режимът на сигурност за вашия рутер/точка за достъп е настроен на режим, различен от WEP (152-битов)\n2. Щракнете върху „Назад”.\n3. Изберете/въведете правилната Wi-Fi мрежа (SSID).\n4. Въведете правилния(-та) ключ за сигурност/парола.\nАко не знаете ключа за сигурност/паролата, вижте ръководството с инструкциите за рутера/точката за достъп или се свържете с лицето, настроило вашата Wi-Fi мрежа.\n5. Следвайте инструкциите на екрана.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X14">IP адресът, зададен ръчно за вашия %product%, може би е неправилен.\n1. Проверете настройките за IP адрес.\n2. Щракнете върху &quot;Назад&quot;.\n3. Въведете правилния IP адрес.\n4. Следвайте инструкциите на екрана, за да изпратите повторно информацията за настройката.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X15">Свързването е неуспешно.\n1. Проверете следното:\n- %PRODUCT%ът е включен\n- Компютърът може да комуникира с рутера/точката за достъп\n- Компютърът е включен към същата мрежа, както %product%а\n2. Свържете %product%а към компютъра чрез USB кабел.\n3. Щракнете върху „Назад”.\n4. Следвайте инструкциите на екрана, за да изпратите повторно информацията за настройката.\n</s>
	<s id="LABEL_FIREWALL_ENABLE">Ако видите съобщение от защитната стена, щракнете върху &quot;Деблокирай&quot; или &quot;Разреши&quot;, за да може EpsonNet Setup да продължи. Ако блокирате софтуера на Epson, инсталирането може да не е успешно.\n\nИзберете &quot;Разреши достъп&quot; по-долу за автоматично деблокиране на Windows Firewall.</s>
	<s id="LABEL_FIREWALL_DISABLE">Защитната стена или анти-шпионският софтуер може да покаже предупредителни диалогови прозорци, свързани с инсталирането.\nАко се покаже съобщение от защитната стена, щракнете върху &quot;Деблокирай&quot; или &quot;Разреши&quot;, за да може EpsonNet Setup да продължи.</s>
	<s id="LABEL_FIREWALL_FORMAC">Защитната стена или анти-шпионският софтуер може да възпрепятства инсталирането.</s>
	<s id="LABEL_FIREWALL_URL">Щракнете тук за по-подробна информация.</s>
	<s id="CHECK_FIREWALL">Разрешаване достъп (само за защитна стена на Windows)</s>
	<s id="LABEL_PROBE">Свързване към %product%а...</s>
	<s id="LABEL_PROBE2">Уверете се, че %product%ът, който искате да настроите, е включен.\nИмайте предвид, че това може да отнеме до 1 минута.</s>
	<s id="LABEL_LIST_EASY">Щракнете върху &quot;Ново търсене&quot;. Ако %product%ът все още не е показан, щракнете върху &quot;Метод за настройка на %product%а&quot; и следвайте инструкциите на екрана.</s>
	<s id="GROUP_PRINTER_NAVI">Ако не можете да намерите %product%а в списъка</s>
	<s id="BUTTON_REPROBE">Ново търсене</s>
	<s id="BUTTON_ANOTHER">Метод за настройка на %product%а</s>
	<s id="LABEL_SETTING_MENU_ALL">Мрежова настройка за вашия %product% и настройка на драйвера на вашия компютър, за да използвате %product%а през мрежа.</s>
	<s id="LABEL_SETTING_MENU_PCSETTING">Само настройте драйвера за вашия компютър, за да използвате %product%а през мрежа.\nИзберете това за настройка на допълнителен компютър.</s>
	<s id="RADIO_SETTING_MENU_ALL">Настройки на %product% и компютър</s>
	<s id="RADIO_SETTING_MENU_PCSETTING">Настройки само на компютър</s>
	<s id="LABEL_CONNECTION_OPENING">Ако искате да промените текущите настройки, показани по-долу, щракнете върху &quot;Смяна на настройки&quot;.\nАко искате да запазите текущите настройки, щракнете върху &quot;Напред&quot;.</s>
	<s id="LABEL_CONNECTION_OPENING2">Текущи настройки</s>
	<s id="RADIO_CONNECTSTYLE_WIRED">Печат през кабелна LAN мрежа</s>
	<s id="RADIO_CONNECTSTYLE_WIRELESS_AUTO">Печат през Wi-Fi мрежа - Авто настр.</s>
	<s id="RADIO_CONNECTSTYLE_WIRELESS_MANUAL">Печат през Wi-Fi мрежа - Ръчна настр.</s>
	<s id="LABEL_CONNECTSTYPE">Изберете как искате да използвате вашия %product%. Ако искате да използвате %product%а в Wi-Fi мрежа, изберете метода за настройка.</s>
	<s id="LABEL_CONNECTSTYLE_WIRED">Ако искате да използвате %product%а в кабелна LAN мрежа, изберете този метод и щракнете върху &quot;Напред&quot;.</s>
	<s id="LABEL_CONNECTSTYLE_WIRELESS_AUTO">Ако искате да печатате през Wi-Fi и рутерът/точката за достъп поддържа функции за настройка на мрежата, като Бутон (WPS), изберете този метод и щракнете Напред.</s>
	<s id="LABEL_CONNECTSTYLE_WIRELESS_MANUAL">Ако искате да печатате през Wi-Fi мрежа и желаете да настроите мрежата ръчно, изберете този метод и щракнете върху „Напред”.</s>
	<s id="BUTTON_SSID_REFRESH">Актуализиране</s>
	<s id="LABEL_WIRELESS_SSID">Изберете или въведете мрежата (SSID), за да се свържете с принтера.</s>
	<s id="LABEL_SSID_SCAN">Търсене...</s>
	<s id="LABEL_SSID_VIEW_MODE">Режим на комуникация:</s>
	<s id="LABEL_SSID">SSID:</s>
	<s id="LABEL_STA_MODE">Режим на комуникация:</s>
	<s id="LABEL_SECURITY_MODE">Режим на сигурност:</s>
	<s id="LABEL_WIRELESS_PASSWD">Парола:</s>
	<s id="CHECK_SSID_MANUAL">Въведете ръчно</s>
	<s id="LABEL_WEP">Въведете ключ за сигурност/парола (WEP)</s>
	<s id="LABEL_WEP2">Ако не знаете ключа за сигурност/паролата, проверете долната част на вашия рутер/точка за достъп или се свържете с лицето, настроило вашата Wi-Fi мрежа.</s>
	<s id="LABEL_WPA">Въведете ключ за сигурност/парола (WPA)</s>
	<s id="LABEL_WPA2">Ако ключът за сигурност/паролата съдържа главни и малки букви, въведете ги правилно.\nАко не знаете ключа за сигурност/паролата, вижте долната част на рутера/точката за достъп или се свържете с лицето, настроило Wi-Fi мрежата.</s>
	<s id="LABEL_AUTO">Въведете ключ за сигурност/парола</s>
	<s id="LABEL_AUTO2">Въведете ключа за сигурност/паролата в 5 символа или от 8 до 64 символа. Непременно въведете главните или малките букви правилно.\nАко не знаете ключа за сигурност/паролата, проверете долната част на вашия рутер/точка за достъп или се свържете с лицето, настроило вашата Wi-Fi мрежа.</s>
	<s id="BUTTON_HELP">Помощ</s>
	<s id="LABEL_TCPIP">Текущият IP адрес за %product% е зададен, както е посочено по-долу. Щракнете върху [Промени], за да промените настройките, или върху [Следващ], за да продължите.</s>
	<s id="RADIO_TCPIP_AUTO">Автоматично конфигуриране на IP адрес (DHCP)</s>
	<s id="RADIO_TCPIP_MANUAL">Ръчно конфигуриране на IP адрес (статичен адрес)</s>
	<s id="LABEL_TCPIP_IP">IP адрес:</s>
	<s id="LABEL_TCPIP_SUBNET">Подмрежова маска:</s>
	<s id="LABEL_TCPIP_GATEWAY">Гейтуей по подразбиране:</s>
	<s id="LABEL_STORAGE">Задайте достъп за записване до външни устройства за съхранение, като например карти с памет или USB флаш памет, които са свързани с %product%а.\nНе отваряйте външни устройства за съхранение до завършване на настройката. Можете да промените тази настройка по-късно.</s>
	<s id="CHECK_STORAGE">Споделяне на карти с памет в мрежа</s>
	<s id="LABEL_CONFIRM">Към %product%а са изпратени следните стойности за настройка.\nНе отваряйте външни устройства за съхранение, като карти с памет или USB флаш памет, до завършване на настройката.</s>
	<s id="LABEL_CONFIRM_NO_MEMORYCARD">Към %product%а са изпратени следните настройки.</s>
	<s id="LABEL_SENDING">Изпращане на настройки към %product%а. Моля, изчакайте.</s>
	<s id="LABEL_SWITCH_CONNECTION_STYLE_WIRELESS">За да преминете към Wi-Fi режим, изключете LAN кабела от %product%а\nи след това щракнете върху „Напред”.</s>
	<s id="LABEL_SWITCH_CONNECTION_STYLE_WIRED">Свържете LAN кабела към %product%а и след това щракнете върху &quot;Напред&quot;.</s>
	<s id="LABEL_POLLING">Потвърждаване, че %product%ът е свързан правилно (към мрежата).\nМоля, изчакайте. Това може да отнеме до 5 минути.</s>
	<s id="BUTTON_POLLING">Спиране на потвърждение</s>
	<s id="WARNING_CAPTION">Предупреждение</s>
	<s id="LABEL_SETUPAGAIN">Избран метод за настройка:</s>
	<s id="LABEL_SETUPAGAIN2">Използван метод за свързване:</s>
	<s id="BUTTON_NO_SETUP_AGAIN">Няма. Повторете настройката</s>
	<s id="BUTTON_YES_CONTNUE">Да</s>
	<s id="LABEL_DRIVER_OPENING">Ако искате да промените настройките на драйвера за вашия компютър, щракнете върху &quot;Смяна на настройки&quot;.\nАко не искате да правите промени, натиснете &quot;Напред&quot;.</s>
	<s id="LABEL_DRIVER_OPENING2">Текущи настройки</s>
	<s id="LABEL_PRINTER_DRIVER">Драйвер на принтера:</s>
	<s id="LABEL_PRINTER_DRIVER_INSTALLED">Инсталиран</s>
	<s id="LABEL_PRINTER_DRIVER_NOT_INSTALLED">Не е инсталирано</s>
	<s id="LABEL_PRINTER_PORT">Порт на принтера:</s>
	<s id="LABEL_PRINTER_PORT_CAN_USE">Готовност за печат</s>
	<s id="LABEL_PRINTER_PORT_NOT_SETTING">Не може да печата</s>
	<s id="LABEL_SCANNER">Настройки за сканиране:</s>
	<s id="LABEL_SCANNER_CAN_USE">Готовност за сканиране</s>
	<s id="LABEL_SCANNER_NOT_SETTING">Не може да сканира</s>
	<s id="LABEL_PRINTSCAN">Моля, изчакайте...</s>
	<s id="LABEL_COMPLETE">Настройката е завършена успешно. Щракнете върху &quot;Край&quot;, за да затворите Настройка.</s>
	<s id="GROUP_TEST_PRINT">Принтер</s>
	<s id="GROUP_SCAN">Скенер</s>
	<s id="GROUP_NETWORK_DRIVE">Карта с памет</s>
	<s id="BUTTON_TEST_PRINT">Печат на тестова страница</s>
	<s id="BUTTON_SCAN">Стартиране на EPSON Scan</s>
	<s id="BUTTON_NETWORK_DRIVE">Достъп до карта с памет</s>
	<s id="BUTTON_SAVE">Съхраняване...</s>
	<s id="LABEL_COMPLETE_TEST_PRINT">Мрежовият печат сега е разрешен.\nЩракнете върху &quot;Печат на тестова страница&quot;, за да опитате печат през мрежа.\nВижте документацията за информация относно зареждането на хартия.</s>
	<s id="LABEL_COMPLETE_SCAN">Мрежовото сканиране сега е разрешено.\nЩракнете върху &quot;Стартиране на EPSON Scan&quot;,за да стартирате EPSON Scan.</s>
	<s id="LABEL_COMPLETE_NETWORK_DRIVE">Достъпът до карта с памет през мрежа сега е разрешен.\nПоставете карта с памет и след това щракнете върху &quot;Достъп до карта с памет&quot;.</s>
	<s id="LABEL_COMPLETE_SAVE">Ако желаете да запазите приложение за разрешаване на достъпа до картата с памет на %product%а,\nщракнете върху бутона &quot;Съхраняване...&quot; по-долу и определете местоположение за съхраняване на приложението.</s>
	<s id="LABEL_FAILED">По време на настройка се е появила грешка.\nПрегледайте доклада за грешки и щракнете върху &quot;Назад&quot;, за да опитате отново. Ако бутонът &quot;Назад&quot; не е активен, затворете инсталатора и опитайте отново.\nЩракнете върху &quot;Край&quot;, за да затворите Настройка.</s>
	<s id="LABEL_FAILED2">Доклад за грешки</s>
	<s id="RADIO_USB">Wi-Fi настройка чрез USB кабел за настройка</s>
	<s id="RADIO_WIRED">Настройка на кабелна мрежа (Ethernet)</s>
	<s id="RADIO_AOSS">Настр. на Wi-Fi мрежа чрез бутони (WPS)</s>
	<s id="RADIO_WPS">Настр. на Wi-Fi мрежа чрез PIN код (WPS)</s>
	<s id="RADIO_STANDALONE">Wi-Fi настройка чрез контролния панел на %product%а</s>
	<s id="LABEL_CONNECT_GUIDE_USB">Показва ръководство, което ви посочва как да създадете Wi-Fi мрежа с помощта на USB кабел за настройка.</s>
	<s id="LABEL_CONNECT_GUIDE_WIRED">Показва ръководство, което ви посочва как да създадете кабелна мрежа.</s>
	<s id="LABEL_CONNECT_GUIDE_AOSS">Показва ръководство, което ви посочва как да създадете Wi-Fi мрежа с помощта на бутон (WPS).</s>
	<s id="LABEL_CONNECT_GUIDE_WPS">Показва ръководство, което ви посочва как да създадете Wi-Fi мрежа с помощта на PIN код (WPS).</s>
	<s id="LABEL_CONNECT_GUIDE_STANDALONE">Показва ръководство, което ви посочва как да създадете Wi-Fi мрежа с помощта на контролния панел на %product%а.</s>
	<s id="PASSWD_CAPTION">Парола</s>
	<s id="GROUP_PASSWD">Вписване на устройство</s>
	<s id="LABEL_PASSWD">Въведете текущата администраторска парола.</s>
	<s id="LABEL_PASSWD2">Парола:</s>
	<s id="TEXT_MODEL">Име на продукта</s>
	<s id="TEXT_STATUS">Статус</s>
	<s id="TEXT_MAC">MAC адрес</s>
	<s id="TEXT_IP">IP адрес</s>
	<s id="TEXT_SUBNETMASK">Подмрежова маска</s>
	<s id="TEXT_GATEWAY">Гейтуей по подразбиране</s>
	<s id="TEXT_READWRITE">Wi-Fi/Мрежа</s>
	<s id="TEXT_READONLY">USB</s>
	<s id="TEXT_WIRELESS">Безжична</s>
	<s id="TEXT_WIRED">Кабелна</s>
	<s id="TEXT_GETMETHOD_MANUAL">Ръчно</s>
	<s id="TEXT_GETMETHOD_AUTO">Автоматично</s>
	<s id="TEXT_ENABLE">Разрешено</s>
	<s id="TEXT_DISABLE">Забранено</s>
	<s id="TEXT_ALL">Всичко</s>
	<s id="TEXT_EXIST">Задаване</s>
	<s id="TEXT_NONE">Отмяна</s>
	<s id="TEXT_CONNECTSTYLE">Тип връзка</s>
	<s id="TEXT_SSID">SSID</s>
	<s id="TEXT_STA">Режим на комуникация</s>
	<s id="TEXT_SECURITY">Режим на сигурност</s>
	<s id="TEXT_INFRASTRUCTURE">Инфраструктурен</s>
	<s id="TEXT_ADHOC">Ad Hoc</s>
	<s id="TEXT_WEP">WEP</s>
	<s id="TEXT_WPA_TKIP">WPA-TKIP</s>
	<s id="TEXT_WPA_AES">WPA-AES</s>
	<s id="TEXT_WEP_KEY">Ключ за сигурност/парола (WEP)</s>
	<s id="TEXT_WPA_PASSPHRASE">Ключ за сигурност/парола (WPA)</s>
	<s id="TEXT_WIRELESS_PASSWD">Ключ за сигурност/парола</s>
	<s id="TEXT_IPADDRESS_GETMETHOD">Метод на получаване на IP адрес</s>
	<s id="TEXT_ACCESS_ATTRIBUTE">Настройка за споделяне на файл</s>
	<s id="TEXT_MULTICASTADDRESS">Групов адрес (224.0.0.0 - 239.255.255.255)</s>
	<s id="NIFLIST_ITEM_NONE">-- НЯМА --</s>
	<s id="NIFLIST_ITEM_NETWORK_DEVICE">Мрежово устройство</s>
	<s id="NIFLIST_ITEM_COMPLETE_PRINTSCAN">Готовност за печат/сканиране</s>
	<s id="NIFLIST_ITEM_COMPLETE_PRINT">Готовност за печат</s>
	<s id="NIFLIST_ITEM_NOT_COMPLETE_PRINTSCAN">Драйверът не е зададен</s>
	<s id="NIFLIST_ITEM_NETWORK_SETTINGS_COMPLETE">Мрежата вече е зададена</s>
	<s id="NIFLIST_ITEM_NETWORK_SETTINGS_NOT_COMPLETE">Мрежата не е зададена</s>
	<s id="LABEL_LOCAL_SETTINGS">Компютърът е свързан към следната мрежа (SSID). Свързване на %PRODUCT% към мрежата (SSID)?</s>
	<s id="LABEL_LOCAL_SETTINGS_SL">EpsonNet Setup е открил вашата Wi-Fi мрежа (SSID).\nАко искате да се свържете към тази мрежа, щракнете върху „OK”, а след това върху „Разреши” в показания диалогов прозорец за потвърждение.\n\nИнформация за Wi-Fi мрежата на вашия компютър:</s>
	<s id="ABOUTBOX_CAPTION">За EpsonNet Setup</s>
	<s id="TEXT_CONNECTSTYLE_MANUAL">Ръчна Wi-Fi настройка (Настройки чрез USB и панел)</s>
	<s id="TEXT_CONNECTSTYLE_AOSS">Настройка на Wi-Fi мрежа чрез бутони (WPS)</s>
	<s id="TEXT_CONNECTSTYLE_WPS">Настройка на Wi-Fi мрежа чрез PIN код (WPS)</s>
	<s id="TEXT_MEMORYCARD">Карта с памет за %s</s>
	<s id="MSG_QUESTION_USB_RELEASE">Вече можете да извадите USB кабела, ако все още е свързан.</s>
	<s id="TEXT_NETWORK">(Мрежа)</s>
	<s id="TEXT_COPY">(Копирай %d)</s>
	<s id="TEXT_SHORTCUT">%s мрежова настройка</s>
	<s id="LABEL_CONNECT_GUIDE_USB_DETAIL1">1. За Wi-Fi настройка, уверете се, че сте свързали USB кабела за настройка правилно. Ще бъдете помолени да премахнете този кабел по-късно по време на настройката.\n2. Уверете се, че %product%ът е включен.</s>
	<s id="LABEL_LOCAL_SETTINGS_SSID">Име на Wi-Fi мрежа (SSID):</s>
	<s id="LABEL_LOCAL_SETTINGS_SECURITY">Информация за сигурност:</s>
	<s id="LABEL_CONNECT_GUIDE_WIRED_DETAIL1">Свържете вашия %product% с Ethernet кабел към рутер/хъб/точка за достъп.\nУверете се, че вашият компютър има достъп до същата мрежа както %product%а.\nСъщо така потвърдете, че Wi-Fi мрежата на %product%а е забранена от контролния му панел.</s>
	<s id="LABEL_CONNECT_GUIDE_WIRED_DETAIL1_AUTOCONNECT">Свържете %product%а към рутера/хъба/точката за достъп с Ethernet кабел.</s>
	<s id="LABEL_CONNECT_GUIDE_WIRELESS">Вижте ръководството, а след това проверете настройките на мрежата на %product%а.</s>
	<s id="LABEL_CONNECT_GUIDE_PCONLY">%PRODUCT%ът не може да бъде намерен.\n1. Проверете следното:\n- %PRODUCT%ът е включен.\n- %PRODUCT%ът е свързан правилно чрез Ethernet кабел. (За Ethernet)\n- Компютърът е включен към същата мрежа както %product%а.\n- Настройките за мрежа за %product%а са правилни.\n2. Щракнете върху &quot;Напред&quot;.\n3. Следвайте инструкциите на екрана, за да потърсите %product%а.</s>
	<s id="LABEL_PRINTER_NAME">Име на %product%:</s>
	<s id="CHECK_USUALLY_USE">Задайте като принтер по подразбиране</s>
	<s id="PRODUCT_NAME">EPSON</s>
	<s id="PAGE_TITLE">Печат на тестова страница</s>
	<s id="TEXT_YES">Да</s>
	<s id="TEXT_NO">Не</s>
	<s id="ERROR_ADDNET_NOTFOUND">Някои, необходими за първоначалната настройка, файлове не са инсталирани. Стартирайте първоначалната настройка отново от диска със софтуера.</s>
	<s id="LABEL_LIST_DIAGNOSIS">Ако имате проблеми с %product%а, щракнете върху &quot;Диагностика на %product%а&quot;.\nТова показва съобщение, указващо проблема или предоставящо информация за решаването му.</s>
	<s id="BUTTON_DIAGNOSIS">Диагностика на %product%а</s>
	<s id="GROUP_PRINTER_DIAGNOSIS">Ако имате проблеми с %product%а...</s>
	<s id="LABEL_DIAGNOSIS">Резултатите от диагностиката са показани по-долу.\nАко е открит проблем в %product%а, опитайте се отново да стартирате началната настройка, като направите справка с ръководството за решаване на проблеми.</s>
	<s id="LABEL_DIAGNOSIS2">Резултати от диагностиката на %product%а</s>
	<s id="LABEL_DIAGNOSIS3">Решаване на проблеми</s>
	<s id="TEXT_NETWORK_SETTING">Мрежова конфигурация</s>
	<s id="TEXT_PRINTER_DRIVER">Настройки на драйвера на принтера</s>
	<s id="TEXT_SCANNER_DRIVER">Настройка на драйвера на скенера</s>
	<s id="TEXT_ADDNET">Мрежов модул за Epson Network Utility</s>
	<s id="TEXT_EPSONNET_PRINT">EpsonNet Print</s>
	<s id="TEXT_PRINTER_PORT">Порт на принтер</s>
	<s id="TEXT_SCANNER_SETTING">Настройки за сканиране</s>
	<s id="TEXT_OTHER">Проблеми със защитна стена, Wi-Fi среда и др.</s>
	<s id="TEXT_OK">Преминал</s>
	<s id="TEXT_NG">Непреминал</s>
	<s id="TEXT_UNDIAGNOSIS">-</s>
	<s id="TS_NETWORK_SETTING_OK">Мрежата за %product%а е конфигурирана правилно.</s>
	<s id="TS_NETWORK_SETTING_NG">Конфигурирането на мрежата на %product%а не е завършено.\nПроверете IP адреса, подмрежовата маска и гейтуея по подразбиране на %product%а.\nАко DHCP е разрешен за вашата мрежа, препоръчваме ви да изберете &quot;Получете IP адреса автоматично с помощта на DHCP (Препоръчително)&quot; в &quot;Настройки за IP адрес&quot;.\n\nСлед потвърждаване на IP настройките, отново пробвайте &quot;Диагностика на %product%а&quot; и се уверете, че е правилно конфигуриран.</s>
	<s id="TS_PRINTER_DRIVER_OK">Драйверът на принтера вече е инсталиран.</s>
	<s id="TS_PRINTER_DRIVER_NG">Драйверът на принтера не е инсталиран.\nНуждаете се от драйвера на принтера, за да печатате.\nИнсталирайте от предоставения с принтера диск със софтуер или свалете от уеб сайта на EPSON.</s>
	<s id="TS_SCANNER_DRIVER_OK">Драйверът на скенера вече е инсталиран.</s>
	<s id="TS_SCANNER_DRIVER_NG">Драйверът на скенера не е инсталиран.\nНуждаете се от драйвера на скенера, за да сканирате.\nИнсталирайте от предоставения с принтера диск със софтуер или свалете от уеб сайта на EPSON.\nСлед инсталиране щракнете върху &quot;Настройки на EPSON Scan&quot;, за да разрешите мрежово сканиране.</s>
	<s id="TS_ADDNET_OK">Мрежовият модул за Epson Network Utility вече е инсталиран.</s>
	<s id="TS_ADDNET_NG">Софтуерът, необходим за получаване на статуса на принтера през мрежа (мрежов модул за Epson Network Utility), не е инсталиран.\nТова не повлиява печата, но предупредителните съобщения за количеството останало мастило или съобщенията за грешка може да не се показват. Ние препоръчваме инсталиране на мрежовия модул за Epson Network Utility. Инсталирайте от предоставения с принтера диск със софтуер или свалете от уеб сайта на EPSON.</s>
	<s id="TS_EPSONNET_PRINT_OK">EpsonNet Print вече е инсталиран.</s>
	<s id="TS_EPSONNET_PRINT_NG">EpsonNet Print не е инсталиран.\nНие препоръчваме използване на EpsonNet Print за лесна настройка и управление на порта за мрежов печат.\nПечатът през TCP/IP порт е възможен, но използването на EpsonNet Print прави работата по-лесна. EpsonNet Print автоматично открива промените в IP адреса на принтера и съответно ги осъвременява.\nИнсталирайте от предоставения с принтера диск със софтуер или свалете от уеб сайта на EPSON. След инсталиране трябва да добавите порта за EpsonNet Print към Свойства на принтера.\nЗа повече информация вижте ръководството.</s>
	<s id="TS_PRINTER_PORT_OK">Готовност за печат</s>
	<s id="TS_PRINTER_PORT_NG">Настройката на порта на принтера не е завършена.\nОтново настройте порта на принтера. От Свойства на принтера, добавете порт EpsonNet Print.\nЗа повече информация, вижте ръководството.</s>
	<s id="TS_SCANNER_SETTING_OK">Готовност за сканиране</s>
	<s id="TS_SCANNER_SETTING_NG">Настройките за сканиране не са завършени.\nОтворете &quot;Настройки на EPSON Scan&quot; от меню &quot;Старт&quot; и повторно изберете мрежовия скенер.\nЗа повече информация, вижте ръководството.</s>
	<s id="TS_OTHER">Не е открита грешка при извършване на диагностика на %product%а. Ако все още не можете да използвате %product%а, опитайте да използвате &quot;Проверка на мрежовата връзка&quot; от контролния му панел.</s>
	<s id="TS_OTHER_MAC">Ако не можете да използвате %product%а, опитайте да използвате &quot;Проверка на мрежовата връзка&quot; от контролния му панел.</s>
	<s id="TS_OTHER_LINK"></s>
	<s id="TS_UNDIAGNOSIS">След потвърждаване на IP настройките, опитайте да стартирате отново &quot;Диагностика на %product%а&quot; и се уверете, че %product%ът е конфигуриран правилно.</s>
	<s id="LABEL_CABLELESS_OPENING_PASSWORD">Ако е необходима парола, въведете паролата на администратора.</s>
	<s id="LABEL_CABLELESS_OPENING_KEYCHAIN">Щракнете върху &quot;Разреши&quot;, ако се покаже диалоговият прозорец за потвърждение Keychain Access.</s>
	<s id="MSG_ERROR_CANNOT_CABLELESS_SETTINGS">Настройката е отменена. Има няколко %product%а, които се опитват да настроят Wi-Fi едновременно, или от %product%а е съобщена грешка.\nЩракнете върху „OK” и следвайте инструкциите на екрана, за да стартирате настройката отново.</s>
	<s id="MSG_ERROR_NO_PRINTER_ADHOC">%PRODUCT%ът не може да бъде намерен. Щракнете върху &quot;OK&quot; и следвайте инструкциите на екрана, за да стартирате настройката отново.</s>
	<s id="MSG_ERROR_MSG_ERROR_5GHZ_FREQUENCY_BAND">Мрежовият канал, назначен на Wi-Fi мрежата, не се поддържа от %product%а. Това може да забрани Wi-Fi връзката на %product%а.</s>
	<s id="MSG_ERROR_WPA_ADHOC">Аd hoc връзката с режима за сигурност WPA, зададен за компютъра, не се поддържа от %product%а.</s>
	<s id="MSG_ERROR_UNSUPPORTED_WEP_KEY_INDEX">Индексът за ключа за сигурност на компютъра в режим на сигурност WEP не е зададен на първия номер. Задайте индекса на първия номер.</s>
	<s id="MSG_ERROR_ADMIN_REQUIRED">За стартиране на EpsonNet Setup се изискват администраторски права.\nВлезте като потребител с администраторски права.\nEpsonNet Setup ще се затвори.</s>
	<s id="LABEL_READWRITE">Позволява достъп за записване до външни устройства за съхранение, като карти с памет или USB флаш памет, от компютри, свързани чрез Wi-Fi/мрежа. От компютър, свързан чрез USB, може само да се чете.</s>
	<s id="LABEL_READONLY">Позволява достъп за записване до външни устройства за съхранение, като карти с памет или USB флаш памет, от компютър, свързан чрез USB. От компютри, свързани чрез Wi-Fi/мрежа, може само да се чете.</s>
	<s id="MSG_ERROR_CABLELESS_FAILED">Настройката за автоматично свързване към Wi-Fi е неуспешна, тъй като в момента тя е стартирана на други %product%и или компютри.\n1. Проверете следното:\n- Ако настройката за автоматично свързване към Wi-Fi е стартирана на повече от два компютъра едновременно, настройте компютрите един по един.\n- Ако настройката за автоматично свързване към Wi-Fi е стартирана на повече от два %product%а едновременно, настройте %product%ите един по един.\n2. Щракнете върху &quot;Назад&quot;.\n3. Следвайте инструкциите на екрана, за да зададете настройките отново.</s>
	<s id="MSG_ERROR_CABLELESS_TIMEOUT">Настройката за автоматично свързване към Wi-Fi е неуспешна за зададеното време.\n1. Проверете следното:\n- Проверете процедурите за настройка за автоматично свързване към Wi-Fi на контролния панел на %product%а.\n- Ако %product%ът е далеч от компютъра, преместете го по-близо.\n2. Щракнете върху &quot;Назад&quot;.\n3. Следвайте инструкциите на екрана, за да зададете настройките отново.</s>
	<s id="MSG_ERROR_CABLELESS_OTHER_ERROR">Настройката за автоматично свързване към Wi-Fi е неуспешна.\n1. Щракнете върху &quot;Назад&quot;.\n2. Следвайте инструкциите на екрана, за да зададете настройките отново.</s>
	<s id="MSG_ERROR_CABLELESS_REBOOTPOLLING_TIMEOUT">Свързването с %product%а е неуспешно.\n1. Проверете следното:\n- Рутерът/точката за достъп е включен(а).\n- Компютърът може да комуникира с рутера/точката за достъп.\n- Ако %product%ът или компютърът е далеч от рутера/точката за достъп, преместете го по-близо до рутера/точката за достъп.\n2. Щракнете върху &quot;Назад&quot;.\n3. Следвайте инструкциите на екрана, за да зададете настройките отново.</s>
	<s id="MSG_ERROR_CABLELESS_TERMINATED">Настройката за автоматично свързване към Wi-Fi е неуспешна.\nИзлезте от EpsonNet Setup.</s>
	<s id="MSG_ERROR_CABLELESS_NOT_WIRELESSLAN">Настройката за автоматично свързване към Wi-Fi е неуспешна.\n1. Проверете следното:\n- Рутерът/точката за достъп е включен(а).\n- Компютърът може да комуникира с рутера/точката за достъп.\n2. Щракнете върху &quot;Назад&quot;.\n3. Следвайте инструкциите на екрана, за да зададете настройките отново.</s>
	<s id="ERROR_PROBE">Свързването е неуспешно.\nНачинът, по който продуктът е свързан, не е същият, като типа на връзката, който е избран.\nЩракнете върху &quot;Назад&quot;, за да потвърдите типа връзка.</s>
	<s id="ERROR_NOT_UNICAST_WIFI_DIRECT">IP адресът за вашия компютър може да не се придобива автоматично.\nЗадайте на автоматично придобиване на IP адрес.</s>
	<s id="NIFLIST_ITEM_NOT_SUPPORTED">----------</s>
	<s id="LABEL_ERROR_NO_PRINTER">%PRODUCT%ът не може да бъде намерен.</s>
	<s id="TITLE_CS_SIMPLE_AP">Настройка за автоматично свързване към Wi-Fi на %product%а</s>
	<s id="LABEL_CS_SIMPLE_AP_OPENING">Инсталаторът настройва Wi-Fi връзка за %product%а и компютъра.\nКогато %product%ът е готов да продължи, този екран ще се обнови автоматично. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.\n\nМоля, изчакайте...</s>
	<s id="LABEL_CS_SIMPLE_AP_SENDING">Инсталаторът настройва Wi-Fi връзка за %product%а и компютъра.\n\nСлед като настройката завърши, този екран ще се обнови автоматично.\n\nМоля, изчакайте...</s>
	<s id="LABEL_CABLELESS_SENDING">Инсталаторът настройва Wi-Fi връзка за %product%а.\nСлед като настройката завърши, този екран ще се обнови автоматично.\n\nМоля, изчакайте...</s>
	<s id="LABEL_LIST">Изберете %product%, който искате да свържете, и щракнете върху [Следващ].</s>
	<s id="TITLE_CABLELESS_SETTINGS">Настройка за автоматично свързване към Wi-Fi на %product%а</s>
	<s id="LABEL_CABLELESS_OPENING">Инсталаторът автоматично конфигурира настройките на Wi-Fi за %product%а.\nИнтернет връзката може да се деактивира, докато се установява безжична мрежова връзка.\nКогато %product%ът е готов да продължи, този екран ще се обнови автоматично.</s>
	<s id="LABEL_CABLELESS_PRINTER_OPERATION">Следвайте инструкциите по-долу, за да настроите мрежова връзка с помощта на контролния панел на %product%а.\nСлед като изпълните инструкциите, този екран ще се обнови автоматично.</s>
	<s id="BUTTON_LIST_WIFI_SETUP">Настройка на Wi-Fi връзка</s>
	<s id="LABEL_LIST2">EpsonNet Setup откри, че %product%ите, изброени по-долу, вече са настроени и свързани към мрежата. Изберете %product%а, с който искате да се свържете, и след това щракнете върху [Напред].</s>
	<s id="LABEL_LIST_WIFI_SETUP">Ако %product%ът не е в списъка по-горе, щракнете върху бутона [Настройка на Wi-Fi връзка] по-долу, за да настроите безжичната връзка между компютъра и %product%а.</s>
	<s id="LABEL_WIRELESS_SETUP_METHOD">Изберете една от опциите по-долу, за да настроите безжична връзка на %product%а. След това щракнете върху [Напред].</s>
	<s id="TITLE_WIRELESS_SETUP_METHOD">Настройка на Wi-Fi връзка</s>
	<s id="RADIO_WIRELESS_SETUP_AUTO">Автоматична Wi-Fi настройка (препоръчително)</s>
	<s id="LABEL_WIRELESS_SETUP_AUTO">Автоматично установява Wi-Fi връзка с %product%а.</s>
	<s id="RADIO_WIRELESS_SETUP_MANUAL">Ръчна Wi-Fi настройка</s>
	<s id="LABEL_WIRELESS_SETUP_MANUAL">Ръчно установява Wi-Fi връзка с %product%а. \nТази опция за настройка е налична само ако %product%ът има LCD екран.</s>
	<s id="RADIO_WIRELESS_SETUP_USB">Автоматична Wi-Fi настройка (временно използване на USB кабел)</s>
	<s id="LABEL_WIRELESS_SETUP_USB">Автоматично установява Wi-Fi връзка с %product%а чрез изпращане на мрежови настройки към %product%а чрез USB кабел.</s>
	<s id="TEXT_ROUTE">Тип връзка</s>
	<s id="TEXT_USB">USB</s>
	<s id="TEXT_WIRED_LAN">Кабелна LAN мрежа</s>
	<s id="TEXT_WIRELESS_LAN">Безжична LAN мрежа</s>
	<s id="TEXT_SIMPLE_AP">Опростена AP</s>
	<s id="MSG_ERROR_CABLELESS_FATAL_ERROR">Моля, рестартирайте %product%а и компютъра, след което стартирайте отново програмата за настройка.</s>
	<s id="LABEL_CABLELESS_OPERATION_PROGRESS">Изчакване %product%ът да се свърже</s>
	<s id="TITLE_LISENCE">Лицензионно споразумение за софтуера</s>
	<s id="TEXT_LISENCE_1">Прочетете следното лицензионно споразумение за софтуера.</s>
	<s id="TEXT_LISENCE_2">Съгласни ли сте с всички условия в лицензионното споразумение?\nАко сте съгласни, изберете [Приемам] и след това щракнете върху [Напред].\n</s>
	<s id="RADIO_AGREE">Приемам.</s>
	<s id="RADIO_NOTAGREE">Не приемам.</s>
	<s id="SAVEFILE_NAME">Лицензионно споразумение за софтуера</s>
	<s id="SAVEFILE_FILTER">Текстов файл (*.txt)|*.txt|Всички файлове (*.*)|*.*||</s>
	<s id="LABEL_PANEL_CABLELESSSETUP">Това автоматично ще установи Wi-Fi връзка с %product%а. \n\nИнтернет връзката временно ще бъде спряна по време на установяване на връзката към безжичната мрежа.\nЗатворете всички приложения, преди да стартирате настройката.</s>
	<s id="BUTTON_GET_WIRELESS_PASSWORD">Показване на парола</s>
	<s id="TITLE_PANEL_CABLELESSSETUP">Автоматична Wi-Fi настройка</s>
	<s id="TITLE_MANUAL_WIRELESS_SETUP">Ръчна Wi-Fi настройка</s>
	<s id="MSG_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION">Намерен е %product%, който не се поддържа от това приложение. Актуализирайте приложението.</s>
	<s id="LBL_SCANNER">Скенер</s>
	<s id="LBL_SCANNER_S">скенер</s>
	<s id="LBL_PRINTER">Принтер</s>
	<s id="LBL_PRINTER_S">принтер</s>
	<s id="BUTTON_TCPIP_EDIT">Промени</s>
	<s id="MSG_QUESTION_TCPIP_SETTING">Методът на конфигуриране или IP адресът за %product% ще бъде променен.\nПродължение?</s>
	<s id="LABEL_TCPIP_SETTING">IP адресът за %product% ще бъде променен, както е посочено по-долу. Щракнете върху [Следващ], за да продължите.\nМожете да отмените промените, като щракнете върху [Отмени].</s>
	<s id="BUTTON_UNDO">Отмени</s>
	<s id="STEPINFO_BEGIN">Старт на инсталацията</s>
	<s id="STEPINFO_EULA">Лицензионен договор</s>
	<s id="STEPINFO_SYSTEMCHECK">Проверка на системата</s>
	<s id="STEPINFO_INSTALL">Инсталация</s>
	<s id="STEPINFO_CONNECTION">Настройка на свързване</s>
	<s id="STEPINFO_ADDINSTALL">Допълнителна инсталация</s>
	<s id="STEPINFO_FINISH">Завършване</s>
	<s id="STEPINFO_END">Настройката е завършена</s>
	<s id="STEP0_WAC">Търсене на %product%</s>
	<s id="STEP1_WAC">Задаване на мрежовата информация за %product%</s>
	<s id="STEP2_WAC">Проверка на връзката</s>
	<s id="STEP3_WAC">Добавяне на мрежов %product% към компютъра</s>
	<s id="STEP0_USB">Въведете информация за мрежата</s>
	<s id="STEP1_USB">Задаване на мрежовата информация за %product%</s>
	<s id="STEP2_USB">Проверка на връзката</s>
	<s id="STEP3_USB">Добавяне на мрежов %product% към компютъра</s>
</String>
