### El resultat de la diagnosi de la connexió de xarxa és Aprovat, però la impressora no es pot connectar

La impressora i el punt d'accés (encaminador LAN sense fil) s'ha connectat amb èxit però la impressora no pot connectar-se a l'ordinador mitjançant un punt d'accés (encaminador LAN sense fil). Proveu les solucions següents per ordre.
Verifiqueu la funció de separador de privacitat al punt d'accés (encaminador LAN sense fil)
És un problema habitual dels encaminadors LAN sense fil mòbils. Al punt d'accés (encaminador LAN sense fil) s'ha activat una funció de separador de privacitat que interromp la comunicació entre dispositius. Hi ha una funció de seguretat per interrompre la comunicació entre dispositius a través de l'encaminador. Si s'activa, la comunicació entre la impressora i l'ordinador s'interromp i no poden connectar-se. Desactiveu la funció de separador de privacitat al punt d'accés i torneu a configurar la xarxa. Consulteu el manual del punt d'accés per obtenir més informació sobre el mètode de configuració. En funció del fabricant, la funció de separador de privacitat pot tenir un altre nom diferent.
Comproveu l'SSID de la impressora i l’ordinador
Alguns punts d'accés poden tenir múltiples SSID. Alguns poden separar els SSID a l'estàndard sense fil corresponent (IEEE802.11a i IEEE802.11g). Fins i tot amb el mateix punt d'accés (encaminador LAN sense fil), la impressora i l'ordinador utilitzen SSID diferents i potser no es poden comunicar. Feu coincidir l'SSID de l'ordinador amb el de la impressora. Podeu comprovar l'SSID de l'ordinador al menú de connexió Wi-Fi. L'SSID de la impressora és a l'informe de diagnosi de la xarxa imprès. Quan els SSID coincideixin, torneu a configurar la xarxa.