### Häälestus ebaõnnestus

Kontrollige järgmisi üksusi ja seejärel häälestage võrk uuesti.
Veenduge, et pääsupunkt (juhtmeta ruuter) on sisse lülitatud. Kui pääsupunkti (juhtmeta ruuter) toide on sisselülitatud, lülitage see välja ja uuesti sisse. Võtke arvesse teisi kasutajaid, kes võivad seda võrku kasutada.
Deaktiveerige privaatsuse eraldamise funktsioon pääsupunktil (juhtmeta ruuteril).
Paigutage printer pääsupunkti (juhtmeta ruuter) lähedale.
Veenduge, et pääsupunkt (juhtmeta ruuter) toetab WPS-i. Kui see ei toeta WPS-i, ei saa te luua võrku, kasutades Push Button Setup (WPS) häälestust.
Kui MAC-aadressi filtreerimisfunktsioon on aktiveeritud, registreerige oma printeri MAC-aadress, et vältida printeri filtreerimist. Registreerimiseks vajalikud andmed on saadaval pääsupunkti dokumentides.
Veenduge, et pääsupunktile (juhtmeta ruuterile) seatud Wi-Fi siderežiim (IEEE802.11*) ühtib printeri poolt toetatava siderežiimiga. (*Kuvatav teave oleneb teie asukohast.)