### Problēmu novēršana

Wi-Fi
Izslēdziet un ieslēdziet piekļuves punktu (bezvadu maršrutētāju). Ņemiet vērā citus tīkla lietotājus.
Noklikšķiniet uz Detaļas un pēc tam drukājiet tīkla savienojuma atskaiti. Pārbaudiet problēmas un risinājumus.
Atkarībā no diagnostikas rezultātiem, veiciet koriģējošas darbības, izmantojot vienu no turpmākajām saitēm.
Ja [PASS]
Ja [FAIL]
Vadu LAN tīkls
Izslēdziet un ieslēdziet centrmezglu. Ņemiet vērā citus tīkla lietotājus. Aptuveni vienu minūti pēc centrmezgla izslēgšanas un ieslēgšanas vēlreiz pārbaudiet savienojumu.
Pārbaudiet, vai Ethernet kabelis ir stingri pievienots. Ja savienojuma statusa lampiņa nedeg, pārbaudiet gaismas statusu, pievienojot to citai pieslēgvietai vai mainot Ethernet kabeli. Ja problēma netiek atrisināta, nomainiet centrmezglu.