Принтерийн хянах самбар дээр, 2,4 Гц суваг ашигласан сүлжээний нэр (SSID)-г сонгоод OK товчийг дар.

Тэмдэглэл:
Хэрэв та хандалтын цэг (утасгүй рүүтэр)-ийн өгөгдмөл тохиргоог ашиглаж байгаа бол, принтерийн хянах самбар дээрх "_G"-ээр төгссөн сүлжээний нэр (SSID)-г сонгоорой. Хэрэв та сүлжээний нэр (SSID)-г авч чадахгүй бол, хандалтын цэг (утасгүй рүүтэр)-ийн мэдээллийг шалга.
Хэрэв SSID гарч ирэхгүй бол, дээр даран, 2,4 Гц сувгийг ашигладаг сүлжээний нэр (SSID)-г оруулаад OK-г сонгосны дараа OK товчийг дар.