Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a configura imprimanta.
Configurarea hardware-ului
Consultaţi manualul de configurare pe hârtie pentru detalii referitoare la configurarea hardware-ului imprimantei, cum ar fi completarea cernelii, instalarea cartuşelor de cerneală sau a unităţii de alimentare cu cerneală şi încărcarea hârtiei.
Instalarea driverelor
După ce terminaţi de configurat hardware-ul imprimantei, instalaţi driverele. Driverele se află pe acest CD, la următoarele căi:
Driverul imprimantei
\Driver\Printer\Driver
Driverul scanerului (numai pentru imprimantele multifuncţionale)
\Driver\Scanner2\Driver
Fax Utility (numai pentru imprimantele care acceptă funcţia fax)
\Apps\FaxUtility
Driver pentru imprimante PCL sau PS3(PostScript3) (numai pentru imprimantele compatibile):

Unele caracteristici de imprimare nu sunt disponibile în cazul driverelor PCL şi PS3. Pentru a utiliza toate caracteristicile de imprimare, instalaţi driverul de imprimantă menţionat mai sus. Consultaţi Ghidul utilizatorului pentru a vă asigura că imprimanta dvs. acceptă limbajele PCL sau PS3 şi apoi urmaţi instrucţiunile pentru a instala driverul.

Driver pentru imprimante PCL
\Driver\PCLUniversal\
sau
\Driver\Universal\
Driver pentru imprimante PS3(PostScript3)
\Driver\PostScript
Conectarea la reţea şi configurarea reţelei
Conectaţi un cablu LAN sau folosiţi panoul de control al imprimantei pentru a vă conecta wireless la reţea. Apoi, rulaţi EpsonNet Config pentru a configura setările de reţea.
EpsonNet Config
\Network\EpsonNetConfig
Descărcarea manualelor
Pentru informaţii detaliate, puteţi descărca manuale de pe site-urile web de asistenţă Epson.
http://www.epson.eu/Support (în Europa)
http://support.epson.net/ (în afara Europei)